ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಗೀರು ನಿರೋಧಕ ಗಾಜಿನ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋರಿಲ್ಲ ಗಾಜಿನ ೭ನೇ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಾದರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗಾಜಿನ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳು ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕೆಂಟುಕಿಯ ಹ್ಯಾರೊಡ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅಸಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ ಸಾಧನಗಳು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಗೋರಿಲ್ಲ ಗಾಜಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಎಜಿಸಿ ಇಂಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ ಎಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಈ ರೀತಿಯ ಗಾಜು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಇಳಿದಿವೆ. == ಹಿನ್ನೆಲೆ == 1960 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಸಲ್ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಗಾಜಿನ ಮಾದರಿಯೊಂದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿತು. ಈ ಮದರಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಕೆಮ್‌ಕೋರ್() ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. 1990 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದವರೆಗೆ, ವಾಹನ ತಯಾರಿಕೆ, ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಬಳಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಮ್‌ಕೋರ್ ಗಾಜನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ೨೦೦೫ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಾಜನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಿನ, ಹಗುರ ಆದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಟವಾಗಿಸುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ೨೦೦೭ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಐಫೋನ್‍ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಈ ಗಾಜನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಜಿಗೆ ಗೋರಿಲ್ಲಾ ಗಾಜು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಜನವರಿ ೨೦೦೭ ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಐಫೋನ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದ ಮರುದಿನ, ಜಾಬ್ಸ್ ತನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ನಂತರ ಫೋನ್‌ನ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾದ ಗೀರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಆಪಲ್ ನಂತರ ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಹೊಸ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ತೆಳುವಾದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗಾಜಿನನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿತು. ಹೀಗೆ ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಐಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಗೀರು ನಿರೋಧಕ ಗಾಜು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2008 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋರಿಲ್ಲಾ ಗಾಜು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಜಿ೧ ಮಾದರಿಯು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿರುವ ಫೋರ್ಡ್ ಜಿಟಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಬದಿಯ ಕಿಟಕಿಗೆ ಗೋರಿಲ್ಲಾ ಗಾಜನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಫೋರ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯು ೨೦೧೫ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ನಂತರ ಬಂದ ಫೋರ್ಡ್ -150 ಮತ್ತು ಜೀಪ್ ರಾಂಗ್ಲರ್‌ನಂತಹ ಕಾರುಗಳೂ ಸಹ ಗೋರಿಲ್ಲಾ ಗಾಜಿನ ಅಳವಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟವು. == ತಯಾರಿಕೆ == ಗೋರಿಲ್ಲಾ ಗಾಜಿನ ಮೂಲ ಅಲ್ಕಲೈ-ಅಲ್ಯುಮಿನೋಸಿಲಿಕೇಟ್ ಸಂಯುಕ್ತ. ಗಾಜು ತಯಾರಿಸಲು ಅಲ್ಕಲೈ-ಅಲ್ಯುಮಿನೋಸಿಲಿಕೇಟ್ ರಾಸಾಯನಿಕದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಾಳೆ ಅಥವಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗಾಜಿನ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗಾಜನ್ನು ಅಯಾನು ವಿನಿಮಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಜನ್ನು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಪೊಟಾಸಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400 ° (750 °) ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗಾಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನುಗಳ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಪೊಟಾಸಿಯಮ್ ಆಯಾನುಗಳು ಬಂದು ಕೂರುತ್ತವೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಕುಚಿತ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲ್ಮೈ ಪದರಗಳು ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಾಜಿನ ಮೇಲ್ಮೈ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಿರುಕು ಮತ್ತು ಗೀರು ನಿರೋಧಕ ಗುಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. == ಆವೃತ್ತಿಗಳು == === ವಿವರಗಳು === ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 8, 2008 ರಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು 2010 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಗೊರಿಲ್ಲ ಗಾಜು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಮಾರು 20%(ಸುಮಾರು 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್‌ಗಳು) ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು. ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ "ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ೨" ಅನ್ನು ಜನವರಿ 9, 2012 ರಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಇದು ಹಿಂದಿನ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಿಂತ 20% ತೆಳುವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2012 ರಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 3 ಅನ್ನು ಜನವರಿ ೭, ೨೦೧೩ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ, ವಾರ್ಷಿಕ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಿ‌ಇಎಸ್ ೨೦೧೩ ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ, ೩ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಗಾಜು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಗಾಜಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗೀರು-ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಜಿನನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಆಳವಾದ ಗೀರುಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ವರ್ಧಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಗಾಜು ಹೊಂದಿದೆ. ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 3 ರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕಾರ್ನಿಂಗ್‌ನ ಮೊದಲ ಪರಮಾಣು-ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಳಸಿದ್ದು, ರಿಜಿಡಿಟಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅನ್ವಯದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ. ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 3 ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ ಮೊದಲ ಫೋನ್ 2013 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಎಸ್೪ ಆಗಿತ್ತು. ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 4 ಅನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 20, 2014 ರಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಇದು ಉತ್ತಮ ಹಾನಿ ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಂತೆಯೇ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು 2014 ರಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 5 ಅನ್ನು ಜುಲೈ 20, 2016 ರಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಇದು ಹನಿಗಳಿಂದ ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮೊದಲು 2016 ರಲ್ಲಿ 7 ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ + ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 30, 2016 ರಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕಠಿಣತೆ, ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗಾಜನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2016 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ S3 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 6 ಅನ್ನು ಜುಲೈ 18, 2018 ರಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಇದು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 5 ರ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದಿಂದ ಅನೇಕ ಹನಿಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು 2019 ರಲ್ಲಿ S10 ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು + ಅನ್ನು ಜುಲೈ 18, 2018 ರಂದು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 6 ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ + ನ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್‌ನ ಅದೇ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಪ್ರತಿರೋಧದೊಂದಿಗೆ ವರ್ಧಿತ ಆಂಟಿರೆಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ + ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಪ್ರತಿರೋಧದೊಂದಿಗೆ ವರ್ಧಿತ ಆಂಟಿರೆಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಹೊಸ ಗಾಜಿನ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ + ಅನ್ನು ಮೊದಲು 2018 ರಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಕ್ಟಸ್ ಅನ್ನು ಜುಲೈ 23, 2020 ರಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 6 ರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಇದು ಡ್ರಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂದು ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು 2020 ರಲ್ಲಿ 20 ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಜುಲೈ 2021 ರಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ತನ್ನ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು + ಗ್ಲಾಸ್- ಎರಡನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಗಾಜನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಶಿಸಿತು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲು ತರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲ ಗ್ರಾಹಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ ಮೊದಲ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಫೋನ್‌ಗಳೆಂದರೆ 3 ಮತ್ತು 3 2021 ರಲ್ಲಿ == ಇತರ ಮಾದರಿಗಳು == ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2011 ರಂದು, ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಲೋಟಸ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು, ಇದನ್ನು ಪರದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ-ಪೀಳಿಗೆಯ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೋಟಸ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ನ ಆಂತರಿಕ ಉಷ್ಣ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಸಂಕೋಚನ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ತಲಾಧಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ವಿರೂಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಬ್ಯಾಕ್‌ಪ್ಲೇನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಾಧನಗಳ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಲೋಟಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಗಾಜಿನ ತಲಾಧಾರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನವು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಲೋಟಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2, 2012 ರಂದು, ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಾಜಿನ ತಲಾಧಾರಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಇಕ್ವಿಟಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವು ಲೋಟಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಲೋಟಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ 2013 ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. 2012 ರಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಲೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರಿನ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಗಾಜನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು, ಬೊರೊಸಿಲಿಕೇಟ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಗಾಜನ್ನು ಒಂದು ಹಂತದ ವರೆಗೆ ಬಾಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಶೀಲ್ಡ್, ಸೆರಾಮಿಕ್- ಸಂಯುಕ್ತ ಆಧಾರಿತವಾದ ಗಾಜು. ಇದನ್ನು ಆಪಲ್‌ ನೊಂದಿಗೆ -ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು 12 ಮತ್ತು ನಂತರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ಐಫೋನ್‌ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (3 ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಐಫೋನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ). == ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ==