ಕಾರ್ಟೊಸಾಟ್ -1 (-1) ಉಪಗ್ರಹವು ಭಾರತದಮೂರು ಆಯಾಮ ಚಿತ್ರಗಳು/ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ದೂರದ ಸಂವೇದಿ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.ಉಪಗ್ರಹವು ಪಟ / ನಕ್ಷಚಿತ್ರಗಳು (ಕಾರ್ಟ್ರೋಗ್ರಾಫಿಕ್) ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕೆಮರಗಳು ವಿಭಜಕ (ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್) 2.5 ಮೀಟರ್ (ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲದು).).. ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಜೆನ್ಸನ್ (ಇಸ್ರೋ)ಅವರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು.ಕಾರ್ಟೊಸಾಟ್ -1 ಅನುಗ್ರಹಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೇವೆಸನ್ ಮಾದರಿಗಳು / ಮಾದರಿಗಳು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ನೈಜ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವದು.ಭೌಗೋಳಿಕ, ಭೂಗೋಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಈ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. == ಉಡಾವಣೀಯ ವಿವರಗಳು == ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಮೇ 5, 2005 ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ನೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸತೀಶ್ ಥಾವನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಷಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಉಪಗ್ರಹ ವಾಹಕ -C6 ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು.ಉಪಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ 97 ನಿಮಿಷಗಳು.ಉಪಗ್ರಹ ಆರ್ಬಿಟ್ ಭೂಮಿಯಿಂದ 618 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ( ಸೂರ್ಯ ಕಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಧ್ರುವ ಕಕ್ಷೆ).ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ದಿನವೊಂದರಲ್ಲಿ 14 ತಿರುಗುವಿಕೆ ಗಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಉಪಗ್ರಹ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು 5 ವರ್ಷಗಳು.ಉಪಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟುತೂಕ (ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಧನ ಸಹಿತ) 1560 ಕೆ.ಜಿ.ಉಪಗ್ರಹವು ಭೂ ಸಮಭಾಜಕವನ್ನು ದಾಟುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ 10:30 ಗಂಟೆಗಳು. == ಉಪಗ್ರಹದ ವಿವರಗಳು == ಕಾರ್ಟೊಸಾಟ್ -1 ಅಥವಾ ಐಆರ್ಎಸ್-ಪಿ 5 ಸೌರ ವಿಕಿರಣದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಗಮನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹಗಳಲಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಟೊಸಾಟ್ ಉಪಗ್ರಹ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ.ಈ ಕಾರ್ಟೊಸಾಟ್ ಉಪಗ್ರಹ ವನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ () ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ, ತಯಾರಿಸಿದೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.ಉಪಗ್ರಹದ ಉದ್ದೇಶವು ದೇಶದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದು.ದೇಶದ ಚಿತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಪೋಲಾರು ಸಾಟಿಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ (ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿ 6 ಉಪಗ್ರಹ ವಾಹಕ (ರಾಕೆಟ್) ಮೂಲಕ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಉಪಗ್ರಹ -ಸಿ 6 ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.126 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಕಣ್ಗಾವಲು 1867 ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಕಾರ್ಟೊಸಾಟ್ -1 ಎರಡು ಪ್ಯಾಂಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ (ಪ್ಯಾನ್)ಕೆಮರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಕೆಮರಗಳು ಭೂಮಿಯ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಟ್ರಿಮಿಡಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗುಯುತ್ತವೆ.ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. == ಇತಿಹಾಸ == ಉಪಗ್ರಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ 1: 1 ಮಿಲಿಯನ್ ನಿಂದ 1: 12,5 00 ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. == ಪ್ರಯೋಜನಗಳು == ಭೂ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿ ನಗರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಭೂ ಬಳಕೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ರಸ್ತೆ ಜಾಲದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ, ನೀರು ವಿತರಣೆ ಭೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ == ನೋಡಿ == ಜೀಯಸ್ಎಲ್ವಿ-ಡಿ ೬ ಜಿಯೋಸಾಟ್ -1 ಜೀಸಾಟ್-12 == ಉಲ್ಲೇಖನ ==