ಅರೆವಾಹಕಗಳಲ್ಲಿ () ವಿದ್ಯುತ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅರೆವಾಹಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಮಶ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಡೋಪಿಂಗ್ ( ()) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಮಶದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅರೆವಾಹಕದ ವಿಧವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.ಲಘುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಮಿಶ್ರಿತ ಅರೆವಾಹಕಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಅರೆವಾಹಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೋಪ್ ಮಾಡಿದ ಅರೆವಾಹಕ ವಾಹಕದಂತೆಯೇ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. == ಇತಿಹಾಸ == ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಡೋಪಿಂಗ್ ನ್ನು ಸ್ಫಟಿಕ ರೇಡಿಯೋ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಶುದ್ಧಿಕಾರಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. == ಉಲ್ಲೇಖ ==