ಏಕ ಮಸೂರ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಇತಿಹಾಸವು ಒಂದೂವರೆ ಶತಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ೧೬೭೬ ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಬ್ಸ್‌ಕ್ಯುರಾದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕನ್ನಡಿಯ ಬಳಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ೧೮೨೬/೨೭ ರಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಸಾಧನಗಳು ೧೮ ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ಸಲಕರಣೆಗಳಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದವು, ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ನಿಜವಾದ-ಜೀವನ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ಮೊದಲ ಆಂತರಿಕ ಕನ್ನಡಿ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವು ೧೮೬೧ ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಆದರೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ನ ಮೊದಲ ನಿರ್ಮಾಣವು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ೧೮೮೪ ರವರೆಗೂ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಅನನುಕೂಲಗಳು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ಬಳಕೆಗಳಿಗೆ ಅತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಸಿದವು. ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲಾ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ನ ಅನನುಕೂಲಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಮತ್ತು ೧೯೬೦ ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಕ್ಯಾಮರಾವು ಹಲವಾರು ಹೈ-ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ೧೯೭೦ ರ ದಶಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ನ ಸಂಯೋಜನವು ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌‌ಗೆ ಬೃಹತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃತ್ತಿನಿರತ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಲ್ಪ ಪರಿಶ್ರಮಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿ ಉಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. == ಮುಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು == ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ ಏಕ ಮಸೂರ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕ್ಯಾಮರಾವು (ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್) ಥಾಮಸ್ ಸುಟೋನ್‌ರಿಂದ ೧೮೬೧ ರಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಒಬ್ಬ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಅವರು ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಲೂಯಿಸ್ ಡೆಸೈರ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ವಾರ್ಟ್-ಎವಾರ್ಡ್‌ರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಒಂದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ನ ಮೊದಲ ನಿರ್ಮಾಣವು ಕೆಲ್ವಿನ್ ರೇ ಸ್ಮಿತ್‌ರ ಮೊನೊಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ (ಯುಎಸ್‌ಎ, ೧೮೮೪) ಆಗಿತ್ತು. ಇತರ ಮುಂಚಿನ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲೂಯಿಸ್ ವ್ಯಾನ್ ನೆಕ್ (ಬೆಲ್ಜಿಯಮ್, ೧೮೮೯), ಥಾಮಸ್ ರುಡೊಲ್ಫಸ್ ಡಾಲ್‌ಮೇಯರ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ೧೮೯೪)ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೆಕಲ್‌ಮನ್ (ಜರ್ಮನಿ, ೧೮೯೬) ಇವರುಗಳಿಂದ ಸಂಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಗ್ರಾಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ನ ಕೊನಿಷಿ ಇವರುಗಳಿಂದ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ೧೮೯೮ ಮತ್ತು ೧೯೦೭ ರಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಸಂಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಈ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು ದೊಡ್ದ ಮಾದರಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕರ ಎಂಬುದನ್ನೂ ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಿದವು. ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಸೊಂಟದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟವು; ಬಾಹ್ಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಗಿರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುಡ್‌ನ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪರದೆಯು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಶಟರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಯು ಕೈಯಿಂದ ಏರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತ, ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣದಾದ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು; ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮಧ್ಯಮ ಮಾದರಿ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾದವು; ಮೊದಲಿಗೆ ದೊಡ್ದದಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು, ಮತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ "ಪಾಕೆಟೇಬಲ್" ಮಾದರಿಗಳು ಅಂದರೆ ೧೯೩೩ ರ ಥಾಗೀ ವೆಸ್ಟ್-ಪಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ತಾಗಳು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬರಲ್ಪಟ್ಟವು. == ೩೫ ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ == ೩೫ ಎಮ್‌ಎಮ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ Спорт ("ಸ್ಪೋರ್ಟ್") ಆಗಿತ್ತು. ೧೯೩೪ ರಲ್ಲಿ ಅನುಕರಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಇದು ೨೪ಎಮ್‌ಎಮ್ ೩೬ಎಮ್‌ಎಮ್ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಗಾತ್ರದ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ೧೯೩೭ ರವರೆಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ೨೧ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ೩೫ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಲ್ಪಟ್ಟಿತು. === ಎಕ್ಸಾಕ್ತಾ === ಮೊದಲ ಜರ್ಮನ್ ೩೫ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾವು ೧೯೩೬ ರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಥಾಗೀ ಕೈನ್-ಎಕ್ಸಾಕ್ತಾ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ಡ್-ಡೌನ್ ವೆಸ್ಟ್-ಪಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ತಾ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಕ್ಯಾಮರಾವು ಒಂದು ನಡು-ಮಟ್ಟದ ಅನ್ವೇಷಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು. ಹಲವಾರು ಇತರ ಮಾದರಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಂದವು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೈನ್-ಎಕ್ಸಾಕ್ತಾ, ಎಕ್ಸಾಕ್ತಾ-, ಎಕ್ಸಾಕ್ತಾ ವೇರೆಕ್ಸ್ (ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಕಣ್ಣಿನ-ಮಟ್ಟದ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಶೋಧಕ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ’ಎಕ್ಸಾಕ್ತಾ ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ), ಎಕ್ಸಾಕ್ತಾ ವೆರೇಕ್ಸ್ ವಿಎಕ್ಸ್ (ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ’ಎಕ್ಸಾಕ್ತಾ ವಿಎಕ್ಸ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು), ಎಕ್ಸಾಕ್ತಾ ವಿಎಕ್ಸ್ ಐಐಎ, ಎಕ್ಸಾಕ್ತಾ ವಿಎಕ್ಸ್ ಐಐಬಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ತಾ VX೫೦೦ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ತಾ VX೧೦೦೦. ಎಕ್ಸಾಕ್ತಾವೂ ಕೂಡ ’ಎಕ್ಸಾ’ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗುರುತಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿತು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಕ್ಸಾ, ಎಕ್ಸಾ ಐಎ, ಎಕ್ಸಾ , ಎಕ್ಸಾ IIಎ, ಎಕ್ಸಾ IIಬಿ (ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಒಫಿಷಿಯಲ್" ಎಕ್ಸಾ ಲೈನ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ), ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾ ೫೦೦. === ಝೈಸ್ === ಝೈಸ್ ಇದು ೧೯೩೬ ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ೧೯೩೭ ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.[೧] ಈ ಕ್ಯಾಮರಾವು ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ-ಮಟ್ಟದ ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು, ಅದು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಣ್ಣಿನ-ಮಟ್ಟದ ನೋಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೊಂಟದ-ಮಟ್ಟದ ಸಂಶೊಧಕಗಳು ಒಂದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ (ತಿರುಗುಮುರುಗಾದ) ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು, ಕೆಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಶೋಧಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಝೈಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್-ಗ್ಲಾಸ್ ಪರದೆ ಮತ್ತು ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್ ಮಸೂರವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿತು. ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಮೂಲತತ್ವವು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. IIನೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧವು ತಲೆದೋರಿತು, ಮತ್ತು ಹೊಸತಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಈಸ್ಟ್ ಜರ್ಮನಿ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಝೈಸ್ ೧೯೪೯ ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ೧೯೫೧ ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಝೈಸ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಯಾಮರಾವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಯಾಮರಾವು ಮೊದಲ "ಫಿಕ್ಸ್ಡ್" (ಸ್ಥಿರ) ಕಣ್ಣಿನ-ಮಟ್ಟದ ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್ ೩೫ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಂತರದ ಹಲವಾರು ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೂಲಗಳು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವು. === ಎಡಿಕ್ಸಾ === ಜರ್ಮನ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಎಡಿಕ್ಸಾ ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಜರ್ಮನಿ ವೈಸ್‌ಬ್ಯಾಡೆನ್‌ನ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವಿರ್ಜಿನ್ ಕ್ಯಾಮರಾವೆರ್ಕ್‌ ರಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೈನ್‌ಹೀಲ್ ೫೫ಎಮ್‌ಎಮ್/೧.೯ ಕ್ವಿನೋನ್ ಮಸೂರಗಳು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಸ್ಕೋ ಟ್ರಾವೆಗರ್ ೫೦ಎಮ್‌ಎಮ್/೨.೮ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಲೈನ್ ಎಡಿಕ್ಸಾ ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌; ಎಡಿಕ್ಸಾಮ್ಯಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್, ಎಡಿಕ್ಸಾ ರೆಕ್ಸ್ ಟಿಟಿಎಲ್, ಮತ್ತು ಎಡಿಕ್ಸಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಾದಂತಹ ೩೫ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‍ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದವು. == ಜಪಾನ್‌ನ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳ ಉದಯವಾಗುವಿಕೆ == ರೋಲ್‌ಫಿಲ್ಮ್‌ಗೆ ಮುಂಚಿನ ಜಪನೀಸ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಪ್ರಾಯಶಃ ಯುಮೆಮೊಟೊದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಿಕೊಡೊದಿಂದ ೧೯೩೮ ರ ನಂತರದಿಂದ ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಪಟ್ಟ ಬೇಬಿ ಸುಪರ್ ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ (ಅಥವಾ ಸುಪರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೇಬಿ), ಒಂದು ೧೨೭ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಲೇಫ್ ಶಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯಾಮಾಶಿತಾ ಶೊಕೈರಿಂದ ಒಂದು ಫೋಕಲ್-ಪ್ಲೇನ್ ಶಟರ್ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಮಸೂರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ೬×೬ ಕ್ಯಾಮರಾ ಶಿಂಕೋಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಪಾನ್‌ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಯಾರಕರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ತಯಾರಕರಂತೆಯೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಸಂಶೋಧಕ ಮತ್ತು ಟ್ವಿನ್-ಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ (ಹಾಗೆಯೇ ಸರಳವಾದ, ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಶೋಧಕ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಂತೆ) ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರು. === ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್ === ಅಸಾಹಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಜರ್ಮನ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿತವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಉತ್ಪಾದಕಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರ ಮೊದಲ ಮಾದರಿ, ಅಶಾಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದು ೧೯೫೧ ರಲ್ಲಿ ಏಕಪ್ರಕಾರದ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು ೧೯೫೨ ರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಜಪಾನ್-ತಯಾರಿತ ೩೫ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಆಯಿತು. ೧೯೫೪ ರ ಅಶಾಫ್ಲೆಕ್ಸ್ IIಬಿ ಇದು ತತ್‌ಕ್ಷಣದ-ರಿಟರ್ನ್ ಕನ್ನಡಿಯ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲ ಜಪನೀಸ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಕನ್ನಡಿಯು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಶಟರ್ ಪೂರ್ತಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಶೋಧಕವು ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ೧೯೫೭ ರಲ್ಲಿ, ಅಸಾಹಿ ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್ ಇದು ಮೊದಲ ಜಪನೀಸ್ ಸ್ಥಿರ-ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಇದರ ಯಶಸ್ಸು ಅಸಾಹಿಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್‌ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇದು ೧೯೫೪ ರ ಲೈಕಾ ಎಮ್೩ ಮತ್ತು ೧೯೫೫ ರ ನಿಕೋನ್ ಎಸ್೨ ಗಳ ಬಲ-ಬದಿಯ ಏಕೈಕ-ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಸಾಹಿ (ಅಸಾಹಿ ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಡುಬರುವ) ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಯಾರಕರು ಕಾಂಟಾಕ್ಸ್ ಎಸ್‌ ನಿಂದ ಎಮ್೪೨ ಮಸೂರ ಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು, ಅದು ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಮೌಂಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್ ಈಗ ಹೊಯಾ ಕೊರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. === ಮಿರಾಂಡಾ === ಓರಿಯನ್‌ನ (ನಂತರ ಇದರ ಹೆಸರು ಮಿರಾಂಡಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು) ಮಿರಾಂಡಾ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾವು ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೫೫ ರಿಂದ ಮಿರಾಂಡಾ ಟಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಬರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕ್ಯಾಮರಾವು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಜಪನೀಸ್ ತಯಾರಿತ ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್ ೩೫ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಕಣ್ಣಿನ-ಮಟ್ಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಲ್ಲ ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅದು ಒಂದು ಸೊಂಟ-ಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. === ಯಾಶಿಕಾ === ಯಾಶಿಕಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಅನ್ನು ೧೯೫೯ ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು, ಪೆಂಟಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಬಯೋನೆಟ್-ಮೌಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಆಧುನಿಕ ೩೫ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಗಿತ್ತು. ಪೆಂಟಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಟಾಪ್-ಡೌನ್ ಡೈಫ್ರಾಗ್ಮ್ (ಇದು ಆಟೋ ಯಾಶಿನೊನ್ ೫೦mm/೧.೮ ಮಸೂರದ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ), ತತ್‌ಕ್ಷಣದ-ರಿಟರ್ನ್ ಕನ್ನಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್, ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ೧-೧/೧೦೦೦ ವೇಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಫೋಕಲ್-ಪ್ಲೇನ್, ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. === ಜುನೋವ್ === ೧೯೫೮ ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ (ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ) ಬಂದ ಜುನೋವ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಫಲಕದ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲ ೩೫ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಶಟರ್ ತೆರೆದ ನಂತರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಫಲಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ಒಂದು ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ನ ಜೊತೆಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು: ಇದು ಯಾವಾಗ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಸೂರ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಆಗ ದೃಷ್ಟಿಸಂಶೋಧಕ ಪರದೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ದಟ್ಟವಾಗಿಸುವಿಕೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಜುನೋವ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಯೂ ಕೂಡ ಮಿರಾಂಡಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಅವುಗಳ ಮಿರಾಂಡಾ ಟಿ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗೆ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿತು. == ಒಂದು ೩೫ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ == ಒಂದು ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಬ್ಬ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆರೆದಿರುವ ಮಸೂರ ಫಲಕದ (ರಂಧ್ರ) ಜೊತೆಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ; ಅವನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮುಂಚೆ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಸೂರಗಳು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಫಲಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ—ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ರಂಧ್ರದ ವರ್ತುಲದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದು "ಮುಂಚಿತವಾಗಿ-ಸರಿಹೊಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ" ಫಲಕವು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಎರಡು ರಂಧ್ರ ವರ್ತುಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ: ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ತುಲವು ಫಲಕವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ವರ್ತುಲವನ್ನು ಗಡಿಯಾರದ ಚಲನೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಪೂರ್ತಿ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ; ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಗಡಿಯಾರ ರೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಅದು ಮುಂಚೆಯೇ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶೂಟಿಂಗ್ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮಸೂರಗಳು ೧೯೬೦ ರ ದಶಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಒಂದು "ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ" ಫಲಕದ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಮಸೂರವು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫಲಕವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮರೆಯುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅಂತಹ ಫಲಕಗಳು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಟರ್ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮಸೂರದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪಿನ್ ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ; ಎಕ್ಸಾಕ್ತಾ ಮತ್ತು ಮಿರಾಂಡಾ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗೆ ಮಸೂರಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಾಹಿಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಫಲಕಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಾಯಿತಿಯಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಮಸೂರಗಳು "ಅರೆ-ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ" ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು, ಅವು ಒಂದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಫಲಗಕಗಳಂತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ರಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು ಆದರೆ ಮಸೂರಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ತುಲದ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಪುನಃ-ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಯಾವಾಗ ಶಟರ್ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯು ಕನ್ನಡಿಯ ಫ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಪರದೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒತ್ತುತ್ತದೆಯೋ, ಆಗ ಫಲಕವು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ (ಅದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ), ಶಟರ್ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಕನ್ನಡಿಯು ೪೫-ಕೋನ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಪಸಾಗುತ್ತದೆ (೧೯೭೦ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ೩೫ ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚ್ಲಿತ ಫಲಕವು ರಂಧ್ರವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪುನಃ-ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.://../. ಅನ್ನು ನೋಡಿ ) ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆ‌ರ್‌ಗಳು ಕನ್ನಡಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಫಿಲ್ಮ್‌ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕನು ಶಟರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಸೂರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಸೂರದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೆರಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. == ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಮಾನಕೀಕರಣ (ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ) == ನಂತರದ ೩೦ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಲೇಔಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದವು. ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂಚಲನೆಯ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು, ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್‌ನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತ, ಶಟರ್ ವೇಗದ ಡಯಲ್, ಶಟರ್ ತೆರೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲಿವರ್, ಇವುಗಳು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು ಅದ್ದರಿಂದ ಬಹುವಿಧದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌ಗಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು, ಅಂದರೆ ನಿಕೋನ್‌ನ ನಿಕೋರ್‌ಮ್ಯಾಟ್ ಎಫ್‌ಟಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು (ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ’ನಿಕೋರ್ಮ್ಯಾಟ್’ ಹೆಸರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ) ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಸ್ ಒಎಮ್ ಸರಣಿಗಳ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳು, ಮಸೂರದ ಮೌಂಟ್‌ನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ವರ್ತುಲದತೆ ಶಟರ್ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಲೇಔಟ್‌ನಿಂದ ವಿಪಥವಾಗಿವೆ. === ಮಿರಾಂಡಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಂಪನಿ === ಮಿರಾಂಡಾವು ಮುಂಚಿನ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳನ್ನು ೧೯೫೦ ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿತು, ಅವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬಾಹಿಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ-ಫಲಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ-ಫಲಕದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡನೆಯ ಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿತು. ಬಾಹಿಕ ಫಲಕಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಮಿರಾಂಡಾದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿರಾಂಡಾ ಸೆನ್ಸೋರೆಕ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ-ಫಲಕ ಮಿರಾಂಡಾ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಮಿರಾಂಡಾ ’ಡಿ’, ಜನಪ್ರಿಯ ಮಿರಾಂಡಾ ’ಎಫ್’, ’ಎಫ್‌ವಿ’ ಮತ್ತು ’ಜಿ’ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದವು, ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕನ್ನಡಿಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು ಆ ಮೂಲಕ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಮರಾವು ದೀರ್ಘ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಮಸೂರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ದೃಷ್ಟಿಸಂಶೋಧಕ ಚಿತ್ರಣ ತೆಗೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮಿರಾಂಡಾ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಕೆಲವು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಾದಗಳಲ್ಲಿ ’ಬಡಮನುಷ್ಯನ ನಿಕೋನ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. === ಪೆರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ === ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ಕೆ. ಜಿ. ಕೊರ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೊರ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಪೆರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಉತೃಷ್ಟ ಬ್ರಾಂಡ್‌ನ ಕ್ಯಾಮರಾವಾಗಿತ್ತು. ೧೯೫೭ ರ ನಂತರದಿಂದ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳು ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏಕೈಕ ಮಸೂರವನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿನ ಮಾರ್ಗದೊಳಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ (ಪರಿದರ್ಶಕ)ವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡವು. ಶಟರ್ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯ ಒತ್ತುವಿಕೆಯು ಫೋಕಲ್-ಪ್ಲೇನ್ ಶಟರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿದರ್ಶಕವನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. === ಮಿನೋಲ್ಟಾ === ಮಿನೋಲ್ಟಾದ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಎಸ್‌ಆರ್-೨ ಇದು ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು (ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕ್ಯಾನನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರೀತಿಯ ಫಿಲಾಡೆಲ್ಫಿಯಾ), ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೫೮ ರ ಅನಂತರದಿಂದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಮಸೂರಗಳು ’ರೊಕ್ಕರ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲ್ಪಟ್ಟವು. ಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿ-೧೦೧ ನ ಪರಿಚಯದ ನಂತರ, ಮಸೂರಗಳು ’ಮೀಟರ್ ಕಪಲ್ಡ್’ ಗೆ ’ಎಮ್‌ಸಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟವು, ಮತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ’ಎಮ್‌ಡಿ’ ಗೆ ಪೂರ್ತಿ-ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಧದ ಜೊತೆಗೆ ಮಿನೋಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್‌ಡಿ-೧೧ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದು ೨೦೦೦ ರ ದಶಕದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ’ಕೊನಿಕಾ-ಮಿನೋಲ್ಟಾ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು - ಮತ್ತು ಜನವರಿ ೨೦೦೬ ರಂದು ಸೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡಿತು. === ಕ್ಯಾನನ್ === ೧೯೫೯ರಲ್ಲಿ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರು ಹಲವಾರು ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕ್ಯಾನನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಹೊಸ ೩೫ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ನಿಕೋನ್ ತನ್ನ ’ಎಫ್’ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ಯಾನನ್‌ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಮಧ್ಯಮಗತಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಮರಾವು ಒಂದು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸಾಗುವ ಕನ್ನಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಫಲಕವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಹೌಸಿಂಗ್‌ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡ ’ಆರ್’ ಸರಣಿಗಳ ಬ್ರೀಚ್ ಲಾಕ್ ಮೌಂಟ್ ಮಸೂರಗಳ ಲಕ್ಷನಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾನನ್‌ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್‌ಎಮ್‌ನಿಂದ ಅಪ್ರಚಲಿತವಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಕ್ಯಾನನ್‌ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್‌ಎಮ್‌ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಆಂತರಿಕ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಕೋಶ ಸಂಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕ್ಯಾನನ್‌ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್೨೦೦೦ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಟರ್ ವೇಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗೆ ೧/೨೦೦೦ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ ಎಮ್‍ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಮಾದರಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನನ್‌ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅರ್‌ಎಮ್‌ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಬರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ೧೯೬೨ ರಲ್ಲಿ, ಎಫ್‌ಎಲ್ ಸರಣಿಗಳ ಮಸೂರಗಳು ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಾಡಿ, ಕ್ಯಾನನ್ ಎಫ್‌ಏಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು, ಅವುಗಳು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮುಂಭಾಗದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ತ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಸಿಡಿಎಸ್ ಬೆಳಕು ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿನೋಲ್ಟಾ ಎಸ್‌ಆರ್-೭ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. === ನಿಕಾನ್‌‌ ಎಫ್ === ೧೯೫೯ ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಕಾನ್‌ನ ’ಎಫ್" ಮಾದರಿಯು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಯಾರಕರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ವೃತ್ತಿನಿರತ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರು, ಮತ್ತು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತು ಅಪೋಲೋ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್‌ಗಳ ಹಲವಾರು ಉಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ೧೯೬೦ ರ ದಶಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ೨೫೦-ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಷರ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಟರ್-ಚಾಲಿತ ನಿಕಾನ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುದ್ದಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಿಕಾನ್ ಎಫ್‌ನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಸಂಶೊಧಕ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು (ಫೋಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶಟರ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು) ಕಡಿಮೆ ಆಕರ್ಷಕವೆನಿಸತೊಡಗಿದವು. ಇದು ನಿಕಾನ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸಿದ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಶಗಳ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಪ್ರಿಸ್ಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪರದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು; ಕ್ಯಾಮರಾವು ಡೆಪ್ತ್-ಆಫ್-ಪೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೀವ್ಯೂ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು; ಕನ್ನಡಿಯು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು; ಇಸು ದೊಡ್ಡ ಬಯೋನೆಟ್ ಮೌಂಟ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ದ ಮಸೂರ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು; ಒಂದು ಏಕೈಕ-ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮುಂಚಲಿಸುವ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲಿವರ್; ಒಂದು ಟಿಟಾನಿಯಮ್-ಫೊಯ್ಲ್ ಫೋಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶಟರ್; ಹಲವಾರು ವಿಧದ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಸಂಯೊಜನೆ; ಒಂದು ತ್ವರಿತಗತಿಯ ಹಿಂಚಲನಾ ಲಿವರ್; ಒಂದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ-ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟತುಂಬಾ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರದ ನಿಕನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಸಂಶೋಧಕ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಶಸ್ವಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಯೋಜನೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಎಮ್೪೨ ಸ್ಕ್ರ್ಯೂ ಮೌಂಟ್‌ಗೆ ಬದಲಾಗಿ, ನಿಕಾನ್ ಥ್ರ್-ಕ್ಲಾ ಎಫ್-ಮೌಂಟ್ ಬಯೋನೆಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೌಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು, ಅದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಅವಧಿಯ ಇತರ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳಂತಲ್ಲದೇ ಫೋಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶಟರ್ ಇದು ಫೋಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು (ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಟರ್‌ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಂದು ರಂಧ್ರದೊಳಕ್ಕೆ ಸುಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು), ಅದು (ನಿಕಾನ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ) ಶಟರ್‌ನ ೧೦೦,೦೦೦ ಅವೃತಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮಾಪನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಟಿಟಾನಿಯಮ್ ಫೊಯ್ಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು. ಎಫ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೊಡ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಯೋಜಕ ಘಟಕಗಳು ಅಂದರೆ ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್‌ಗಳು, ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಪರದೆಗಳು, ವಿಶಿಷ್ಟ ೩೫ಎಮ್‌ಎಮ್ ರೋಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ೨೫೦ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಷರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ವೇಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳಿದ್ದವು (ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳು: ಒಂದು ಪೊಲರೊಯ್ಡ್ ೧೦೦ (ಪ್ರಸ್ತುತದ ೬೦೦) ವಿಧದ ಪ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮಾದರಿ; ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲರಾಯ್ಡ್‌ನ ಸ್ವಂತ ೪x೫ ತತ್‌ಕ್ಷಣದ ಫಿಲ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ೪x೫ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿ). ಇವುಗಳು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಗತಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಒಂದು ಯಶಸ್ವೀ ಮೋಟರ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲ ೩೫ ಎಮ್‌ಎಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಗಿತ್ತು. ೩೫ಎಮ್‌ಎಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡ ಇತರ ಉತ್ಪಾದಕರಂತಲ್ಲದೇ, ನಿಕಾನ್ ಎಫ್ ಇದು ೨೧ ಎಮ್‌ಎಮ್‌ ದಿಂದ ೧೦೦೦ ಎಮ್‌ಎಮ್ ವರೆಗಿನ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಮಸೂರಗಳ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ’ಮಿರರ್ ಲೆನ್ಸಸ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೊದಲಿಗರಲ್ಲಿ ನಿಕಾನ್ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿತ್ತು - ಈ ಮಸೂರಗಳು ಕ್ಯಾಟಾಡಿಯೋಪ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು, ಅವು ಬೆಳಕಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಡಚುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸಿತು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನದಂಡಾತ್ಮಕ ಟ್ಎಲಿಫೋಟೋ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಮಸೂರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ನಂತರದ ಎಫ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಟಾಪ್-ಆಫ್-ದ-ಲೈನ್ ನಿಕಾನ್ ಮಾದರಿಗಳು 2005 ಎಫ್೬ ಅನ್ನು ತಲುಪಿದವು (ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾವು ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು). ಡಿಜಿಟಲ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣದ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಕಾನ್ ಎಫ್೬ ಕ್ಯಾಮರಾವು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಷಿಪ್ ನಿಕಾನ್ ಎಫ್-ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳ ಕೊನೆಯದಾಗಿತ್ತು. == ಒಲಿಂಪಸ್ ಪೆನ್ ಎಫ್ ಸರಣಿಗಳು == ಒಲಿಂಪಸ್ ಪೆನ್ ಎಫ್ ಸರಣಿಗಳು ಜಪಾನ್‌ನ ಒಲಿಂಪಸ್‌ನಿಂದ ೧೯೬೩–೧೯೬೬ ರ ನಡುವಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲ ಒಲಿಂಪಸ್ ಪೆನ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ನಂತರ ಬಿಹೈಂಡ್-ದ-ಲೆನ್ಸ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಪೆನ್ ಎಫ್‌ಟಿ, ೧೯೬೬–೧೯೭೨ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು; ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಸ್ ಪೆನ್ ಎಫ್‌ವಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎಫ್‌ಟಿಯ ನಾನ್-ಮೀಟರ್‌ಡ್ ಆವೃತ್ತಿ, ಅದು ೧೯೬೭–೧೯೭೦ ರವರೆಗೆ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪರಿಗಣನೆಗಳು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಕ್ಯಾಮರಾವು ಒಂದು ಅರ್ಧ-ಫ್ರೇಮ್ ೩೫ ಎಮ್‌ಎಮ್ ನೆಗೆಟೀವ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿತು; ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್‌ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪೊರೊ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು, ಆ ಮೂಲಕ ’ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಟಾಪ್’ ಗೋಚರಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿತು; ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಸಂಶೋಧಕದ ಮೂಲಕದ ವೀಕ್ಷಣೆಯು ’ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್’ ಉದ್ದೇಶಿತ’ ಆಗಿತ್ತು (ಇದು ’ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್’ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮಾನದಂಡಾತ್ಮಕ ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ). ಈ ಅರ್ಧ-ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳೂ ಕೂಡ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದವು, ಇತರ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ-ಚಲಿಸುವ ಫೋಕಲ್-ಪ್ಲೇನ್ ಶಟರ್‌ನ ಬದಲಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ರೋಟರಿ ಶಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡವು. ಈ ಕ್ಯಾಮರಾವು ಹಲವಾರು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಮಸೂರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸಣ್ಣದಾದ ಚಿತ್ರಣ ಮಾದರಿಯು ಪೆನ್ ಎಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದೆಂದೂ ತಯಾರಿಸಿರದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಆಟೋ ೧೧೦ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಸೂರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಲಕರಣೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಗಿತ್ತು. == ಲೈಟ್ ಮೀಟರಿಂಗ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ (ಪರಿಚಯ) == ೧೯೪೦ ಮತ್ತು ೧೯೫೦ ರ ದಶಕದ ಅವಧಿಯ ವೃತ್ತಿನಿರತ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರು ಕೈಯಿಂದ-ಹಿಡಿಯುವ ಮೀಟರ್‌ಗಳು ಅಂದರೆ ಸೆಕೋನಿಕ್ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಸೆಲ್ ಲೈಟ್ ಮೀಟರ್‌ಗಳು, ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕೈಯಿಂದ-ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಟರ್ ವೇಗಗಳು ರಂಧ್ರಗಳು, ಎ‌ಎಸ್‌ಎ (ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ’ಐಎಸ್‌ಒ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡುವ) ಮತ್ತು ಇವಿ (ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಷರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯು) ಗಳ ಉತ್ತಮ ಅನಲಾಗ್ ರೀಡ್‌ಔಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಕೋಶಗಳು ಅವುಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೋಶದ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕವೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈಯು ಅದು ಕಡಿಮೆ-ಬೆಳಕು ಸಂವೇದನತ್ವದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇವುಗಳು ಇನ್-ಕ್ಯಾಮರಾ ಲೈಟ್ ಮೀಟರಿಂಗ್‌ಗೆ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿ ರುಜುವಾತುಗೊಂಡವು. ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೈಟ್ ಮೀಟರಿಂಗ್‌ಗಳು ಕ್ಲಿಪ್-ಆನ್ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಸೆಲ್ ಮೀಟರ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ನಿಕಾನ್ ಎಫ್‌ಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅದು ಶಟರ್ ವೇಗ ಡಯಲ್ ಮತ್ತು ರಂಧ್ರದ ವರ್ತುಲಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರದೇಶವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಡ್-ಆನ್ ಇದು ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಕ್ರಮಗೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಲ್ಲದಂತೆ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲೈಟ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಕೋಶಗಳ (ಸಿಡಿಎಸ್) ಬಳಕೆಯು ವಿಧೇಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಚಿನ ಕೆಲವು ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಿನೋಲ್ಟಾ ಎಸ್‌ಆರ್-೭ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಮೇಲಿನ ಪ್ಲೇಟ್‌ನ ಮುಂಭಾಗದ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ನಿರ್ಮಿತ ಸಿಡಿಎಸ್ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಇತರ ಉತ್ಪಾದಕರು, ಅಂದರೆ ಮಿರಾಂಡಾ ಮತ್ತು ನಿಕಾನ್‌ಗಳು ಒಂದು ಸಿಡಿಎಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು, ಅದು ಅವರ ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಇತ್ತು. ನಿಕಾನ್‌ನ ಮುಂಚಿನ ಫೋಟೊಮಿಕ್ ಸಂಶೋಧಕವು ಕೋಶದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕವರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು, ಅದು ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ರೀಡಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕನು ಕಪಲ್ಡ್ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಯಲ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿಸಂಶೋಧಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್-ಆಧಾರಿತ ಮೀಟರ್ ನೀಡಲ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರಭಾಗಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಕಪಲ್ಡ್ ರಂಧ್ರ ವರ್ತುಲವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮುಂಚಿನ ಫೋಟೋಮಿಕ್ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಸಂಶೋಧಕದ ಅನನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಮೀಟರ್ ಆನ್/ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ’ಆನ್’ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರಿದು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರದ ಒಂದು ಫೋಟೊಮಿಕ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್‌ನ ಮೇಲೆ ಆನ್/ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸಿಡಿಎಸ್ ಲೈಟ್ ಮೀಟರ್‌ಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿಡಿಎಸ್ ಕೋಶಗಳು ಒಂದು ’ಮೆಮೊರಿ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ’ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿಡಿಎಸ್ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದವು. ಅಂದರೆ, ಪ್ರಕಶಮಾನವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಕೋಶವು ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮುಂಚಿನ) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಗೆ ವಾಪಸಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. == ಥ್ರೂ-ದ-ಲೆನ್ಸ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ == ಥ್ರೂ-ದ-ಲೆನ್ಸ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಇದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಲೆನ್ಸ್‌ನ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಬೆಳಕಿನ ಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೆಳಕಿನ ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕವಾದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘ ಟೆಲಿಫೋಟೊ ಮಸೂರಗಳು, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಮೈಕ್ರೋಗ್ರಫಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಥ್ರೂ-ದ-ಲೆನ್ಸ್ ಮೀಟರಿಂಗ್‌ನ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು ಜಪನೀಸ್ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ೧೯೬೦ ರ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. === ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್ - ದ ಸ್ಪಾಟ್‌ಮ್ಯಾಟಿಕ್ === ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಇದು ೧೯೬೧ ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಹೈಂಡ್-ದ-ಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಸಿಡಿಎಸ್ ಮೀಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಏಕರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪಾಟ್‌ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಪಾಟ್‌ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ೧೯೬೪ ರ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ಮಾದರಿಗಳು ಸರಾಸರಿಯಾದ ಮೀಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. === ಟಾಪ್‌ಕಾನ್ - ದ ಆರ್‌ಇ ಸುಪರ್ === ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟೊಕ್ಯೋ ಆಪ್ಟಿಕಲ್‌ನ ಟಾಪ್‌ಕಾನ್ ಆರ್‌ಇ-ಸುಪರ್ (ಯುಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಸೆಲರ್ ಟಾಪ್‌ಖಾನ್ ಸುಪರ್ ಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ಇದು ೧೯೬೨ ರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಕ್ಯಾಮರಾವಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಟಾಪ್‌ಕಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಬಿಹೈಂಡ್-ದ-ಲೆನ್ಸ್ ಸಿಡಿಎಸ್ (ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಸೆಲ್ಸ್) ಲೈಟ್ ಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡವು, ಅವು ಕನ್ನಡಿಯ ಒಂದು ಭಾಗಶಃ ಸಿಲ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶದೊಳಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. === ಮಿನೋಲ್ಟಾ - ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಲೈಟ್ ಸರಿದೂಗಿಸುವಿಕೆಯ ಜೊತೆಗಿನ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿ-೧೦೧ === ೧೯೬೦ ರ ದಶಕದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಜಪಾನ್-ತಯಾರಿತ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು ಮಿನೋಲ್ಟಾ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿ-೧೦೧ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದವು, ಮತ್ತು ನಂತರದ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿ-೨೦೨ ಮತ್ತು ೩೦೩ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದವು, ಅವು ಸಿಎಲ್‌ಸಿ (ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್) ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಿನೋಲ್ಟಾದ ಬಿಹೈಂಡ್-ದ-ಲೆನ್ಸ್‌ನ ಸ್ವಂತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡವು. === ಮಿರಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಯಾರಕರು === ಇತರ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಯಾರಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಿಹೈಂಡ್-ದ-ಲೆನ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ೩೫ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಮಿರಾಂಡಾ ಸೆನ್ಸೋಮ್ಯಾಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಿರಾಂಡಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು, ಹಲವಾರು ಇತರ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಂತಲ್ಲದೇ, ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್‌ನ ಒಳಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಬಿಹೈಂಡ್-ದ-ಲೆನ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡವು. ಇತರ ಮಿರಾಂಡಾ ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಸಿಡಿಎಸ್ ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಪಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಪಲ್ಡ್-ಅಲ್ಲದವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್‌ನ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿಹೈಂಡ್-ದ-ಲೆನ್ಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮಿರಾಂಡಾವು ಸೆನ್ಸೋರೆಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅದು ಒಂದು ಬಾಹಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಫಲಕವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸೆನ್ಸೋರೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಟಿಟಿಎಲ್ ಮತ್ತು ’ಇಇ’ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. === ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಫೋಟೋಮಿಕ್ ಪ್ರಿಸ್ಮ್‌ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಕಾನ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಫ್೨ === ಮಿರಾಂಡಾದಂತೆಯೇ ನಿಕಾನ್ ಎಫ್ ಹಲವಾರು ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಟಿಟಿಎಲ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಹೆಡ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಿಸ್ಮ್‌ಗಳ ಫೋಟೋಮಿಕ್ ಸರಣಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಕಪಲ್ಡ್-ಮೀಟರಿಂಗ್ ಸಿಡಿಎಸ್ ಫೋಟೋಸೆಲ್ (೨ ಮಾದರಿಗಳು ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು) ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಫೋಟೋಮಿಕ್ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಹೆಡ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫೋಟೊಮಿಕ್ ಟಿ, ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಪರದೆಯ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಬಿಹೈಂಡ್-ದ-ಲೆನ್ಸ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಹೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಶೊಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಂತರ ಕೆಂದ್ರ-ಪ್ರದೇಶ ರೀಡಿಂಗ್ ಫೋಟೊಮಿಕ್ ಟಿಎನ್ ಇದು ತನ್ನ ೬೦% ಸಂವೇದನಾಶಿಲತೆಯನ್ನು ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಪರದೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ೪೦% ವನ್ನು ಪರದೆಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು. ಫೋಟೊಮಿಕ್ ಎಫ್‌ಟಿಎನ್ ಇದು ನಿಕಾನ್ ಎಫ್‌ಗೆ ಫೋಟೋಮಿಕ್ ಸಂಶೋಧಕಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊನೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ೧೯೭೨ ರಲ್ಲಿ ನಿಕಾನ್ ಎಫ್೨ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸುಸಂಗತವಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕನ್ನಡಿ-ಲಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗೆ ೧/೨೦೦೦ ವೇಗದ ಮೇಲ್ಮೈ ಶಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾಲಿಕತ್ವದ, ನಿರಂತರವಾಗಿ-ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಮಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಹೆಡ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಕ್ಯಾಮರಾವು ಎಫ್‌ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳು ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದ ಆವರಿಕೆಯ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಟಿಟಾನಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು, ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಟೈಮರ್ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಶಟರ್ ವೇಗವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿಸುವ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ನಿಕಾನ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಫ್೨ ಫೋಟೋಮಿಕ್ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಹೆಡ್‌ಗಳು ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಯಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು, ಮತ್ತು ಮಸೂರಗಳ ಫಲಕದ ವರ್ತುಲದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಸಂಯೋಜಕ ವರ್ತುಲದ ಮೂಲಕ ರಂಧ್ರದ ವರ್ತುಲಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ಲಕ್ಷಣವು ಆ ಸಮಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಿಕೋರ್ ಮಸೂರಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಿಕೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಡಿ ವಿಧದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಿಕೋರ್ ಮಸೂರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಬಲ್ಲರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೊಸದಾದ ಮಸೂರಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ನಿಕಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಡಿ ವಿಧದ ನಿಕೋರ್ ಮಸೂರಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಎಕ್ಸ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮಸೂರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. == ೧೯೭೦ರ ದಶಕ - ವಿನ್ಯಾಸ, ಲೈಟ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು == === ವಿನ್ಯಾಸ === ೩೫ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಒಲಿಂಪಸ್ ಒಎಮ್-೧ ರ ಪರಿಚಯ. ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಒಲಿಂಪಸ್ ಪೆನ್ ಅರ್ಧ-ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅವುಗಳ ಅರ್ಧ-ಫ್ರೇಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್-ಆಧಾರಿತ ಒಲಿಂಪಸ್ ಪೆನ್-ಎಫ್‍, ಪೆನ್-ಎಫ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಪೆನ್-ಎಫ್‌ವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಂತರ, ಒಲಿಂಪಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರ ಯೊಶೋಹಿಸಾ ಮೈತಾನಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಸೂರಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಆಪ್ಟಿಕ್‌ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಬಯೋನೆಟ್ ಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಯಿತು. ಈ ಕ್ಯಾಮರಾವು ಲೈಕಾದ ಜೊತೆಗಿನ ಗುರುತುಪಟ್ಟಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಎಮ್-೧ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯಾಂತ್ರಿಕ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಒಎಮ್ ಇದು ಸಮಕಾಲೀನ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಶಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೇನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಮರಾವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ೩೫ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು. ಮೈತಾನಿಯವರು ಮೆಟಾಲರ್ಜಿಯ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರದಂತಹ ಬಳಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಪ್‌ನಿಂದ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದರು, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಸ್ಥಾನವಾದ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಶಟರ್ ವೇಗ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಲೆನ್ಸ್ ಮೌಂಟ್‌ನ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. === ’ಆಫ್-ದ-ಫಿಲ್ಮ್’ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ === ==== ಒಲಿಂಪಸ್ - ಒಎಮ್-೨ ==== ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಲಿಂಪಸ್ ಒಎಮ್-೨ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು, ಒಎಮ್-೨ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಆಫ್-ದ-ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಫ್-ದ-ಫಿಲ್ಮ್ (ಅದನ್ನು ಒಲಿಂಪಸ್ ’ಒಟಿಎಫ್’ ಎಂಬುದ್ಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತು) ಲಭ್ಯ-ಲೈಟ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಂಧ್ರ-ಪ್ರಿಯೊರಿಟಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಲಕ್ಶಣವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅದು ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ನಿರ್ಮಿತ ಫೋಟೋಸೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಘಟಕಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಿತು, ಅದು ಬೆಳಕನ್ನು ನೇರವಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಪನ ಮಾಡಿತು, ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಸ್‌ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಧ್ರೂ-ದ-ಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಪನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್‌ದಿಂದ ವಸ್ತುವಿನವರೆಗಿನ ಅಂತರದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕುರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಗಣನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿತು. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೋಟೋಮ್ಯಾಕ್ರೋಗ್ರಫಿ (ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೋಟೋಗ್ರಫಿ) ಮತ್ತು ಫೋಟೋಮೈಕ್ರೋಗ್ರಫಿ (ಮೈಕ್ರೋಫೋಟೋಗ್ರಫಿ) ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿತ್ತು. ಒಲಿಂಪಸ್ ಒಎಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೂ ವರ್ಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಇದರ ಜುಯಿಕೋ ಮಸೂರಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ತೀಕ್ಷಣವಾದ ಮಸೂರಗಳು ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದವು, ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರಾ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಸ್ ಒಎಮ್-೧ ಮತ್ತು ಒಎಮ್-೨ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಒಎಮ್-೩ ಮತ್ತು ಒಎಮ್-೪ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ತಯರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಪಾಟ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಒಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು, ಟಿಟಾನಿಯಮ್‌ನಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಒಎಮ್-೩ಟಿಐ ಮತ್ತು ಒಎಮ್-೪ಟಿಐ ಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗಗತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಸಿಂಕ್ರೋನೈಸೇಷನ್ ವೇಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು, ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗೆ ೧/೨೦೦೦ ವೇಗದ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಹೊಸ ಪೂರ್ಣ-ಸಿಕ್ರೋ ಸ್ಟ್ರೋಬ್-ಆಧಾರಿತ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ, ಇತರ ಉತ್ಪಾದಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. === ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ಡ್ ಆಟೋಎಕ್ಸ್‌ಪೋಷರ್ === ೧೯೭೪ ರ ವೆಳೆಗೆ, ಆಟೋಎಕ್ಸ್‌ಪೋಷರ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಧದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು (ಶಟರ್-ಪ್ರಯೋರಿಟಿ: ಕ್ಯಾನನ್, ಕೊನಿಕಾ, ಮಿರಾಂಡಾ, ಪೆಟ್ರಿ, ರಿಕೋ ಮತ್ತು ಟಾಪ್‌ಕಾನ್; ಬೆಳಕುರಂಧ್ರ-ಪ್ರಯಾರಿಟಿ: ಅಸಾಹಿ ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್, ಚಿನನ್, ಕೊಸಿನಾ, ಫ್ಯುಜಿಕಾ, ಮಿನೋಲ್ಟಾ, ನಿಕೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಯಾಷಿಕಾ). (ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಮಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ಗಳ ಅಭಾವ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರೀಕತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಾಂಡ್‌ನ ಹಳೆಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.) ಈ ಎಇ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು ಅರೆ-ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿದ್ದವು. ಶಟರ್-ಪ್ರಯೊರಿಟಿ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಕ್ಯಾಮರಾವು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕನು ಫ್ರೀಜ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲರ್ ಬಟನ್‌ಗೆ ಒಂದು ಶಟರ್ ವೇಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಸೂರ ಬೆಳಕು ರಂಧ್ರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಬೆಳಕುರಂಧ್ರ-ಪ್ರಯೋರಿಟಿ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಕ್ಯಾಮರಾವು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕನು ಪ್ರದೇಶದ (ಫೋಕಸ್‌ನ) ಗಹನತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಸೂರ ಬೆಳಕು ರಂಧ್ರ ಎಫ್-ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಟರ್ ವೇಗವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ==== ಕ್ಯಾನನ್ - ಎ-೧ ==== ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಗಣಕೀಕರಣದ (ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕರಣದ) ೧೯೭೦ ರ ದಶಕದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲೆಂದರೆ ೧೯೭೮ ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ’ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್" ಆಟೋಎಕ್ಸ್‌ಪೋಷರ್ ವಿಧಾನದ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಆದ ಕ್ಯಾನನ್-ಎ೧ ನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಿನೋಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್‌ಡಿ೧೧ ಇದು ೧೯೭೭ ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕುರಂಧ್ರ-ಪ್ರಯೊರಿಟಿ ಮತ್ತು ಶಟರ್-ಪ್ರಯೊರಿಟಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅದು ಎ-೧ ಇದು ಈ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್‌ಪುಟ್‌ನಿಂದ ಒಂದು ಕಂಪ್ರಮೈಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಷರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಟರ್ ವೇಗ ಮತ್ತು ಮಸೂರ ಬೆಳಕುರಂಧ್ರ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಅಸ್ಥಿರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಆಟೋಎಕ್ಸ್‌ಪೋಷರ್ ೧೯೮೦ ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವುದು ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಆಟೋಎಕ್ಸ್‌ಫೋಷರ್ ವಿಧಾನದ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ರಾಂಡ್‌ನ ಮೂಲಕ ೩೫ ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳ ಮೊದಲ ಪರಿಚಯದ ಒಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ (ನಂತರದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ): ೧೯೭೮, ಕ್ಯಾನನ್ ಎ-೧ (ಜೊತೆಗೆ ಎಇ-೧ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ೧೯೮೧ ಮತ್ತು ಟಿ೫೦, ೧೯೮೩); ೧೯೮೦, ಫ್ಯುಜಿಕಾ ಎ‌ಎಕ್ಸ್-೫; ೧೯೮೦, ಲೈಕಾ ಆರ್೪; ೧೯೮೧, ಮಮಿಯಾ ಜಡ್‌ಇ-ಎಕ್ಸ್; ೧೯೮೨, ಕೊನಿಕಾ ಎಫ್‌ಪಿ-೧; ೧೯೮೨, ಮಿನೋಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್-೭೦೦; ೧೯೮೨, ನಿಕಾನ್ ಎಫ್‌ಜಿ (ಜೊತೆಗೆ ಎಫ್‌ಎ, ೧೯೮೩); ೧೯೮೩, ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಸುಪರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ (ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಸ್, ೧೯೮೪ ಮತ್ತು ಎ೩೦೦೦, ೧೯೮೫); ೧೯೮೩, ಚಿನಾನ್ ಸಿಪಿ-೫ ಟ್ವಿನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ (ಎರಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿತ್ತು); ೧೯೮೪, ರಿಕೋ ಎಕ್ಸ್‌ಆರ್-ಪಿ (ಮೂರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕ್ಯಾನನ್ ಟಿ೭೦ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು); ೧೯೮೫, ಒಲಿಂಪಸ್ ಒಎಮ್-೨ಎಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್; ೧೯೮೫, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ೧೫೯ಎಮ್‌ಎಮ್; ೧೯೮೫, ಯಾಶಿಕಾ ಎಫ್‌ಎಕ್ಸ್-೧೦೩. ೧೯೭೦ ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಾದ ಕೊಸಿನಾ, ಮಿರಾಂಡಾ, ಪೆಟ್ರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾ, ರೊಲೈಫ್ಲೆಕ್ಸ್, ಟಾಪ್‌ಕಾನ್ ಮತ್ತು ಜೆನಿತ್ ಇವುಗಳು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ೩೫ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿನ ಅಸಮರ್ಥತೆಯು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ೩೫ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸಿತು. ಅಸಾಹಿ ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಆಟೋ ೧೧೦, ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಆಟೋ ೧೧೦ ಸುಪರ್ (೧೯೭೮ ರಿಂದ ೧೯೮೨ ರವರೆಗಿನ ಪಾಕೆಟ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ೧೧೦ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು) ಮತ್ತು ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್ ೬೪೫ (೧೯೮೫ ರ ನಂತರದಿಂದ ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂದು ೬೪೫ ಮಾದರಿಯ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್) ಇವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಆಟೋಎಕ್ಸ್‌ಪೋಷರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. == ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ == ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ೧೯೭೦ ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಆ ಸಮಯದ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಜನಭರಿತವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಯಾವುದೆಂದರೆ ೧೯೮೧ ರ ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಎಮ್‌ಇ ಎಫ್, ಅದು ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಮೋಟರ್‌ನ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ತ ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಮಸೂರವನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಹಾಗೆಯೇ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನನ್ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ-ಆವರಿತ ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಮಸೂರ ೩೫–೭೦ ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎ‌ಎಫ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು, ಅದು ಮಸೂರದ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಬಟನ್ ಒತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಸೂರವನ್ನು ವಸ್ತುವಿನ ನಿಖರ ಕೇಂದ್ರಭಾಗಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾನನ್ ಎಫ್‌ಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಿಕಾನ್‌ನ ಎಫ್೩ಎ‌ಎಫ್ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಕಾನ್ ಎಫ್೩ ಯ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ನಿಕಾನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮಸೂರಗಳ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು, ಆದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಎ‌ಎಫ್ ಸಂಶೋಧಕದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾದ ಎರಡು ವಿಶಿಷ್ಟ ಎ‌ಎಫ್ ಮಸೂರಗಳ (ಒಂದು ೮೦ ಎಮ್‌ಎಮ್ ಮತ್ತು ೨೦೦ ಎಮ್‌ಎಮ್) ಲಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರ ನಿಕಾನ್ ಮಾದರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಕಾನ್‌ನ ನಂತರದ ಎ‌ಎಫ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡವು. ಇವುಗಳು, ಮತ್ತು ಇತರ ತಯಾರಕರಿಂದ ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಇತರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. === ಮಿನೊಲ್ಟಾ- ಮ್ಯಾಕ್ಸಮ್ ೭೦೦೦ === ಮೊದಲ ೩೫ ಎಂಎಂ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವು ಯಶಸ್ವಿ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮಿನೋಲ್ಟಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಮ್ ೭೦೦೦ ಎಂಬ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ೧೯೮೫ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಮೋಟಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಶ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಮಿನೋಲ್ಟಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸತಾದ ಬೇಅನೆಟ್ ಮೌಂಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು (ಲೆನ್ಸ್ ನ ಅಂಚನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿರುಗಿಸುವ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ) ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಮ್ ಎಎಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಎಂಡಿ-ಬೇಅನೆಟ್ ಮೌಂಟ್ ಪದ್ಧತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗಿನ ಮೋಟಾರ್ ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಲೆನ್ಸ್ (ದರ್ಪಣ) ನ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆನೋನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಟಿ೮೦ ಮತ್ತು ಮೂರು ಮೋಟಾರ್-ಸಲಕರೆಗಳುಳ್ಳ ಎಸಿ ಲೆನ್ಸ್‌‍ಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿತು. ಆದರೆ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು. ನಿಕಾನ್ ಎನ್೨೦೨೦ ಎಂಬ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು (ಇದನ್ನು ಯುರೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಕೋನ್ ಎಫ್-೫೦೧ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ). ಇದು ಅದರ ಮೊದಲ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಗಿದ್ದು, ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಆಟೋಫೋಕಸ್, ಆಟೋ ನಿಕ್ಕೊರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಿಕೋನಿನ ಲೆನ್ಸ್ ಮೌಂಟ್ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ನಿಕೋನ್ ೩೫ಎಂಎಂ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಇತ್ತು. === ಕೆನೋನ್- ಹೊಸ ಇಓಎಸ್ ಪದ್ಧತಿ === ೧೯೮೭ರಲ್ಲಿ ಕೆನೋನ್ ವು ಮಿನೋಲ್ಟಾ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಹೊಸ ಲೆನ್ಸ್-ಮೌಂಟ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು. ಇದು ಇದರ ಮೊದಲ ಮೌಂಟ್ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಾಮಿಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇಓಎಸ್, ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಮಿನೋಲ್ಟಾಗಳ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಒಳಗಿರುವ ಮೋಟಾರ್ ಸಾಮಿಪ್ಯತೆಯು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಲೆನ್ಸ್ ಜತೆಗೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಮೋಟಾರ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಲೆನ್ಸ್‌‍ನ ಮೋಟಾರ್ ಉಬ್ಬುಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತವಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ರಂದ್ರದಿಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೆನೋನ್ ಇಎಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೌಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಎಲ್ಲ ಸಂವಹನಗಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. === ನಿಕೋನ್ ಮತ್ತು ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್ === ನಿಕೋನ್ ಮತ್ತು ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸಹ ಅವುಗಳ ಲೆನ್ಸ್ ಮೌಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಫೋಕಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಬಾಡಿ ಜತೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಒಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಮೋಟಾರ್ ನಿಂದ ಲೆನ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜತೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಕೋನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ವೇವ್ ಮೋಟಾರ್ (ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಂ) ಯಂತ್ರವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ತನ್ನ ಲೆನ್ಸ್‌‍ಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿತು. ಇವುಗಳು ೨೦೦೬ರಲ್ಲಿ ನಿಕೋನ್ ಡಿ೪೦ ಮತ್ತು ನಿಕೋನ್ ಡಿ೪೦x ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಕರ್ಷಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಸುಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೋಟಾರ್ (ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ) ಅನ್ನು ೨೦೦೬ರಲ್ಲಿ ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್ K೧೦D ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು (*೧೬-೫೦/೨.೮ , ಮತ್ತು *೫೦-೧೩೫/೨.೮ , ) ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಈಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಡಿಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರುವ ಮೋಟಾರ್‌‍ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿನ ಎಸ್‌ಡಿಎಂ ಲೆನ್ಸ್‌‍ಗಳು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಡಿಎಂ ಲೆನ್ಸ್ ಹಳೆ ಫೋಕಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ೧೭-೭೦/೪ [] (೨೦೦೮) ಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. == ಆಟೋಫೋಕಸ್‌ನ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ == ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ ದೊಡ್ಡ ೩೫ಎಂಎಂ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಾದ ಕೆನೋನ್, ಮಿನೋಲ್ಟಾ, ನಿಕೋನ್ ಮತ್ತು ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಟೋಫೋಕಸ್‌‍ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದವು. ಇತರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಯಾರಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾತ್ಮಕ ಯಶಸ್ವಿ ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಅಷ್ಟೇನೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ತಯಾರಿಕರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದವು. ಲೈಯಿಕಾ (), ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈಗಲೂ ಅದು ತನ್ನ '' ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಫೋಕಸ್ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್‌‍ಗಳ ಸಿರೀಸ್ (ಸರಣಿ) ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನಿಕಾನ್ ಸಹ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್, ಎಫ್ಎಂ೧೦ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಈಗಲೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಲಂಪಸ್ ತನ್ನ ಓಎಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ೨೦೦೨ರ ವರೆಗೂ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತ್ತು. ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಸಹ ೨೦೦೧ರವರೆಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಎಕ್ಸ್ () ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತ್ತು. ಸಿಗ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫ್ಯುಜಿಫಿಲ್ಮ್ ಸಹ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕ್ಯೋಸೆರಾ ೨೦೦೫ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ (ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್) ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಹೊಸತಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಕೋನಿಕಾ ಮಿನೋಲ್ಟಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೋನಿ ಕಂಪನಿಯು ಖರೀದಿಸಿತು. === ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಹುಟ್ಟು === ೨೦೦೦ದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ (ಬೆಳಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರುವ ಹಾಳೆ) ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿತು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಯಾರಕರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿತು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ನಿಕಾನ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಫ್ಲಾಗ್ ಶಿಪ್ ೩೫ಎಂಎಂ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಎಫ್೬ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟದ ನಿಕಾನ್ ಎಫ್ಎಂ೧೦ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಶೂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು (ಡಿಜಿಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಎಂದೂ ಇದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗತೊಡಗಿದವು ಮತ್ತು ಇಂದು ಇದು ಎಲ್‌‍ಸಿಡಿ ದೃಶ್ಯಸಾಧಕ ತೋರಿಕೆ (ಡಿಸ್ ಪ್ಲೇ) ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಗಳು (ಡಿಎಸ್ಎಲ್ಆರ್‌ಗಳು) ಆದಾಗ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವಿದ್ದರೂ ಸಹ ವೃತ್ತಿಪರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರಾದ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ವಿಧದ ಹೊರಾಂಗಣ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಕಾರರು ಮುಂಚಿನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಹೆಚ್ಚು ದರ ಹೊಂದಿದ ೩೫ ಎಂಎಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿತು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ೩೫ಎಂಎಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣವಾಗಿದ್ದ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಜತೆ ಕೆನೋನ್ ಇಓಎಸ್ ೧Ds ಮತ್ತು ೫D ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ನಿಕಾನ್ ಡಿ೩ ಮತ್ತು ಡಿ೭೦೦ ಹಾಗೂ ದಿ ಸೋನಿ ಆಲ್ಫಾ ಎ೮೫೦ ಮತ್ತು ಆಲ್ಫಾ ಎ೯೦೦ ಇದರ ಜತೆ ಕೊಡಾಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ - ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌/ ('' ಎಂದರೆ ನಿಕಾನ್ ಮೌಂಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿವೆ) ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌/ ('' ಅಂದರೆ ಕೆನೋನ್ ಮೌಂಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಗಳು) ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಡಿಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಿಸಿಡಿ ಅಥವಾ ಸಿಎಂಓಎಸ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಡಿಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಇದರ ತಯಾರಕಾರದ ಕೆನೋನ್, ನಿಕೋನ್, ಓಲಿಂಪಸ್, ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸೋನಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಡಿಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡವು. ಓಲಂಪಸ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ೨೦೦೦ ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಫೋರ್ ಥರ್ಡ್ಸ್ ಮಾದರಿ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಟ್ಸುಶಿಟಾ (ಪ್ಯಾನಸೋನಿಕ್), ಲೈಯಿಕಾ, ಸಿಗ್ಮಾ, ಸಾನ್ಯೋ, ಫ್ಯೂಜಿ ಮತ್ತು ಕೊಡಾಕ್ ಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡವು. ಹಲವಾರು ಕೇವಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು (ಅವುಗಳಾದ ಸಿಗ್ಮಾ ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ‘ಡಿಸಿ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ.) ಸಣ್ಣ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಗಳಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಿಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಭಿಕೇಂದ್ರಿತ ದೂರ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ೩೫ಎಂಎಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಗಿಂತ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆ ಲೆನ್ಸ್‌‍ಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ತಲೆ ಭುಜಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ೩೫ಎಂಎಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಒಪ್ಪಲಾಗಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಪರಿಣಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ೩ ಲೆನ್ಸ್ ಗಳುಳ್ಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಗಳು (ಲೆನ್ಸ್ ಮೌಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ) ತಯಾರಾಗಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ೩೫ಎಂಎಂ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು, ಸ್ಮಾಲರ್ ಕವರೇಜ್ ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ’ ಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಸ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಫೋರ್-ಥರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆನ್ಸ್‌‍ಗಳನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. == ಮಧ್ಯಮ ಆಕಾರದ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್‌‍ಗಳು == ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಘಟಕಾಂಶವನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ಆಕಾರದ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಲವಾರು ಮಧ್ಯಂತರ ಆಕಾರಗಳ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಗಳನ್ನು (ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳೂ ಸೇರಿವೆ) ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವೀಡನ್‌‍ನ ಹ್ಯಾಸಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡ್‌‍ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದುದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ೧೨೦ ಮತ್ತು ೨೨೦ ಫಿಲ್ಮ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ೬ ೬ (೨ ೧/೪" ೨ ೧/೪") ನೆಗೆಟೀವ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಂದ ಇತರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇದರಿಂದ ೬ ೪.೫ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ೭೦ಎಂಎಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಪೊಲಾರಾಯ್ಡ್ (ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ನೀಡುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾ) ನಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಫ್ರೂಫ್ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ೩೫ಎಂಎಂ ಫಿಲ್ಮ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೆಂಟಕ್ಸ್ ಎರಡು ಮಧ್ಯಂತರ ಆಕಾರದ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಪೆಂಟಕ್ಸ್ ೬೪೫, ಇದರಿಂದ ೬ ೪.೫ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಪೆಂಟಕ್ಸ್ ೬೭ ಸರಣಿಯನ್ನು ಹೊರತರಲಾಯಿತು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ೧೯೬೦ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾಗಿ ಪೆಂಟಕ್ಸ್ ೬ ೭ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊರತರಲಾಯಿತು. ಈ ಪೆಂಟಕ್ಸ್ ೬ ೭ ಸರಣಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ೩೫ಎಂಎಂ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ನೋಟ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ ಪೆಂಟಕ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರತಂದಿತು. ಅವುಗಳಾದ ೬೪೫, ೬೪೫ಡಿ, ಕೊಡ್ಯಾಕ್ ಜತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ೪೪X೩೩ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲಾಯಿತು. ಬ್ರೋನಿಕಾ (ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಈಗ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ), ಫ್ಯೂಜಿ, ಕ್ಯೋಸೆರಾ (ಇದೂ ಸಹ ತನ್ನ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ), ಮಾಮಿಯಾ, ರೊಲ್ಲೇರಿ, ಪೆಂಟಗಾನ್ (ಮಾಜಿ ಈಸ್ಟ್ ಜರ್ಮನಿ) ಮತ್ತು () ಕೈವ್ (ಮೊದಲಿನ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್) ಗಳೂ ಸಹ ಮಧ್ಯಮ ಆಕಾರದ ಅಥವಾ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಾಮಿಯಾವು ಮಧ್ಯಮ ಆಕಾರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇತರೆ ಮಧ್ಯಮ ಆಕಾರದ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಗಳು, ಹ್ಯಾಸಲ್ ಬ್ಲಾಡ್ ದಿಂದ ತಯಾರಾದವುಗಳಾಗಿದ್ದ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್ ರೋಲ್‌‍ಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಕು ತಡೆವ ನಳಿಗೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಣಾಮಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಜತೆ ಅದರ ತಕ್ಷಣದ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ -೭೦ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಅಪರೂಪದ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ (ಮಡಚುವ) ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. == ಭವಿಷ್ಯ == ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್‌ಗಳು ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ, ರಚನೆಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಹಿಂದಿನ ಘಟಕಗಳ ೩೫ಎಂಎಂ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗಳಿಂದ ಚಾಲನೆಗೊಳಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡವೋ ಅವುಗಳಾದ ಒಲೆಂಪಸ್ ಫೋರ್-ಥರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಹಗುರ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡ ಕೆನೋನ್, ನಿಕೋನ್, ಪೆಂಟಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋನಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾದವು. == ಕಾಲಘಟ್ಟ == ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. (ಇದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಲೈನ್ ಗಳು ಗತಿಸಿಹೋದವು). === ೧೯ನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲು === ೧೬೭೬ ಜೋಹನ್ ಸ್ಟುರ್ಮ್ (ಜರ್ಮನಿ) ಎಂಬಾತ ಮೊದಲು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕನ್ನಡಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಬ್ಸ್‌‍ಕ್ಯುರಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಓಬ್ಸಾಕ್ಯುರಾ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ತಿಳಿದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇಟಲಿಯ ಜಿಯಾಂಬಾಟ್ಟಿಸ್ಟಾ ಡೆಲ್ಲಾ ಪೊರ್ಟಾ ಎಂಬಾತ ೧೫೫೮ರಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೊದಲು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದನು. ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕನ್ನಡಿಯು ಮೇಲೆ-ಕೆಳಗಿನ ಹಿಮ್ಮುಗ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಅಲ್ಲದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಓಬ್ಸಾಕ್ಯುರಾ ಅಸ್ಥವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಡ-ಬಲ ಹಿಮ್ಮುಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ೧೬೮೫ ಜೊಹಾನ್‌ ಜಾನ್‌ (ಜರ್ಮನಿ) ಇವರು ಪೊರ್ಟೆಬಲ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಬ್ಸ್‌ಕ್ಯೂರಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದನು. ಇದು ಫೋಕಸ್‌ ಆಗಬಲ್ಲ ಲೆನ್ಸ್, ಹೊಂದಿಸಬಲ್ಲ ಅಪರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಪರದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಧುನಿಕ ಎಸ್‍ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಕೆಮರಾದಲ್ಲಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಕೇವಲ ಚಿತ್ರ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ೧೮೨೬/೨ರಲ್ಲಿ ಜೊಸೆಫ್ ನಿಸೆಪರ್‌ ನೀಪ್ಸೆ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಅಲ್ಲದ ಕೆಮರಾದಲ್ಲಿ ಫೊಟೊಸೆನ್ಸಿಟೈಸಡ್ ಪಿವ್ಟರ್‌ ಪ್ಲೇಟ್‌ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಶಾಶ್ವತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಪ್‌ ತೆಗೆಯುವವರೆಗೆ ಇದು ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಫೊಟೊಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೂ-ಯಾಂತ್ರಿಕ, ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದವು. ಇವು ಕೇವಲ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವಹಿಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದವು. ೧೮ನೇ ಶತಮಾನ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಕೆಮರಾ ಆಬ್ಸ್‌ಕ್ಯೂರಾ ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾದುದಾಗಿತ್ತು. ಕಲಾವಿದರು ಇದನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್‌ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅಚ್ಚುಹಾಕಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಿಪ್ಯವುಳ್ಳ ನೈಜ ಜೀವನದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗತ್ತು. === ೧೯ನೇ ಶತಮಾನ === ೧೮೬೧ ಥಾಮಸ್ ಸುಟೋನ್(ಯು.ಕೆ) ಎನ್ನುವವನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್(ಏಕ ಮಸೂರ ಪ್ರತಿಫಲಕ) ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನು (ಪೇಟೆಂಟ್) ಪಡೆದನು. ಆದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಯ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಕೃತಕವಾಗಿ ಸನ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬಾಗಿಲಿನಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಹಲಗೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ೧೮೮೪ ಕಾಲ್ವಿನ್ ರೇ ಸ್ಮಿತ್‌ರವರ ಏಕ ಮಸೂರದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ (ಯು ಎಸ್ ಎ): ಇದು ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್(ಏಕ ಮಸೂರ ಪ್ರತಿಫಲಕ) ಉತ್ಪನ್ನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಹಲಗೆ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್‌ಮನ್ ಚಿತ್ರ ಪರದೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. (ಮೂಲ ಮಾದರಿ ೩¼×೪¼ ಇಂಚು, ನಂತರದ ಮಾದರಿ ೪×೫ ಇಂಚು). ಸುಮಾರು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ೧೯೧೫ ರ ವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಗಾಜಿನ ಹಲಗೆ ಅಥವಾ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಹಾಳೆಯ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಆದಾಗಿಯೂ ಇವುಗಳು ಕ್ರಿ.ಶ ೧೯೩೦ ರ ವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದೇ ಮಸೂರದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌(ಏಕ ಮಸೂರ ಪ್ರತಿಫಲಕ)ನ ಏಕ ಮಸೂರದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕವು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ೧೮೮೦ ರಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕಾರಗೊಂಡು ೧೯೯೦ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 'ವ್ಹಿಪಲ್ ಬೆಕ್ ' ದ್ವಿಮಸೂರ (ಮಾರಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯು.ಕೆ ಯವರ ಮೊದಲ ಉತ್ಪಾದನೆ) ಪ್ರತಿಫಲಕಗಳಿರುವ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾದವು. ೧೮೯೮ ಡಬ್ಲ್ಯು. ವ್ಯಾಟ್ಸನ್, ಕಂಬಾಯರ್ ಬೋಲ್ಟನ್ (ಯು.ಕೆ): ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಫೋಕಲ್-ಪ್ಲೇನ್ ಶಟರ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ, ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಾಧನದ ಅನುಕೂಲವೇನೆಂದರೆ, ಇದು ಇತರ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಆಗ ಲೀಫ್ ಶಟರ್ ೧/೨೫೦ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದಾಗಿಯೂ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪರದೆಗೆ ಬಳಿಯುವ ಧಾತುವಿನಿಂದಾಗಿ, ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐಎಸ್‌ಒ ೧ ರಿಂದ ೩ ಮಾದರಿಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತವಾಯಿತು. === ೨೦ನೇ ಶತಮಾನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ === ೧೯೦೭ ಫೋಮರ್ & ಚಿಂಗ್ ಗ್ರಾಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂ. ೧ ಎ (ಯು.ಎಸ್.ಎ) : ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸುರುಳಿ ಚಿತ್ರ ಪರದೆಯ ಏಕಮಸೂರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾದರಿಯು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ೧೧೬ ಸುರುಳಿಯ ೨½×೪½ ಇಂಚಿನ ಎಂಟು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಿವೆ. ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡು ಪದರಗಳುಳ್ಳ ವಕ್ರತಲ ಮಸೂರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂ.೩ಎ ಮಾದರಿಯ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೂಡಾ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ೧೨೨ ಸುರುಳಿಯ ೩¼×೫½ ಇಂಚಿನ ಆರು ಅಂಚೆ ಕಾಗದ ರೀತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ೧೯೩೦ ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೧೨೦ ಸುರುಳಿಯ ಚಿತ್ರ ಪರದೆಯ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ೧೮೯೮ ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಗ್ರಾಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉದಯವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ೧೯೪೮ ರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ರಾಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸುಪರ್ ಡಿ ಮಾದರಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾವು ಕೇವಲ ಸುಧಾರಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ೪×೫ ಇಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಪರದೆಯಷ್ಟಕ್ಕೇ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು. ತದನಂತರ ಗ್ರಾಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ೧೯೭೩ ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಇದರ ಎ-೧೨೭ ಮಾದರಿಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ೧೨೫೪ ಡಾಲರ್ ದಿಂದ ೩೪೦೦ ಡಾಲರ್ ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತಿತ್ತು. ೧೯೨೫ ಎರ್ಮಾನೊಕ್ಸ್ (೧೯೨೬ ರಲ್ಲಿ ಜೀಎಸ್ ಐಕಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿತು) ಎರ್ಮಾನೊಕ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್' (ಜರ್ಮನಿ): ಈ ಕಂಪನಿಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದ ಮಸೂರವುಳ್ಳ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿತು('೧೦.೫ /೧.೮ ಅಥವಾ ೮೫mm /೧.೮ ಎರ್ನೋಸ್ಟಾರ್ ). ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಬೆಳಕಿನ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಇದು ಸೊಂಟದ ಮಟ್ಟದ ಮಟ್ಟ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಫೋಕಲ್-ಪ್ಲೇನ್ ಶಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ೪.೫×೬ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಶೀಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಳಸಿತು; ಇವು ರೋಲ್ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವಾಗಿದ್ದವು. === ೧೯೩೦ರ ದಶಕ === ೧೯೩೩ ಇಹಾಗೀ ವಿಪಿ ಎಕ್ಸಕ್ತಾ (ಜರ್ಮನಿ): ಮೊದಲ ೧೨೭ ರೋಲ್ ಫಿಲ್ಮ್‌ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್. ಇದರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಜೂನ್ ೧೯೩೨ರಂದು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ೪×೬.೫ ಸೆಂ.ಮಿ (೧⅝×೨½ ಇಂಚು)ಯ ನಾಮಿನಲ್ ಫ್ರೇಮ್‌ಗಳ (೪೦×೬೨ ಎಮ್‌ಎಮ್ ವಾಸ್ತವಿಕ ಫ್ರೇಮ್‌ಗಳು) ಎಂಟು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅವು "ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಕೆಟ್" ರೋಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ೧೨೭ ನ ಮೇಲಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಡಚಬಲ್ಲ ಸೊಂಟದ ಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧಕವನ್ನು ಮತ್ತು ಫೋಕಲ್-ಪ್ಲೇನ್ ಶಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ೧೯೩೫ ರ ಆವೃತ್ತಿಯು ಇತ್ತೀಚಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್‌ಬಲ್ಬ್ (೧೯೨೯ ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಕ್ಯುಬ್ಲಿಟ್ಜ್) ಅದರ ಶಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ಲ್ಯಾಷ್ ಸಂಯೋಜನದ ಸಾಕೆಟ್‌ನ (ವ್ಯಾಕ್ಯುಬ್ಲಿಟ್ಜ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಪಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಲೊಂಗ್ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಂತರದಲ್ಲಿಯೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ತಾ ಎಸ್‌ಎಲ್ಆರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ೩೫ ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಎಡ-ಬದಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಚೌಕಾಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟ್ರಾಪಿಸೊಡಿಕಲ್ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ೧೯೩೪ ಐಕಾಪ್‌ಫೆಲ್ ನೊವಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ (ಜರ್ಮನಿ): ಮೊದಲ ೨¼ ಚೌಕ ಮಾದರಿ, ಮಧ್ಯಮ ಮಾದರಿ ರೋಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‍ಆರ್. ೧೨೦ ರೋಲ್ ಫಿಲ್ಮ್‌ನ ಫ್ರೇಮ್‍ಗಳ ಮೇಲೆ ೬×೬ ಸೆಂಮಿಯ (೨¼×೨¼ ಇಂಚು) ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಮಸೂರ ಮತ್ತು ಫೋಕಲ್-ಪ್ಲೇನ್ ಶಟರ್ ಅನ್ನೂ ಹೊಂದಿತ್ತು. ೧೯೩೭ ರ ಆವೃತ್ತಿಯು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಚೌಕ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾದರಿಯು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸೊಂಟದ-ಮಟ್ಟದ ದೃಷ್ಟಿಸಂಶೋಧಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ‍್ಗಳ ಸಮತಲ ಚೌಕಾಕಾರದ ಮಾದರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಲಂಬವಾದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ನಯವಿಲ್ಲದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಿತು. ನೊವಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ರ ಫ್ರಾಂಝ್ ಕೊಚ್‌ಮನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಕೊರೆಲ್ಲೆ (ಜರ್ಮನಿ)ಯು ೨¼ ಚೌಕ ಮಾದರಿ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ೧೯೩೫ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೩೫ ಎಮ್‌ಎಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ೧೩೫ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದು ಕೊಡಾಕ್ (ಯುಎಸ್‌ಎ) ಯಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಎಮ್‌ಎಮ್ ಮಾತ್ರದ ಅಗಲ (ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಗಲ ೧⅜ ಇಂಚು), ಆಸಿಟೇಟ್ ಆಧಾರ, ಡಬಲ್ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಪ್ರೀ-ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್‌ಟು ಫೆಲ್ಟ್-ಲಿಪ್ಡ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ದಿನದಬೆಳಕಿನ-ಲೋಡಿಂಗ್ ಕಾಟ್ರಿಜ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು (ಮತ್ತು ಹೊಂದಿದೆ). ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಕೊಡಾಕ್ ರೆಟಿ ನಾ, ಝೈಸ್ ಐಕಾನ್, ಕಾಂಟಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇ. ಲೈಟ್ಜ್ ಲೈಕಾ ೩೫ ಎಮ್‌ಎಮ್ ದೃಷ್ಟಿಸಂಶೋಧಕ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಎಮ್‌ಎಮ್ ಮೋಷನ್ ಚಿತ್ರ ಫಿಲ್ಮ್‌ನ ಬೃಹತ್ ರೋಲ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಮರಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಟ್ರಿಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್‍ಗಳಿಗೆ (ನಿಯತಕಾಲಿಕ) ಯೂಸರ್ ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಲೋಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯೩೬ ರಲ್ಲಿ ಮಾನದಂಡಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ (ಆದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಮಾದರಿಯ ರೋಲ್ ಫಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ) ಕೊಡಾಕ್ರೋಮ್‌ನ ಬಿಡುಗಡೆಯು (ಮೊದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ [ಐಎಸ್‍ಒ 8 ಸರಿಸಮನಾದ], ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬಣ್ಣದ ಫಿಲ್ಮ್) ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಗಳ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮಾದರಿಯ ಎಮ್‌ಎಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಹೈ-ಎಂಡ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್‌ಎಫ್‌ಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೂಲ ಹವ್ಯಾಸಿ ಆರ್‌ಎಫ್‌ಗಳು ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಮೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ೧೯೩೯ ರ ಆರ್ಗಸ್ ಸಿ೩ (ಯುಎಸ್‌ಎ)ಯಂತಹ ಕ್ಯಾಮರಾಅಗ್ಳು ಉತ್ತಮ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಯುಎಸ್$೩.೫೦ (ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಕೊಡಾಕ್ರೋಮ್ ಕಾಟ್ರಿಜ್ ಕ್ಯಾಮರಾವು ೨೪×೩೬ ಎಮ್‌ಎಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಗಾತ್ರ(೩೫ ಎಮ್‌ಎಮ್ ಸಿನೆ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಗಾತ್ರದ ದ್ವಿಗುಣ ಗಾತ್ರ) ವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಷರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು, ಅದು ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಪೀಡ್ ಶಟರ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ೧೯೧೪ ರ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ (ಯುಎಸ್‌ಎ) ಕ್ಯಾಮರಾವು ೧೯೨೫ ರ ಇ. ಲೈಟ್ಜ್ ಲೈಕಾ ಎ (ಜರ್ಮನಿ) ಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ೨೪×೩೬ ಎಮ್‌ಎಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಗಾತ್ರವು ೧೯೫೦ರ ದಶಕದ ಪ್ರಾರಂಭದವರೆಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಾನದಂಡಾತ್ಮಕ ಫ್ರೇಮ್ ಗಾತ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಾನದಂಡಾತ್ಮಕ-ಅಲ್ಲದ ಫ್ರೇಮ್ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ೧೩೫ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು, ಅಂದರೆ ೨೪×೧೮ ಎಮ್‌ಎಮ್ ಅಥವಾ ೨೪×೨೪ ಎಮ್‌ಎಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ೧೯೯೦ರ ದಶಕದ ಪ್ರಾರಂಭದವರೆಗೆ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೇಷಿಯೋ ಫ್ರೇಮ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು (೧೯೮೧ರ ೩೬೦° ರಿವೊಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಗ್ಲೋಬ್‌ಸ್ಕೋಪ್ [ಯುಎಸ್‌ಎ] ಗೆ ೨೪×೧೬೦ ಎಮ್‌ಎಮ್ ವರೆಗೆ) ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪನೋರಮಿಕ್ ೧೩೫ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ೨೦೦೬ ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತಿದ್ದವು. ೧೯೩೬ ಇಹಾಗೀ ಕಿನೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ತಾ (ಜರ್ಮನಿ): ಮೊದಲ ತಯಾರಿಕೆ ೩೫ ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್, ಮೊದಲ ಸಿಸಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್, ಬಯೋನೆಟ್ ಮಸೂರ ಮೌಂಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲ ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಮಸೂರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಲೈಪ್‌ಜಿಗ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಎಪ್ರಿಲ್ ೧೯೩೬ ರ ವೇಳೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. ಇದು ಎಡ-ಬದಿಯ ಶಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಫಿಲ್ಮ್ ವೈಂಡ್ ಥಂಬ್ ಲಿವರ್, ಮಡಚಬಲಲ್ ಸೊಂಟದ-ಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧಕ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗೆ ೧೨ ರಿಂದ ೧೨ ವರೆಗಿನ ಫೋಕಲ್-ಪ್ಲೇನ್ ಶಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಮಸೂರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಲಕರಣೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ-ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ೧೯೪೦ ರಲ್ಲಿ ೨ನೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧವು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ೩೦,೦೦೦ ಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಿನೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ತಾಗಳು ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಸುಧಾರಿತ ಮಾದರಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ತಾವು ೧೯೫೯ ರವರೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ೩೫ ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ೧೯೩೬ ಇ. ಲೈಟ್ಜ್ ಪಿಎಲ್‍ಒ‌ಒಟಿ (ಜರ್ಮನಿ): ೩೫ ಎಮ್‌ಎಮ್ ದೃಷ್ಟಿಸಂಶೋಧಕ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಹೌಸಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಲೈಕಾ ಎ ಆರ್‌ಎಫ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ಜ್ ೨೦ ಸೆಂಮಿ /೪.೫ ಟೆಲೈಟ್ ಅಥವಾ ೪೦ ಸೆಂಮಿ /೫ ಟೆಲೈಟ್ ದೀರ್ಘ ಫೋಕಸ್ ಮಸೂರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ದೀರ್ಘ ಫೋಕಸ್ (ಮತ್ತು ಟೆಲಿಫೋಟೋ) ಮಸೂರಗಳು ಪ್ರದೇಶದ ತುಂಬಾ ಲಘುವಾದ ಆಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಆರ್‌ಎಫ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಒಳಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಬೇಸ್‌ಲೈನ್ ದೃಷ್ಟಿಸಂಶೊಧಕಗಳು ವಸ್ತುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವುಗಳು ಶಾರ್ಪ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಮಸೂರ ಚಿತ್ರಣದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು - ಮಸೂರವು ಇದರ ದೃಷ್ಟಿಸಂಶೋಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಹೌಸಿಂಗ್‌ಗಳು ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮಸೂರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ನಡುವೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಎಫ್‌ಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಸಮಂಜಸವಾದ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದವು. ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಚಿತ್ರ ತಿರುಗುಮುರುಗಾಗಿಸುವ ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎಫ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಪ್ಯಾರಾಲಕ್ಸ್ ದೋಷದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರಿಹರಿಸಿದವು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು ೧೯೬೦ ರ ದಶಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಆರ್‌ಎಫ್‌ಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಕೊನೆಯ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಹೌಸಿಂಗ್, ಲೈಕಾ ವಿಸೋಲೆಕ್ಸ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ), ಇದು ೧೯೮೪ ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ೧೯೩೭ ಗೊಸುದರ್ಸ್ಟೀವೆನ್ನ್ಯಿ ಆಪ್ಟಿಕೋ-ಮೆಖನಿಚೆಸ್ಕಿ ಜವೋದ್ (ಜಿಒಎಮ್‌ಜಿ) ಸ್ಪೋರ್ಟ್ (Спорт ; ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ): ಒಂದು ೩೫ ಎಮ್‌ಎಮ್ (೧೩೫ ವಿಧ ಅಲ್ಲದ) ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ೧೯೩೫ ರಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗಿ ಸಮಾನರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್‌ನ ಪರಿಚಯದ ಬಗೆಗೆ ಮೂಲಗಳು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಾಭಾಸವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ - ಒಂದು ನಿಖರ ಮೂಲವು ೧೯೩೭ ರಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ೧೯೩೫ ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಇದು ಮೊದಲ ೩೫ ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. === ೧೯೪೦ರ ದಶಕ === ೧೯೪೭ ಗ್ಯಾಮಾ ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ (ಹಂಗೇರಿ): ಇದು ಮೊದಲ ತತ್‌ಕ್ಷಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಮಿರರ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್, ಮೊದಲ ಲೋಹದ ಫೋಕಲ್-ಪ್ಲೇನ್ ಶಟರ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್, ಮೊದಲ ಆಂತರಿಕ ಅರೆ-ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಸೂರ ವಿಭಜಕ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ದರ್ಪಣ "ಪ್ರಿಸ್ಮ್" ದೃಷ್ಟಿಸಂಶೋಧಕವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್‌ಗೆ ತತ್‍ಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿತ್ತು. ೧೯ನೆಯ ಶತಮಾನದ ನಂತರದಿಂದ ಶಟರ್ ತೆರೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ದರ್ಪಣಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು, ಆದರೆ ದರ್ಪಣವು ಕೈಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲ್ಪಡುವವರೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಸಂಶೋಧಕವು ಅಪ್ರ್ಸ್ತುತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಒಂದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ತತ್‌ಕ್ಷಣ ವಾಪಸಾತಿಯ ದರ್ಪಣದ ಜೊತೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಸಂಶೋಧಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಔಟ್ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ⅛ನೆಯ ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗೆ ಇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅರೆ-ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಿಭಾಜಕವು ಶಟರ್ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಸೂರ ವಿಭಾಜಕವನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ತೆರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಡ್ಯುಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಗ್ಯಾಮಾದ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿತ್ತು. ೧೯೪೮ ಹ್ಯಾಸೆಲ್‌ಬ್ಲ್ಯಾಡ್ ೧೬೦೦ಎಫ್ (ಸ್ವೀಡನ್): ಇದು ವೃತ್ತಿನಿರತ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಮೊದಲ ೨¼ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮಾದರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಆಗಿತ್ತು. ೧೨೦ ಫಿಲ್ಮ್‌ನ ಮೇಲೆ ಇಂಚು (೬×೬ ಸೆಂಮಿ) ನಾಮಿನಲ್ ಫ್ರೇಮ್‌ಗಳ (೫೬×೫೬ ಮಿಮೀ ವಾಸ್ತವಿಕ ಫ್ರೇಮ್‌ಗಳು) ಹನೆನ್ರಡು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಮಸೂರ, ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಡಚಬಲ್ಲ ಸೊಂಟದ ಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ೧/೧೬೦೦ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಡಿಕೆಮಾಡಿದ ಕಲೆರಹಿತ ಸ್ಟೀಲ್ ಫೋಕಲ್-ಪ್ಲೇನ್ ಶಟರ್ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ೧೯೫೨ ರ ಹ್ಯಾಸ್‌ಬ್ಲ್ಯಾಡ್ ೧೦೦೦ಎಫ್ (ಸ್ವೀಡನ್) ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಧಾನವಾದ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕಾರ್ಹವಾದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋಕಲ್-ಪ್ಲೇನ್ ಶಟರ್‌ನಿಂದ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ೧೯೪೮ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ (ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡ್) ಇದು ೧೯೪೮ ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್ ದೃಷ್ಟಿಸಂಶೋಧಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿತು, ಆದರೆ ಇದರ ಐಪೀಸ್ ೪೫° ಕೋನಕ್ಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ೧೯೪೯ ವಿಇಬಿ ಝೈಸ್ ಐಕಾನ್ (ಡ್ರೆಸ್‌ಡೆನ್) ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಸ್ (ಪೂರ್ವ ಜರ್ಮನಿ): ಮೊದಲ ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಕಣ್ಣಿನಮಟ್ಟದ ವೀಕ್ಷಿಸುವಿಕೆಯ ೩೫ ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಆಗಿತ್ತು. (ಇದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಂತರದಲ್ಲಿಯೇ ಇಟಾಲಿಯನ್ ರೆಕ್ಟಾಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿತು.) ಇದು ಮೊದಲ ಎಮ್೪೨ ಸ್ಕ್ರ್ಯೂ ಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಗಿತ್ತು. (ಈಸ್ಟ್ ಜರ್ಮನ್ ಕೆಡಬ್ಲು ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಾ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿತು) ಮುಂಚಿನ "ವೇಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್" ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ದೃಷ್ಟಿಸಂಶೋಧಕ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳ (ಅದರಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕನು ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ದರ್ಪಣದ ಚಿತ್ರಣದ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ) ಜೊತೆಗೆ, ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಅವುಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯ-ಪ್ರದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವು. ಒಂದು ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಇದು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂರು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲೇಪನವನ್ನು ಪಡೆದ ಗ್ಲಾಸ್‌ನ ಒಂದು ಎಂಟು-ಬರಿಯ (ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ಬದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ; ಇತರ ಮೂರು ಬದಿಗಳು ಮೂರು ತುದಿಗಳಾಗಿವೆ) ಚಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳಕಿನ ನಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ-ತಿರುಗುಮುರುಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್‌ನ ಜೊತೆಗೆ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕನು ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಎಸ್‍ಎಲ್‌ಆರ್ ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ೧೯ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ೧೯೩೦ ರ ದಶಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ೩೫ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಅಲ್ಲದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳು (ಅಥವಾ, ೧೯೯೦ ರ ದಶಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇದರ ಕಡಿಮೆವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾದ ಪರ್ಯಾಯಗಳು, ಪೆಂಟಾಮಿರರ್) ೧೯೫೦ ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ೩೫ ಎಮ್‌ಎಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳ್ಲಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾನ್ಯವಾಗಲ್ಪಟ್ಟವು, ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಇದು ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ "ಹೆಡ್" ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. === ೧೯೫೦ರ ದಶಕ === ೧೯೫೦ ಇಹಗೀ ಎಕ್ಸಕ್ತಾ ವಾರೆಕ್ಸ್ (ಪೂರ್ವ ಜರ್ಮನಿ; ಯುಎಸ್‌ಎಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಕ್ತಾ ವಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ): ಮೊದಲ ಪರಸ್ಪರ ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ದರ್ಶಕ, ಮೊದಲ ವಿನಿಮಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಲ್ಲ ಪರದೆ, ಮೊದಲ ದೃಷ್ಟಿವ್ಯಾಪ್ತಿದರ್ಶಕ ಸಾಂದ್ರಕ ಮಸೂರ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್. ಮೂಲ ದೃಷ್ಟಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ದರ್ಶಕದ ಆಯ್ಕೆ ಸೊಂಟದ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಪಂಚಕೋನೀಯ ಪಟ್ಟಕವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರದ ಅರ್ಧಶತಕದಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯಸಾಧ್ಯವಾದ ದೃಷ್ಟಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ದರ್ಶಕದ ಮಾರ್ಪಾಟು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾದರೂ ಅವುಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ೧೯೫೦ ಏಂಜೆನೀಕ್ಸ್ ೩೫ಮಿ.ಮೀ ಎಫ್/೨.೫ ರಿಟ್ರೋಫೋಕಸ್ ಟೈಪ್ ಆರ್ ೧ (ಫ್ರಾನ್ಸ್): ೩೫ಎಂ.ಎಂ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳ(ಎಕ್ಸಾಕ್ತಾಕ್ಕಾಗಿ) ಮೊದಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ-ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಕೋನವುಳ್ಳ ಮಸೂರ. ಕ್ರಮಬದ್ಧ ವಿಶಾಲ ಕೋನವುಳ್ಳ ಮಸೂರಗಳನ್ನು (ಅರ್ಥಾತ್ ಚಿಕ್ಕ ನಾಭಿದೂರವುಳ್ಳ ಮಸೂರ) ಫಿಲಮ್ ಸುರುಳಿಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಜೋಡಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಗಾಜಿನ - ಮಿರರ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನ ಚಲನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಫಿಲಂ ಸುರುಳಿಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಹಿಂದಿನ ೩೫ಮಿ.ಮೀ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಮಸೂರಗಳ ನಾಭಿದೂರವು ಸುಮಾರು ೪೦ಮಿಮೀ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇನೂ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನುಳ್ಳ ವಿಶಾಲ ನೋಟದ ಮಸೂರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನೊದಗಿಸಿತು. ಇವುಗಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನೊದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಮ್ಮುಖ ನಾಭಿದೂರವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಅತೀ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮುಂಭಾಗದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಗಮನಿಸಿ, ತನ್ನ ಏಕೈಕ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು "ಹಿಮ್ಮುಖ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ" (ರಿಟ್ರೋಫೋಕಸ್) ಆಂಜಿನೀಕ್ಸ್‌ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪರೀ ಮುದ್ರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮೂಲ ಜಾತಿವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಹೆಸರು "ದೂರಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕ". ದೂರಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ಮಸೂರವು (ಬಹುವಿಧದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು - ೧೮೯೧) ತನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ; "ಹಿಮ್ಮುಖ ನಾಭಿ" (ರಿಟ್ರೋಫೋಕಸ್) ಇರುವ ಮಸೂರಗಳು ಋಣಾತ್ಮಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ, ಧನಾತ್ಮಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಂದಿವೆ. ಮೊದಲು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದೂರಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕ(ಟೆಲಿಫೋಟೋ) ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವ ಮಸೂರ "ಟೇಲರ್ ಹೋಬ್ಸನ್ ೩೫ಎಂಎಂ ಎಫ್/೨ "ನ್ನು (೧೯೩೧, ಯು.ಕೆ) ಮೂರು ಋಣಾತ್ಮಕ ಟೆಕ್ನಿಕಲರ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕಿರಣವಿಭಾಜಕ ಪಟ್ಟಕಗಳಿಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ನಾಭಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಹಿಮ್ಮುಖ ನಾಭಿ" (ರಿಟ್ರೋಫೋಕಸ್) ವಿಶಾಲ ಕೋನವುಳ್ಳ ಪ್ರಧಾನ ಮಸೂರಗಳು ತಮ್ಮ ನೋಟದ ಕೋನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ೧೯೭೫ರ ನಿಕಾನ್‌ ೩೫ಮಿಮೀ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಎಗಳ ನಿಕ್ಕೋರ್ ೧೩ಮಿಮಿ ಎಫ್/೫.೬ (ಜಪಾನ್) ಮಸೂರದಲ್ಲಿ ೧೧೮ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳಲ್ಲದ ಕಡಿಮೆ ನಾಭಿದೂರವಿದ್ದ ಮಸೂರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಘಟಕಗಳಿರುವ ಕಾರಣ ಇವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಸೂರವಾಗಿವೆ. ೧೯೫೧ ಝೆನಿತ್ (ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ರಷ್ಯಾ; Зенит ): ಮೊದಲ ರಷ್ಯನ್ನರ ಪಂಚಕೋನೀಯ ಪಟ್ಟಕ, ಕಣ್ಣಿನ ಮಟ್ಟದ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ೩೫ಎಂಎಂ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್. ೧೯೫೨ ಅಸಾಹಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ (ಜಪಾನ್): ಮೊದಲ ಜಪಾನೀ ೩೫ಎಂಎಂ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್. ಇದು ಸೊಂಟದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಡಿಚಬಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ದರ್ಶಕ ಹಾಗೂ ನಾಭಿಸ್ಥ ಸಮತಲದ ಕವಾಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ೧೯೫೨ ರಿಂದ ೧೯೮೩ರವರೆಗೆ ಅಸಹಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ (ಹೋಯಾದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದು ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್ ಎಂದು ಇಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ತಯಾರಿಸಿದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಮಾದರಿಯದ್ದಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು, ೧೧೦ ರಿಂದ ೬x೭ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಳ್ಳ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಂಪನಿಗಳು ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾದರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ೧೯೫೩ ವೆಬ್ ಝೀಸಿಸ್ ಐಕೋನ್ (ಡ್ರೆಸ್ಡೆನ್) ಕಾಂಟಾಕ್ಸ್ ಇ (ಪೂರ್ವ ಜರ್ಮನಿ): ಪ್ರಕಾಶಮಾಪಕವನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌‍ಆರ್. ಇದು ತನ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲೀನಿಯಂ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಪಂಚಕೋನೀಯ ಪಟ್ಟಕವು ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಾಗದ ಹಿಂಭಾಗದ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಸೂರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಪಕವು ಕೂಡುಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಮಾಪಕವು ಸ್ಥಿರಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು, ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿರುವ ಭಾಗದ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಸಲು ಕವಾಟದ ವೇಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಸೂರದ ಬೆಳಕು ಕಿಂಡಿಯನ್ನು ಈತನು ಕೈಯಿಂದಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ೧೯೩೫ ರ ಝೀಯಸ್ ಐಕಾನ್ ಕಾಂಟಾಫ್ಲೆಕ್ಸ್ (ಜರ್ಮನಿ) ೩೫ ಟ್ವಿನ್-ಲೆನ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ (ಟಿಎಲ್‌ಆರ್) ಎಂಬುದು ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ (ಮತ್ತು ಕಪಲ್ಡ್) ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಗಿತ್ತು . ೧೯೫೩ ಝೀಸಿಸ್ ಐಕೋನ್ ಕಾಂಟಾಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಐ (ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ): ಮೊದಲ ಪತ್ರಕವಾಟ (ಲೀಫ್ ಶಟರ್) ೩೫ಮಿ.ಮೀ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್. ಸಿಂಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂರ್ ಪತ್ರಕವಾಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ೪೫ಮಿಮೀ ಎಫ್/೨.೮ ಟೆಸ್ಸಾರ್ ಮಸೂರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನಾಭಿಸ್ಥ ಸಮತಲದ ಕವಾಟಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಂಟೋರ್ ಪತ್ರಕವಾಟವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು ಪ್ರಭಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ದುವು. ನಾಭಿಸ್ಥ ಸಮತಲದ ಕವಾಟಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ತ್ವರಿತ ಲಭ್ಯತಾವೇಗವು ೧೯೬೦ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ೩೫ಮಿಮೀ ಪತ್ರಕವಾಟ ಹೊಂದಿರುವ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು ೧೯೭೬ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾದುವು. ೧೯೫೩ ಮೆಟ್ಝ್/ಕಿಲ್ಫಿಟ್ ಮೆಕಫ್ಲೆಕ್ಸ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ): ಮೊದಲ (ಏಕೈಕ) ಚೌಕಾಕೃತಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ೩೫ಮಿಮೀ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು. ಇವು ೨೪×೨೪ ಮಿಮೀ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ೧೩೫ ಫಿಲ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದುವು. ಬಯೋನೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರೋಂಟರ್ ಪತ್ರಕವಾಟ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಮಸೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ೧೩೫ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿ ೨೪x೩೬ ಮಿಮೀ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಗಾತ್ರವು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ೩:೨ ಪರಿಮಾಣದ ದೃಶ್ಯವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿದ್ದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ೪೩.೩ ಮಿಮೀ ವ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರ ವರ್ತುಲದ ಕೇವಲ ೫೯% ಮಾತ್ರ ದೃಶ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಚಿತ್ರವಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮಸೂರವನ್ನು ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ೨೪×೨೪ ಮಿಮೀ ಚೌಕಾಕೃತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟು ೩೩.೯ ಮಿಮೀ ಸಣ್ಣದಾದ ಚಿತ್ರವರ್ತುಲವನ್ನು ಸುಮಾರು ೬೪% ದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆಕಾಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರ ಹೀನ್ಝ್ ಕಿಲ್‌ಫಿಟ್ ಕೂಡಾ ೧೯೩೪ರ ರೋಬೋಟ್ (ಜರ್ಮನಿ), ಮೊದಲ ೨೪×೨೪ ಮಿಮೀ ೩೫ಮಿಮೀ(೧೩೫ ಮಾದರಿಯದ್ದಲ್ಲ) ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಾ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ ಚತುರ್ಭುಜಾಕೃತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸೋತವು ಮತ್ತು ೩:೨ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಭುತ್ವವು ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಒಲಿಂಪಸ್‌ರ ೨೦೦೨ರಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಫೋರ್ ಥರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾದರಿಯು ಸಾಧಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸು ಪರಿಮಿತ;ಸಂಕುಚಿತವಾದರೂ, ಚೌಕಾಕೃತಿಯು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ೧೩೫ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಜೋಡಿ ೨೪×೨೪ ಮಿಮೀ ಚೌಕಟ್ಟು ೧೯೫೦ರ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣದ ಖಯಾಲಿನ ನಾಯಕ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಡೇವಿಡ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ (ಯುಎಸ್‌ಎ ೧೯೪೭)ರಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ೧೯೫೪ ಅಸಾಹಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಐಐಬಿ (ಜಪಾನ್, ಯುಎಸ್‌ಎಯಲ್ಲಿ ಸೀಯರ್ಸ್ ಟವರ್ ೨೩ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ): ಭರವಸೆಯುಳ್ಳ, ತಕ್ಷಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲ ದರ್ಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್. ೧೯೫೪ ಪ್ರಾಕ್ತಿನ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ (ಪೂರ್ವ ಜರ್ಮನಿ): ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬಲ ಆಧಾರಿತ ಮೋಟಾರು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಕರಗಳ ಮೊದಲ ಲಭ್ಯತೆ, ಬ್ರೀಚ್ ಲಾಕ್ ಮಸೂರದ ಮೊದಲ ಅಳವಡಿಕೆ. ೧೯೫೪ ಟೋಕಿವಾ ಸೀಕಿ ಫರ್ಸ್ಟ್‌ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ೩೫ (ಜಪಾನ್): ಮೊದಲ ವಿನಿಮಯಸಾಧ್ಯ ಮಸೂರ, ಪತ್ರಕವಾಟ ೩೫ಮಿಮೀ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತುಬಿಡುವಂತಹ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ವಿವರಣಾಂಶಗಳಿಂದ (ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್) ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ಮಟ್ಟ ದೃಶ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿದರ್ಶಕ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಯಾಮರಾ. ೧೯೫೫ ಮಿರಾಂಡಾ ಟಿ (ಜಪಾನ್): ಮೊದಲ ಜಪಾನೀಯರ ಪಂಚಕೋನೀಯ ಪಟ್ಟಕ, ಕಣ್ಣಿನ ಮಟ್ಟದ ದರ್ಶಕ, ೩೫ಮಿಮೀ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್. ಟೋಕಿವಾ ಸೀಕಿ ಪೆಂಟಾಫ್ಲೆಕ್ಸಿ (ಜಪಾನ್), ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದಿದ ಫರ್ಸ್ಟ್‌ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ೩೫ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಮಟ್ಟದ ದೃಶ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಮಿರಾಂಡಾದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇವು ಪೊರ್ರೋಪ್ರಿಸಮ್‌ನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಂದ "ಬಡವನ ನಿಕಾನ್‌" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಒರಿಯನ್ ಸೀಕಿ( ಮಿರಾಂಡಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂದು ೧೯೫೭ರಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನಾಮಕರಣ ಪಡೆಯಿತು)ಯು ಬಹುಮುಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ೧೯೬೦ರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿತು. ಆದರೆ. ೧೯೭೦ರಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾಲ ನಿಲ್ಲದೆ ೧೯೭೭ರಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿಯೆದ್ದಿತು. ೧೯೫೫ ಕಿಲ್ಫಿಟ್ ೪ ಸೆಂ.ಮೀ ಎಫ್/೩.೫ ಮಾರ್ಕೋ ಕಿಲಾರ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ/ಲೀಚ್ಟೆನ್‌ಸ್ಟೀನ್): ೩೫ಮಿಮೀ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅತೀ ಸಮೀಪದ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಹೋದಿರುವ "ಮ್ಯಾಕ್ರೋ" ಮಸೂರ(ಎಕ್ಸೆಕ್ತಾಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ). ಆವೃತ್ತಿ ಡಿ ಅನಂತತೆಯಿಂದ ೧:೧ ಪರಿಮಾಣದವರೆಗೆ (ಸಹಜ ಗಾತ್ರದ) ಎರಡು ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ, ಆವೃತ್ತಿ ಇ, ೧:೨ ಪರಿಮಾಣದವರೆಗೆ (ಸಹಜ ಅರ್ಧ-ಗಾತ್ರದ) ನಾಲ್ಕು ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು ಸ್ಥಾನಾಭಾಸ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ದೃಶ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ನಿಕಟ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುಚ್ಛ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೂಲ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕಿಲರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ದವುಳ್ಳ ನಾಭಿಕೇಂದ್ರದ ಅಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಮಸೂರಗಳು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಮಸೂರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ. "ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಝೂಮ್" ಮಸೂರಗಳು ೧೯೭೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಲಾರಂಭಿಸಿದವು ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಳಪೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ, ೧:೪ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಝೂಮ್ ಮಸೂರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ೧೯೫೬ ಝೀಸ್ಸ್ ಐಕಾನ್ ಕೊಂಟಾಫ್ಲೆಕ್ಸ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ): ಮೊದಲ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಪರಸ್ಪರ ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಮಸೂರವುಳ್ಳ, ಪತ್ರಕವಾಟ ೩೫ಮಿಮೀ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್. ಇದು ಮಸೂರ ಕೋಶದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ ಬಯೋನೆಟ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದ ಕೊಂಟಾಫ್ಲೆಕ್ಸ್ . ೧೯೫೭ ಅಸಾಹಿ ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್ (ಜಪಾನ್; ಯುಎಸ್‌ಎಯಲ್ಲಿ ಸಿಯರ್ಸ್ ಟವರ್ ೨೬ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ): ಬಲ ಕೈ ಬಳಕೆಯ, ಅತಿವೇಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲ, ಹೆಬ್ಬೆರಳ ಹಿಡಿ ಹೊಂದಿರುವ, ಸುತ್ತಿರುವ ಫಿಲ್ಮ್ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್, ಹಾಗೂ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಾಧನ. ಎಮ್೪೨ರ ಸ್ಕ್ರ್ಯೂ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಸಾಹಿ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್. ೩೫ಮಿಮೀ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಾಗಿ "ಆಧುನಿಕ" ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿನ್ಯಾಸರಚನೆಯನ್ನು ಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಫೋಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶಟರ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಿರರ್, ಮತ್ತು ಪೆಂಟಾ ಪ್ರಿಸಮ್ ಡಿಸೈನ್. ೧೯೫೭ ಹಸ್ಸೆಲ್‌ಬ್ಲಾಡ್ ೫೦೦ಸಿ (ಸ್ವೀಡನ್): ಹಸ್ಸೆಲ್‌ಬ್ಲಾಡ್ ೧೬೦೦ಎಫ್/೧೦೦೦ಎಫ್ ನ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಫೋಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್‌ ಶಟರ್‌ನ್ನು ದಕ್ಷ ಒಳಮಸೂರ ಸಿಂಕ್ರೋ-ಕಂಪ್ಯೂರ್ ಪತ್ರ ಕವಾಟಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ೧೯೫೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ "೨¼ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‍ನ್ನು" ಪ್ರಭಲ ವೃತ್ತಿಪರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಉತ್ತಮ ಬಾಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಿರರ್ ಹೊಂದದೇ ದಕ್ಷ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಆದರೆ, ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡಬಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ಮಸೂರಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಪರಿಕರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ೧೯೫೮ ಝುನೋ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ (ಜಪಾನ್): ಮೊದಲ ಆಂತರಿಕ ಆಟೋ-ಡಯಾಫ್ರಮ್( ಝುನೋ-ಮಾಟಿಕ್ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ೩೫ಮಿಮೀ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್. ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ದರ್ಜೆಯ ಮಸೂರಗಳು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಕರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಫೋಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್‌ ಶಟರ್‌, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಿರರ್, ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ವಿನ್ಯಾಸ. ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಸೂರಗಳ ಬೆಳಕು ಕಿಂಡಿಗಳನ್ನು(ಅಕ್ಷಿಪಟ) ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ (ಮುಚ್ಚುವಾಗ) ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳಕು ದರ್ಶಕದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಚಿತ್ರವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಷ್ಟು ಕತ್ತಲಾಗಿ ದೃಶ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ದರ್ಶಕವು ಅತ್ಯಂತ ಮಬ್ಬಾಗುತ್ತದೆ. ಶಟರ್‌ಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಟೋ ಡಯಾಫ್ರಮ್‌ಗಳು ದರ್ಶಕವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ದೂರಸರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಯು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಪುನಃ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಟೊ-ಡಯಾಫ್ರಮ್‌ ಮಸೂರಗಳು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೊದಗಿಸಬಲ್ಲ ದರ್ಶಕಗಳು, ಫೋಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶಟರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು ಕ್ಯಾವರಾದಿಂದ ಮಸೂರಕ್ಕಿರುವ ಖಚಿತವಾದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಶಟರ್-ಬಟನ್ ತೆರೆಯುವಿಕೆ, ಮಸೂರಗಳ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ, ದರ್ಶಕವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವುದು, ಶಟರ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು, ದರ್ಶಕವನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿಸುವುದು, ಮಸೂರವನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅತೀ ಕಡಿಮೆಯೆಂದರೆ, ಸುಮಾರು ⅛ ಸೆಂಕೆಂಡಿನಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲತಃ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್/ಗಿಯರ್/ಲಿವರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಬಲದ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್‌ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಕೆಲಸವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಇವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ, ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ಚಾಲಿತ ಸಮಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ಕಾಂತೀಯ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾದ ಝುನೋ ಕಂಪನಿಗೆ ತಾನು ರೂಪಿಸಿದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಲು ಆಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು (ಅದರ ವಿಶಾಲವಾದ ಮತ್ತು ಟೆಲಿ ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು) ಈ ಕಂಪನಿಯು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗಾಗಿ ಮಸೂರಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ೧೯೬೧ರಲ್ಲಿ ಝುನೋ ದಿವಾಳಿಯೆದ್ದಿತು. ಗಮನಿಸಿ, ೧೯೫೪ರ ಇಹಗೀ ಎಕ್ಸಾಕ್ತಾ ವಿಎಕ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿ (ಪೂರ್ವ ಜರ್ಮನಿ) ೩೫ಮಿಮೀ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಶಟರ್-ಬಟನ್ ಪ್ಲಗ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಬಲ್ಲ ಕಂಬಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ ಬಾಹ್ಯ ಅಟೋ-ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಮಸೂರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ೧೯೫೯ ಝೀಸ್ಸ್ ಐಕಾನ್ ಕಾಂಟರೆಕ್ಸ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ): ಬೆಳಕಿಗೆ ಓಡ್ಡುವ ದೃಷ್ಟಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ದರ್ಶಕದ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಸೂಚಕವಾದ ಗಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಮುಳ್ಳಿನ ಸೂಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾಪಕವನ್ನು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್. ಇದರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಸೂರದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವರ್ತುಲಾಕಾರದ ಸೆಲೇನಿಯಂ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶವನ್ನು ಕೂರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಇದು "ಬುಲ್ಸ್‌ ಐ" (ಯುಎಸ್‌ಎನಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು "ಸೈಕ್ಲೋಪ್ಸ್" (ಯು.ಕೆ.ನಲ್ಲಿ) ಎಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಸೂಕ್ತವಾದ ತೆರೆದಿಡಲ್ಪಡುವಿಕೆಗಾಗಿ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಾರನು ಶಟರ್ ವೇಗ ಮತ್ತು ಮಸೂರದ ಬೆಳಕಿನ ರಂಧ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾಪಕವನ್ನು ಸೂಜಿಯು ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. (ಕಾರ್ಲ್ ಬ್ರಾನ್ ಪಾಕ್ಸೆಟ್ಟೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ) ಪತ್ರಕವಾಟ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ತನ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆಳಕಿನ ಮಾಪಕ ಮುಳ್ಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ೧೯೫೮ರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿತ್ತು.) ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಎಸ್‌ಎಲಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾಂಟರೆಕ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ೩೫ಮಿಮಿ ಗುರಿದೂರಮಾಪಕ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ೩೫ಮಿಮಿ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕಾಂಟರೆಕ್ಸ್ / ಕಾಂಟಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು, ಅವುಗಳ ಝೀಸ್ಸ್ ಮಸೂರಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟಾದ್ದಾಗಿದ್ದು ಅವು ಅತ್ಯಧಿಕ ವೆಚ್ಚವುಳ್ಳದ್ದೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲದೆ, ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಕೃತಿ (ನಾಜೂಕಿಲ್ಲದ)ಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿತ್ತು. ೧೯೫೯ ನಿಕಾನ್‌ ಎಫ್ (ಜಪಾನ್): ಮೊದಲ ಪ್ರೊ-ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ೩೫ಮಿಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್, ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಧನಗಳು.(೧೯೫೭ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ನಿಕಾನ್‌ ಎಸ್‌ಪಿ ೩೫ಮಿಮಿ ಗುರಿದೂರಮಾಪಕ ಕ್ಯಾಮರಾವು ಮೊದಲ ವಿದ್ಯುತು ಮೋಟಾರು ಡ್ರೈವ್‌ನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿತ್ತು.) ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಫೋಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶಟರ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಿರರ್, ಪೆಂಟಾಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಮತ್ತು ಅಟೋ- ಡಯಾಫ್ರಮ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾದ ಮಸೂರಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಪರಿಕರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆದರೂ, ಎಫ್ ಮಾದರಿಯು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಲು ಅನರ್ಹಗೊಂಡು ೮೬೨, ೬೦೦ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ೧೯೬೦ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ೩೫ಮಿಮಿ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಕಿರಿದಾಗಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಯಾಮಾರ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳಿಸಿತು(೩೫ ಆರ್‌ಎಫ್ ನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ). ಹಸ್ಸೆಲ್‌ಬ್ಲಾಡ್ ೫೦೦ಸಿಗಳ ಒಂದು-ಎರಡು ಪಂಚುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿನಿಮಯಸಾಧ್ಯವುಳ್ಳ ಮಸೂರ ಹೊಂದಿರುವ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌‌ಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸೂತ್ರಗಳ ನಿಖರತೆ ಹಾಗೂ ನಿಕಾನ್‌ ಎಫ್ ಕೂಡಾ ಮಧ್ಯಮದರ್ಜೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಅವಳಿ-ಮಸೂರಗಳ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ (ಟಿಎಲ್‌ಆರ್)ಗಳ (ಫ್ರಾಂಕೆ ಮತ್ತು ಹೀಡೆಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ರೊಲ್ಲೀಫ್ಲೆಕ್ಸ್ / ರೊಲ್ಲೀಕಾರ್ಡ್ ಸರಣಿ ಗಳ[ಜರ್ಮನಿ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ]) ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ೧೯೬೦ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಎಫ್‌ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ೧೯೭೧ರಲ್ಲಿನ ನಿಕಾನ್‌ ಎಫ್‌೨ (ಜಪಾನ್) ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇದು ಇದುವರೆಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗೊಳಗಾಯಿತು. ೧೯೫೯ ವ್ಯೊಟ್‌ಲಾಂಡರ್ - ಝೂಮರ್ ೧:೨.೮ ಎಫ್=೩೬ಮಿಮೀ (ಯುಎಸ್‌ಎ/ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ): ೩೫ಮಿಮಿ ಸ್ತಬ್ಧ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ವರ್ಧನಾ ಮಸೂರ. ಯುಎಸ್‌ಎ ಯ ಝೂಮರ್‌ನಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ವ್ಯೊಟ್‌ಲಾಂಡರ್‌ಗಾಗಿ ಕಿಲ್‌ಫಿಟ್‌ರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮೂಲತಃ ವ್ಯೊಟ್‌ಲಾಂಡರ್ ಬೆಸ್ಸಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರಣಿಗಳಿಗಾಗಿ(ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ) ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ೩೫ಮಿಮಿ ಪತ್ರಕವಾಟವುಳ್ಳ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು, ಆದರೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ತ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ವರ್ಧನಾ ಮಸೂರಗಳು (ಝೂಮ್ ಲೆನ್ಸ್) ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ನಿಖರವಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ದೃಶ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ದರ್ಶಕ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವೆನಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನೂ ಸಹ ವರ್ಧಿಸುವಾಗ ಮಸೂರವು ಯಾವುದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನಿಖರವಾಗಿ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಯಾವತ್ತೂ ತೋರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. === ೧೯೬೦ರ ದಶಕ === ೧೯೬೦ ಕೊನಿಕ (ಜಪಾನ್): ೧/೨೦೦೦ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ೧/೧೨೫ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ -ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಫೋಕಲ್-ಪ್ಲೇನ್ ಶಟ್ಟರ್ ಒಂದಿಗಿನ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌. ಆಧುನಿಕ ಫೊಕಲ್-ಪ್ಲೇನ್ ಶಟ್ಟರ್‌ಗಳು ಇಬ್ಬಗೆಯ ಪರದೆಯನ್ನು ಸಂಚರಿಸುವ ಸೀಳು ಶಟ್ಟರ್‌ಗಳು. ಫಿಲ್ಮ್‌ನ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಾದ್ಯಂತ ಪರದೆಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಅವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೇಗವರ್ಧಕ ಧಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಮೊದಲ ಪರದೆ ತೆರೆದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಎರಡನೆಯ ಶಟ್ಟರ್ ಪರದೆ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಸಮಯ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಲಿನ ಬಹಿರಂಗಿಕೆಯನ್ನು "ತೊಡೆದು" ಸೀಳನ್ನು ಕಿರಿದಾಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅವು ವೇಗವಾದ ಶಟ್ಟರ್ ಗತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಜವಾದ ತಮ್ಮ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ ಬದಲು, ಬಹುಕಾಲ ತೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ತರಹದ ವಿರೂಪಗೊಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಗದ ಪ್ರಭಾವ ನೀಡುವ ನಿದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒರಗುವಿಕೆಯ ಬಳಕೆ ವಿರೂಪಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ, ಇದು ೨೦ನೇಯ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲ ಅರ್ಧದ ಗ್ರಾಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೊಡ್ಡ ವಿನ್ಯಾಸದ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಡೆಯುವ ಶಟ್ಟರ್‌ಗಳ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗದ ವಿರೂಪಗೊಳಿಕೆ (ಅಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಕಿರಿದಾದ ಸೀಳುಗಳ ನಿಖರ ಸಮಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು) ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಟ್ಟೆಯ ಸಮತಲ-ಪ್ರವಾಸದ ಶಟ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ೩೫ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ೧/೧೦೦೦ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ೧/೬೦ ಸೆಕೆಂಡ್‌‌ಗಳಿಗೆ ನಿಂತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದಶಕಗಳಿಗೆ -ಸಿಂಕ್ ನ ಕೊಪಲ್ "ಹೈ ಸಿಂಕ್ರೊ" ಚೌಕ ಶಟ್ಟರ್‌ನ ಧಾತುವಿನ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳು ೨೪*೩೬ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಚಿಕ್ಕ ಅಕ್ಷದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಚರಿಸಿ ವೇಗದ ಗತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ೧೯೮೨ರಲ್ಲಿ, ನಿಕಾನ್‌ FM೨ (ಜಪಾನ್), ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತು ಟೈಟ್ಯಾನಿಯಂ ಲೋಹದ ತೆಳುಹಾಳೆಯ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳ ಜೇನುಗೂಡಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಉದ್ದ-ಸಂಚರಿಕೆಯ ಶಟ್ಟರ್‌ಯೊಂದಿಗೆ ೧/೪೦೦೦ ಸೆಕೆಂಡ್. (ಹಾಗೂ ೧/೨೦೦ ಸೆಕೆಂಡ್. ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ -) ಅನ್ನು ತಲುಪಿದೆ, ಈ ಟೈಟ್ಯಾನಿಯಂ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳು ಸರಳ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದ ಉಕ್ಕಿಗಿಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹಗೂರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ತಕ್ಷಣವಾದ ಶಟ್ಟರ್-ಪರದೆ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ (೩.೬ ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳು, ಮುಂಚೆಯ ಉದ್ದದ, ಧಾತುವಿನ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ) ಹೀಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ವೇಗದ ಶಟ್ಟರ್ ಗತಿಗಳು. ನಿಕಾನ್‌ FE೨ (ಜಪಾನ್), ಈ ಶಟ್ಟರ್‌ನ ಒಂದು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, - ವೇಗವನ್ನು ೧/೨೫೦ ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗೆ ಏರಿಸಿತು. ೧೯೮೩ರಲ್ಲಿ (೩.೩ ಪರದೆ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯ). ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಳಗೆ ಬಳಸಲಾದ ವೇಗವಾದ ಶಟ್ಟರ್ ೧/೧೨,೦೦೦ ಸೆಕೆಂಡ್. (೧/೩೦೦ ಸೆಕೆಂಡ್. -; ೧.೮ ಪರದೆ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯ) ಡ್ಯುರಾಲುಮಿನಿಯಂ ಹಾಗೂ ಇಂಗಾಲು ನೂಲಿನ ಬ್ಲೇಡ್‌ ಉಳ್ಳದನ್ನು ಮಿನೊಲ್ಟ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ೯xi (ಜಪಾನ್) ೧೯೯೨ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ೧೯೬೦ ರೊಯೆರ್ ಸಾವೊಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ (ಫ್ರಾಂನ್ಸ್): ಮೊದಲ ಸ್ವಅನಾವರಣದ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಿಶ್ವಾಸನೀಯ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಶಟ್ಟರ್-ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಸ್ವಅನಾವರಣ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಸೆಲೆನಿಯಂನ ಹಗೂರ ಮಿಟರ್, ಪ್ರೊಂಟೊರ್ ಎಲೆ ಶಟ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಗಿತ ೫೦ /೨.೮ ಸೊಂ-ಬರ್ಥಿಯೊಟ್ ಭೂತಗನ್ನಡಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ವ‌ಅನಾವರಣ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ೧೯೩೮ರ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಅಲ್ಲದ ಕೊಡ್ಯಾಕ್ ಸೂಪರ್ ಕೊಡ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್-೨೦ (ಯುಎಸ್‌ಎ) ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿದ-ಸೂಜಿ ಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಬಾಹ್ಯ ಸೆಲೆನಿಯಂ ಫೊಟೊಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಲ ಮೂಲಕ ಈ ಅಪೆರ್ಚರ್ ಹಾಗೂ ಶಟ್ಟರ್ ವೇಗ ಎರಡೂ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ೧೯೬೦ ಕ್ರಾಸ್ನೊಗೊರ್ಸ್ಕಿ ಮೆಖಾನಿಚೆಸ್ಕಿ ಜಾವೊದ್ () ನಾರ್ಸಿಸ್ (ಸೊವಿಯಟ್ ಸಂಯುಕ್ತ; Нарцисс ): ಮೊದಲ ಉಪಕಿರುಚಿತ್ರ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌. ತೂತುಕೊರೆಯದ, ವಿಶೇಷ ಸುರುಳಿಯಾದ ೧೬ ಫಿಲ್ಮ್‌ನ ಮೇಲೆ ೧೪*೨೧ ಚೌಕಟ್ಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಭೂತಗನ್ನಡಿಗಳ ಹಾಗೂ ತೆಗೆಯಲಾಗಬಲ್ಲ ಫೈಂಡರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಕವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ. ಉಪಕಿರು ಚಿತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು (೧೩೫ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ಬಳಸುವವರು) ಗಂಭೀರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ೩½×೫ ಇಂಚ್‌ರಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ನೆಗೆಟಿವ್‌ಗಳಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಧರಣ ಕಿರು ಆಕೃತಿಯ ಸೀಮಿತತೆಗಳನ್ನು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಭೂತಗನ್ನಡಿಗಳು, ಫಿಲ್ಮ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ೧೯೬೨ ನಿಕೊರೆಕ್ಸ್ ಜೂಮ್ ೩೫ (ಜಪಾನ): ಸ್ಥರ ಜೂಮ್ ಭೂತಗನ್ನಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ (ಜೂಮ್-ನಿಕೊರ್ ಆಟೊ ೪೩-೮೬mm /೩.೫ ). ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆಂಟಪ್ರಿಸಂ ಅಲ್ಲದ, ನಾಲ್ಕು ಕನ್ನಡಿ ಪ್ರತಿಚ್ಛಾಯೆ ವ್ಯೂವ್‌ಫೈಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆ ಶಟ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸ್ಥಿರ ಭೂತಗನ್ನಡಿ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು, ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯೂವ್‌ಫೈಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪರಸ್ಪರಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಬಲ್ಲ ಭೂತಗನ್ನಡಿ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯದ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಸೇತುವೆಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವು ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಅಲ್ಲದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವ್ಯೂವ್‌ಫೈಂಡರ್ () ಸೂಪರ್‌ಜೂಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ೧೯೬೩ ಟೊಪ್‌ಕೊನ್ ಸೂಪರ್ (ಜಪಾನ್; ಯುಎಸ್‌ಎ ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾದ; ೧೯೭೨ ರಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸೂಪರ್ ಎಂದಾಯಿತು): ಅನುಕೂಲವಾದ ಅನಾವರಣದ ನಿತಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಥ್ರೂ-ದಿ-ಲೆನ್ಸ್ () ಲೈಟ್ ಮೀಟರ್ ಒಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌. ನಾನ್-ಸಿಲ್ವರ್ಡ್ ಕಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಡ್ (ಸಿಡಿಎಸ್) ಫೋಟೋಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ಓಪನ್ ಅಪರ್ಚರ್, ಆಟೋ-ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸರಾಸರಿ ಅಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ "ವೇಗದ" ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ಆಕೃತಿಯು ರೂಪಗೊಳ್ಳಲು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಮುತ್ತದ ಬೆಳಕಿನ ಅಗತ್ಯೆ ಇದೆ. ೧೯೩೨ ರಲ್ಲಿ, ಸುತ್ತುಗವಿದ ಬೆಳಕನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲ ಸೆಲೆನಿಯಂ ಫೊಟೊಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನ ಒಂದರ ಜೊತೆ ಬೆಳಕಿನ ಅನಾವರಣ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವೆಸ್ಟೊನ್ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ೬೧೭ (ಯುಎಸ್‌ಎ) ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ಪಠಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತ ಅತಿ ಕಿರಿದಾದ ಬೆಳಕು ಮೀಟರ್‌ಗಳು ಅನುಕೂಲತೆಗಳತ್ತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತವಾಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ೧೯೬೦ ರಲ್ಲಿ ಫಿಯೆನ್‌ವರ್ಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ೧೬SB (ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ) ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಅಲ್ಲದ ಉಪ ಅತಿಕಿರಿದಾದ (೧೬ ಫಿಲ್ಮ್‌ ಮೇಲೆ ೧೦×೧೪ ಗಳ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು) ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಗೊಳ್ಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ೧೯೬೦ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿತು. ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣವಾದ ಸೂಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಎಕ್ಸಕ್ಟ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಭೂತಗನ್ನಡಿಗಳಿತ್ತು ಹಾಗೂ ನಿಕಾನ್‌ (ಮೇಲೆ ನೋಡಿ) ಜೊತೆ ಸಫಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಇದ್ದ ಏಕಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಮಟ್ಟದ ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌. ಹೇಗಿದ್ದರೂ, ಟೊಪ್‌ಕೊನ್ಸ್ ಎಂದಿಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ೧೯೮೦ ರಲ್ಲಿ ಟೊಕ್ಯೊ ಕೊಗಕು (ಅಥವಾ ಟೊಕ್ಯೊ ಆಪ್ಟಿಕಲ್) ಗ್ರಾಹಕರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿತು. ೧೯೬೩ ಒಲಿಂಪಸ್ ಪೆನ್ (ಜಪಾನ್): ಮೊದಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚೌಕಟ್ಟು (ಅರ್ಧ ಫ್ರೆಂ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ) ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌. ೧೩೫ ಫಿಲ್ಮ್‌ನ ಮೇಲೆ ೧೮*೨೪ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಉದ್ದದ ೭೨ ರಷ್ಟು ಅನಾವರಣಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಚಪ್ಪಟೆ-ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಪೆಂಟಪ್ರಿಸಂ ಅಲ್ಲದ ಪೊರ್ರೊಪ್ರಿಸಂ ಪ್ರತಿಚ್ಛಾಯೆ ಹಾಗೂ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮರುಪ್ರಸಾರ ವ್ಯೂವ್‌ಫೈಂಡರ್, ಮತ್ತು ಸುತ್ತು ತಿರುಗುವ ಫೊಕಲ್-ಪ್ಲೇನ್ ಶಟ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಬಲ್ಲ ಭೂತಗನ್ನಡಿ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಉಪಸಾಧನ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದಿರುವ ಚೆನ್ನಾಗಿ-ಸಂಘಟಿಸಿದ ಅಡಕವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ. ೧೯೫೯ ರ ಆರಂಭದ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಅಲ್ಲದ ಒಲಿಂಪಸ್ ಪೆನ್ (ಜಪಾನ್) ೩೫ ಸ್ಥಿರ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು, ಅವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಲನೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ೩೫ ಫಿಲ್ಮ್‌ನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದವು, ಇದು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟವಾಗಿತ್ತು. ೧೯೬೦ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಗಿಯಿತು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ನಿರ್ಧರಿತ ಅಳತೆಯ ೧೩೫ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರು ಸಹ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ನಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಎಂದಿಗೂ ವಿಶೇಷ-ಆದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ೧೯೮೮ರಲ್ಲಿ, ಕ್ಯೊಸೆರ/ಯಾಶಿಕ ತಮ್ಮ ಯಾಶಿಕ ಸಮುರೈ ಸರಣಿ (ಜಪಾನ್) ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು "ಡಬ್ಬಲ್ ೩೫" ಆಗಿ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳ್ಳಿಸಲು ಅಸಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತು. ೧೯೬೪ ಅಸಹಿ (ಯುಎಸ್‌ಎ ನಲ್ಲಿ ಹನಿವೆಲ್ ಎಂದು) ಪೆಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪೊಟ್‌ಮ್ಯಾಟಿಕ್ (ಜಪಾನ್): ಸೆಂಟರ್-ದಿ-ನಿಡಲ್ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಮೀಟರಿಂಗ್‌ನ ಎರಡನೇಯ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ (ಸ್ಟೊಪ್-ಡೌನ್ ಅಪೆರ್ಚರ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಳ ಸರಾಸರಿಯ). ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟೊ-ಪೊರೆ-ಅಲ್ಲದ ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಭೂತಗನ್ನಡಿ ಒಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ-ಸಂಘಟಿತ, ಆಡಕವಾದ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಫೊಕಲ್-ಪ್ಲೇನ್ ಶಟ್ಟರ್, ತತ್‌ಕ್ಷಣ ಮರಳುವ ಕನ್ನಡಿ ಹಾಗೂ ಪೆಂಟಪ್ರಿಸಂ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಪಾಟ್‌ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ನ ಸ್ಟಾಪ್-ಡೌನ್ (ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಡಯಾಫ್ರಂ ಮಸೂರಗಳು) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆರ್‌ಎಫ್ ಸೂಪರ್‌ನ ತೆರೆದ ಅಪರ್ಚರ್‌ನ (ಆಟೋ-ಡಯಾಫ್ರಂ ಮಸೂರಗಳು) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಐಪೀಸ್‌ನ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಪರದೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪಾಟ್‌ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ನ ಎರಡು ಸಿಡಿಎಸ್ ಕೋಶಗಳು ಆರ್‌ಎಫ್ ಸೂಪರ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯವಾಗಿದ್ದವು, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು. ಸ್ಪೊಟ್‌ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ನ ಪದ್ಧತಿ, ಹಲವು ಬಾರಿ ತೆರೆದ ಅಪರ್ಚರ್‌ನ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಅನುಕರಣಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತಿತ್ತು (ಹಾಗೂ ಇದೆ). ಇದು (ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು, ಕ್ಯನನ್ [1966; ಸ್ಟೊಪ್-ಡೌನ್ ಅಪರೆಚರ್, ಭಾಗಶಃ ಪ್ರದೇಶ], ಮಿನೊಲ್ಟ SRT೧೦೧ [1966; ತೆರೆದ ಅಪರೆಚರ್, ಬದಲಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರತೂಕದ] ಹಾಗೂ ನಿಖೊಂರ್ಮ್ಯಾಟ್ [1967; ತೆರೆದ ಅಪರೆಚರ್, ಕೇಂದ್ರತೂಕದ]; ಎಲ್ಲ ಜಪಾನಿದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು) ಜಪಾನೀಸ್ ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಅನ್ನು ಪ್ರಬಲ ಆಧುನೀಕೃತ ಅಕುಶಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು ೧೯೬೦ra ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ೧೯೬೪ ಕ್ರಸ್ನೊಗೊರ್ಸಕಿ ಮೆಖಾನಿಚೆಸ್ಕಿ ಜವೊದ್ () ಜೆನಿತ್ ೫ (ಸೊವಿಯಟ್ ಸಂಯುಕ್ತ; Зенит ೫ ): ಒಳಗೆ ನಿರ್ಮಿತಗೊಂಡೂ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಟಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಒಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌. ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್‌ಅಪ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತಿರುಗಿಸುವ ಹಿಡಿಬುಗುಟರ ಜೊತೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ-ಚೌಕಟ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಒಂದು - ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮೊಟಾರ್ ಇತ್ತು. ೧೯೭೦ ರಲ್ಲಿ, ಮಿನೊಲ್ಟ (ಜಪಾನ್), ಒಳಗೆ ನಿರ್ಮಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಮಾನುಗತ ಮೊಟರ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಾಗೂ ಆಟೊ ಫಿಲ್ಮ್-ರಿವೈಂಡ್‌ಯುಕ್ತ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ತಳದಲ್ಲಿ-ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮೊಟರ್ ಡ್ರೈವ್ (ಎಂಟು [LR6] ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು) ಹಾಗೂ ಸತತ ಮೂರು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿನ ಕ್ರಮಾಂಕ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ತೆಗೆಯಬಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ, ಆದರೆ ಲೈಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಮಿನೊಲ್ಟ SRT೧೦೧ ವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ೧೯೮೦ರ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ ಒಳ-ನಿರ್ಮಿತ ಮೊಟರ್ ಡ್ರೈವ್‌ಗಳು ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು-ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ, ಬಲವುಳ್ಳ ಸಮರ್ಥ "ಕೊರ್‌ಲೆಸ್" ಮೈಕ್ರೊ-ಮೊಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿಸಲಾಗಿತು, ಆದರೆ ಉಪಸಾಧನ ಡ್ರೈವ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು (LR೬) ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಆಟೊವೈಂಡರ್‌ಗಳು ೧೯೭೦ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಗತ್ಯವಾಗಿ, ಇದು, ಆಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆವಲ್ಲ. ೧೯೬೪ ಕೊಡೆಕ್ ರೆಟಿನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ (ಯುಎಸ್‌ಎ/ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ): ಹೊಟ್ ಶೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪೆಂಟಪ್ರಿಸಂ ಹೌಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌. ಇದು ೩೫ ನ ಎಲೆ ಶಟ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಸಹಾಯಕ ಅಥವಾ ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತುಂಬುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಒಂದು ಆವಶ್ಯಕ ಉಪಸಾಧನ. ೧೯೩೮ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಹೊಟ್ ಶೂ ಸಂಪರ್ಕಕ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿವೆಕ್ಸ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ (ಯುಎಸ್‌ಎ) ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಅಲ್ಲದ ೩೫ ನ ಅರ್ಧ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಎರಡನೇಯ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧದ ನಂತರದ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಅಲ್ಲದ (ಬೆಲ್ ಹಾಗೂ ಹೊವೆಲ್ ಫೊಟೊನ್ ಅಂತಹ [1948, ಯುಎಸ್‌ಎ] ೩೫ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಶೋಧಕ) ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ (ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನದ ಕೂಡಿಸಿದ ಲೆಕ ತರಹದ ಉಪಸಾಧನ ಶೂ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ೧೯೫೯ರಲ್ಲಿ ನಿಕಾನ್‌ (ಮೇಲೆ ನೋಡಿ) ಒಂದು ಅಲ್ಲದ ಹೊಟ್ ಶೂ, ಫಿಲ್ಮ್ ರಿವೈಂಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಫ್ಲ್ಯಾಷ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ೧೯೬೦ರ ಹಲವು ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ ಸ್ಕ್ರೂ-ಆನ್ ಉಪಸಾಧನ ಶೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿತು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಸಲು ಒಂದು ಕೆಬಲ್ ಸೊಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ೧೯೭೦ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ ಶೂ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ನ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವಾಯಿತು. ಹೇಗಿದ್ದರೂ, ೧೯೭೧ರಲ್ಲಿ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಬಹಿರಂಗ ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ "ಸಮರ್ಪಿತ" ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು ಕ್ಯಾನನ (ಜಪಾನ್) ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣಿಸಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಅಧಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವು -ಶೈಲಿಯ ಶೂಗಳನ್ನು ಬಳಸತೊಡಗಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಗುರುತು ಅಸಮಂಜಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದವು ಹಾಗೂ ೧೯೭೦ರ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಬಳಸಿಯೆಂಬ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿತು. ಗಮನಿಸಿ, ೧೯೫೦ರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ ಶೂ ಅನ್ನು ಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೊ ಎಂದು ಗುಣಮಟ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ೧೯೭೭ರ ವರೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟತೆಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದರ ೫೧೮ ಹೊಟ್ ಶೂ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟತೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ೧೯೬೫ ಕ್ಯಾನನ್ ಪೆಲಿಕ್ಸ್ (ಜಪಾನ್): ಮೊದಲ ಪೆಲಿಕಲ್ ಪ್ರತಿಛಾಯೆ ಕನ್ನಡಿಯ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌. ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ದಾರಿಯಿಂದ ತಿರುಗುವ ಹಾಗೂ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರತಿಛಾಯೆ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಕನ್ನಡಿ ಧಕ್ಕೆ ಕಂಪನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ವ್ಯೂವ್‌ಫೈಂಡರ್‌ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಶಟ್ಟರ್ ಫೈಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವಿಳಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಕೃತಿ ಮಬ್ಬಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಒಳಪಟ್ಟ ವಸ್ತು/ವಿಷಯ (ಅದು ಜರುಗಿರಬಹುದು) ಅನಾವರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣದಿರಬಹುದು. ಒಂದು ಸ್ಥಗಿತ ಅರೆ-ಪಾರದರ್ಶಕ ಪೆಲಿಕಲ್ ಪ್ರತಿಛಾಯೆ ಕನ್ನಡಿ, ವ್ಯೂವ್‌ಫೈಂಡರ್‌ಗೆ ೩೦% ರಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿ ಹಾಗೂ ಫಿಲ್ಮಗೆ ೭೦% ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರಸಾರಿಸಿ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಲ್ಲಾಡುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ವ್ಯೂವ್‌ಫೈಂಡರ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಬ್ಬಾದ ವ್ಯೂವ್‌ಫೈಂಡರ್‌ ಆಕೃತಿ, ಬಹುಕಾಲದ ಅನಾವರಣ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಆಕೃತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಹಾನಿಗಳ ಬೆಲೆಗೆ ಶಟ್ಟರಿನ ವಿಳಂಬ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧೂನಿಕ ತತ್‌ಕ್ಷಣ ಮರಳು ಕನ್ನಡಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದ, ಧಕ್ಕೆ ಕುಂದಿಸುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮರ್ಥ ಪದ್ಧತಿಗಳಿವೆ. ಪೆಲಿಕಲ್ ಕನ್ನಡಿ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಟ್ರ-ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ (೧೦+ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ) ಕ್ರಮದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ೧೯೬೬ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ (ಪೂರ್ವ ಜರ್ಮನಿ) ವಿದ್ಯುತ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾದ ಶಟ್ಟರ್ ಒಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್/ಗೇರ್/ಲಿವರ್ ಯಂತ್ರವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ಯಂತ್ರ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಬದಲು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಿ ತನ್ನ ಫೊಕಲ್-ಪ್ಲೇನ್ ಶಟ್ಟರ್‌ನ ಸಮಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ೧೯೬೬ ಕೊನಿಕ ಆಟೊರೆಕ್ಸ್ (ಜಪಾನ್; ಯುಎಸ್‌ಎ ನಲ್ಲಿ ಆಟೊರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾದ): ಸಫಲ ಶಟ್ಟರ್-ಆಧ್ಯತೆಯ ಸ್ವಯಂಚಾಲನೆ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲ ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ (ಒಂದು ಫೊಕಲ್-ಪ್ಲೇನ್ ಶಟ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲನೆಯದು). ಹಲವು ಗಾತ್ರದ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು (ಅಗಲ ೨೪*೩೬ ಅಥವಾ ಉದ್ದ ೧೮*೨೪ ) ಹಾಗೂ ಫಿಲ್ಮನ ಒಂದೇ ರೊಲ್‍ ಮೇಲಿನ ಹಲವು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅಪರೂಪದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಇತ್ತು. ಬೆಳಕನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಓದುವ (ಭೂತಗನ್ನಡಿಯ ಮೂಲಕವಲ್ಲ) ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಮೀಟರ್ ಇಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಒಂದು ಯಾಂತ್ರಿಕ "ಟ್ರ್ಯಾಪ್-ನೀಡಲ್" ಸ್ವಅನಾವರಣದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಸುತಿತ್ತು. ೧೯೬೭ ಜೆಸ್ಸ್ ಐಕಾನ್ ಕೊಂಟಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ೧೨೬ (ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ): ಮೊದಲ ಕೊಡಪಾಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ೧೨೬ ಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌. ಇದು ಒಂದು Voigtländer ಫೋಕಲ್-ಪ್ಲೇನ್ ಶಟ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ೩೫ ಕೊಂಟಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ಅಸಂಬಂಧಿತ (ಮೇಲೆ ನೋಡಿ), ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಭೂತಗನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ೨೮×೨೮ ಫ್ರೇಂ‌ಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಶರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಪೇಪರ್-ಬ್ಯಾಕ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್ಲಿ-ಪರ್ಪೋರೇಟೆಡ್, ೩೫ ಅಗಲದ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಹವ್ಯಾಸಿಗರ ಕೈಯಿಂದ ೧೩೫ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೊಡೆಕ್‌ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ (ಹಲವುಗಳಲ್ಲಿ) ೧೯೬೩ರಲ್ಲಿ ಡ್ರೊಪ್-ಇನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ೧೨೬ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಅಲ್ಲದ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಶಾಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ೧೯೭೨ರಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ೧೯೬೮ ಕೊನಿಕಾ ಆಟೊರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ (ಜಪಾನ್): ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ತೆರೆದ ಅಪರೆಚರ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಸ್ವಅನಾವರಣದೊಂದಿಗಿನ (ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಟ್ಟರ್-ಆಧ್ಯತೆ) ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌. ಆಂತರಿಕ ಕೇಂದ್ರತೂಕದ ಬೆಳಕು ಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಶಟ್ಟರ್ ಬಟ್ಟನ್ ಪ್ರವಾಸ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದ, ಆದರೆ ಅರ್ಧ ಚೌಕಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿದ ಕೊನಿಕ ಆಟೊರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ (ಮೇಲೆ ನೋಡಿ) ಇದಾಗಿತ್ತು. ೧೯೬೮ ಒಪಿ ಫಿಶ್‌ಐ-ನಿಕ್ಕೊರ್ ೧೦ಎಂ.ಎಂ ಎಫ್‌/೫.೬ (ಜಪಾನ್):ಗೋಳಾಕಾರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‍ಆರ್‌ ಮಸೂರ. ಇದು ೧೮೦° ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋನದ ಫಿಶ್‌ ಐ ಮಸೂರವನ್ನು ನಿಕಾನ್‌ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕೊರ್‌ಮ್ಯಾಟ್‌‍ ೩೫ಎಂ.ಎಂ ಎಸ್‍ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಸೂರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಗೋಲಾಕಾರದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅದೇನೆ ಇದ್ದರೂ ಇದು ಅಕ್ಷದ ಕಿರಣಗಳಿಗಿಂತ ಅಕ್ಷ ರಹಿತ ಬೆಳಕು ಮಸೂರಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ; ಇದು ಸಂಕ್ರೀರ್ಣವಾದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ತಿರುವುಗಳುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆ ಇದ್ದರೂ ಇದನ್ನು ೧೭ನೇ ಶತಮಾನ ದಿಂದಲೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಗ್ಲಾಸ್‌ ಸರ್ಫೇಸ್‌ ಅನ್ನು ಅರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಲೈಕಾ ಎಂ-ಸಿರೀಸ್‌ ೩೫ಎಂಎಂ ಆರ್‌ಎಫ್‌‍ಗಾಗಿ, ಇ.ಲೈಟ್ಜ್‌ ೧೯೯೬ರಲ್ಲಿ ೫೦ಎಂ.ಎಂ. ಎಫ್/೧.೨ ನಾಕ್ಟಿಲಕ್ಸ್‌‌ (ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ) ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವವರೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವಾಗಿತ್ತು. ೧೯೭೧ರ ಕ್ಯಾನನ್‌ ಎಫ್‌ಡಿ ೫೫ಎಂ.ಎಂ ಎಫ್‌/೧.೨ ಎ.ಎಲ್ (ಜಪಾನ್) ಇದು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸರಳಿರೇಖಾಕೃತಿಯ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಲೆನ್ಸ್‌ ಆಗಿದೆ. ೧೯೭೫ರಲ್ಲಿಯ ಎಂ೪೨ ಅಸಾಹಿ ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ (ಸಹ-ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಲ್ ಜೈಸ್ (ಒಬರ್ಕೊಚೆನ್)) ಅಸಾಹಿ ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ಟಾಕುಮಾರ್ ೧೫ಎಂಎಂ ಎಫ್/೩.೫ (ಜಪಾನ್/ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ) ಇದು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸರಳರೇಖಾಕೃತಿಯ ಗೋಲಾಕಾರದ ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್‌ನ ಗೋಳಾಕಾರದ ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ೧೯೬೯ ಯಾಶಿಕಾ ಟಿಎಲ್‌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊ (ಜಪಾನ್‌): ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬೆಳಕು ಅಳೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಆರ್‌ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್‍-ಡೌನ್ ಅಪರ್ಚರ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಿಡಿ ಬೆಳಕಿನ ಮೀಟರ್ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್‌ ಸರ್ಕಿಟ್‍ನ ಮೂಲಕ ಬೋರ್ಡ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಸರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಗೆಲ್ವೆನೊಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್‌ ತುದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್‌ ಟೈಮಿಂಗ್‌ ಸರ್ಕೀಟ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡಲು ಇದರ ಲೋಹದ‌ ಬ್ಲೇಡ್‍ನ ಕೊಪಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್‌ ಎಸ್‌ಇ ಫೋಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶಟರ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ೧೯೬೯ ಅಸಾಹಿ (ಯುಎಸ್‌ಎಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹನಿವೆಲ್‍) ಪೆಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ೬x೭ (ಜಪಾನ್; ಹೆಸರನ್ನು ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್‌ ೬೭ ಎಂದು ೧೯೯೦ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಲಾಯಿತು): ಮೊದಲು ೬೭ ವಿನ್ಯಾಸದ ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಆರ್‌. ಇದು ೨¼×೨¾ ಇಂಚಿನ (೬×೭ಸಿ.ಎಂ)ನ ಹತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು (೫೬x೬೯.೫ ಎಂಎಂ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಫ್ರೇಮ್‌) ೧೨೦ ಫಿಲ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಿತು. ೬೭ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆದರ್ಶ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮವಾದುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಮುದ್ರಣ ಅನುಪಾತವು ೮x೧೦ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್ ೬×೭ ಇದು, ೩೫ಎಂಎಂ ಎಸ್‍ಎಲ್‌ಆರ್‌ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಲುವಂತಿತ್ತು. === ೧೯೭೦ಯ ದಶ === ೧೯೭೦ ೧೯೭೦ ಮಾಮಿಯಾ ಆರ್‌ಬಿ ೬೭ (ಜಪಾನ್): ಮೊದಲ ೬೭ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್ ಮಾದರಿಯ ೧೨೦ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುಬಾರಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ೨¼×೨¾ರ ಅಂಗುಲ(೬×೭ಸೆ.ಮಿ)ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು (೫೬×೬೯.೫.೫ಮಿಮಿ. ನಿಜವಾದ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು)ನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಸುತ್ತುತಿರುಗುತ್ತ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಿಂದಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬದಲಾಗುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು, ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡ್ಡಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉದ್ದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಣುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ೧೯೭೧ ಆಸಾಹಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಸಿ ಟಾಕುಮಾರ ಮಸೂರಗಳು(ಜಪಾನ್):ಎಂ.೪೨ ಸ್ಕ್ರೂ(ತಿರುಪುಳಿ) ಮೌಂಟ್ ಆಶಾಯ್ ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಲ್ಲ ಬಹುಪದರದ(ಅತ್ಯೂತ್ತಮ ಬಹುಪದರದ) ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾಹಕರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕಾಲರ್‌ ಜೆಸ್(ಒಬ್ರೆಕೊಚಿನ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ)೧೯೩೬ ರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತು. ಒಂದೇಬಾರಿ ದಿಗ್ಗನೆ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗಾಜನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದೇ ಪದರದ ಮಸೂರಗಳು ತೀರ ತೆಳುವಾದ (೧೩೦-೧೪೦ ನ್ಯಾನೋ ಮೀಟರ್) ಮ್ಯಾಗ್ನೀಶಿಯಂ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ಲೋರೈಡ್‌ನ ಪದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಲರ್‌ ಜೆ‍ಸ್ (ಜೇನಾ, ಜರ್ಮನಿ)ಯವರು ೧೯೩೬ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಮತ್ತು ೧೯೩೯ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾರಾಟಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇವು ೧೯೫೦ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕದ ಮಾನದಂಡವಾಯಿತು. ದಿಗ್ಗನೆ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಸೂರಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಾರು ಪದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಸೂರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದರ ಬದಲಾಗಿ) ಮುಂದಿನ ತಾರ್ಕಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಯಿತು. ೧೯೭೧ ಆಶಾಹಿ ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ (ಜಪಾನಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಕಿರಿದುಗೊಳಿಸಿ ಆಶಾಹಿ ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಇ.ಎಸ್. ಎಂದು ೧೯೭೨ರಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಹನಿವೆಲ್ ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಇ.ಎಸ್. ಎಂದು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕರೆದರು. ಮೊದಲ ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಬೆಳಕಿಂಡಿಗಳನ್ನು (ಟಿ.ಟಿ.ಎಲ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು) ತಂತಾನೆ ದಿಗ್ಗನೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುವ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕವಾಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಎ.ಇ ಪದ್ದತಿಯ ಛಾಯಾ ಗ್ರಾಹಕಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂಬಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಎ.ಇ. ಪದ್ಧತಿಯು(ಇತರ ವಿದ್ಯತ್ಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಣ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ) ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕದ ಕವಾಟದ ವೇಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಮಸೂರದ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನದ ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿದಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ ಎ.ಇ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್‌ಗಳು ಕೆನಾನ್ ಇ.ಎಫ್ (೧೯೭೩: ಕವಾಟಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ) ಮೊನೊಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್.ಇ-೭ (೧೯೭೫ ಬೆಳಕಿನ ಕಿಂಡಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ) ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕೋರ್ಮತ್ ಎ.ಎಲ್ (೧೯೭೨: ಬೆಳಕಿನ ಕಿಂಡಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ) ಎಲ್ಲ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕಗಳೂ ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳಾಗಿವೆ. ೧೯೭೦ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎ.ಇಗಳು ೩೫ಮಿಮಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್‌ಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದವು. ಜಪಾನಿನ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲು ಸಫಲರಾಗಿರದೇ ಹೋದ ಕಾರಣದಿಂದ ಜರ್ಮನ್‌ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡವು. ೧೯೬೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಸೋಲಿನಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಕೊಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಟ್ಕಾ, ಲೈಕಾ, ರೊಲೈ ಮತ್ತು ವೈಗಟ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಗಳು ದಿವಾಳಿಯಾದವು, ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವಾದವು, ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು, ಅಥವಾ ೧೯೭೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಾಮಾನುಗಳಂತೆ ದೊರೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳಾದವು. ೧೯೭೧ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ. (ಪೂರ್ವ ಜರ್ಮನಿ): ಮೊದಲ ಅದಲು ಬದಲಾಗುವ ಮಸೂರವುಳ್ಳ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಸೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಫಲನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಂ.೪೨ ತಿರುಪಳಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾಲು ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ.೪೨ ಮಸೂರವು ತುಂಬ ಜನಪ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎರಡು ಡಜನ್ ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶಾಯಿ ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. (ಆಶಾಯಿ ಇದರಂತೆಯೇ ವಕ್ರತಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಹೊಂದಿರುವವುದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ಲೆಂಟೆಕ್ಸ್ ತಿರುಪಳಿ ವಕ್ರತಲ ಹೊಂದಿದೆಯೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಯಿತು). ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ೧೯೭೦ರ ದಶಕದ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಎಂ.೪೨ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿತಿಗಳಿದ್ದವು, ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ವಿಭಾಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೊರೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅಪವಾದವಾಯಿತು. ತಿರುಪಳಿ ವಕ್ರತಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ತುಂಬ ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸೋಲುಂಡನಂತರ ಆಶಾಹಿಯವರು ಎಂ.೪೨ ಮಸೂರವನ್ನು ೧೯೭೫ರಲ್ಲಿ ಬಳಸತೊಡಗಿದರು. ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ನಮೂನೆಯ ಮಸೂರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವು. ೧೯೭೧ ಪೂಜಿಕಾ ಎಸ್.ಟಿ.೭೦೧ (ಜಪಾನ್) ಮೊದಲ ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅರೆವಾಹಕ ಬೆಳಕಿನ ಸಂವೆದಕವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್ ಟಿ.ಟಿ.ಎಲ್. ಮಾಪನವು ಕಾಡ್ಮಿಮ್ ಸಲ್ಫೇಡ್()ಕೋಶಗಳನ್ನು (ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ಕಾನ್ ಆರ್.ಇ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಆಶಾಹಿ ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್ ವಿವರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು)ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪೂರೈಸುವ ಒಳಗಿನಿಂದ ಉಬ್ಬಿರುವ ಸಂವೇದಕವಾಗಿತ್ತು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಸಿ.ಡಿ.ಎಸ್. ಕಡಿಮೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ೩೦ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ನ ಅವರಕ್ತ ಅಲೆಗಳು ನೀಲಿ ಸೋಸುವಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ೧೯೭೦ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ಎಸ್‌.ಗಳು ಸಂವೇದನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಲ್ಫೆಡ್‌ನಿಂದಾವೃತ್ತವಾಗಿತ್ತು. ೧೯೭೨ ಫುಜಿಕಾ ಎಸ್.ಟಿ.೮೦೧ (ಜಪಾನ್): ಮೊದಲ ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್.ಗಳು ಅವಾಹಕ ದೃಶ್ಯಸಾಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಮತ್ತು ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿದ್ಯನ್ನಿಕ್ಷೇಪದ ತಾಮ್ರದ ಸೂಜಿಯ ಮೊನೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಏಳು ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಚುಕ್ಕಿಯ ಮಾಪನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. +೧ಇ.ವಿ, +೧/೨ ಇ.ವಿ.೦(ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಫಲನ), -೧/೨, -೧ಇ.ವಿ, ಇದು ಅತೀಯಾದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಮಾಪನವು ಸಿಲಿಕಾನ್‌ನ ಅವಾಹಕದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫುಜಿಕಾ ಎಸ್.ಟಿ.೯೦೧ (ಜಪಾನ್)೧೯೭೪, ಇದು ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ತೋರಿಸುವಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಗಣಕ ಸೂಚಿಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ.ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾವು ತಂತಾನೆ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಕವಾಟದ ವೇಗವನ್ನು ೨೦ರಿಂದ ೧/೧೦೦೦ ಸೆಕೆಂಡ್‌‍ಗೆ ೧೪ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ೧೯೮೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಎಲ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು(ಕೆಳಗಿರುವ ನಿಕಾನ್ ಎಫ್೩ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು) ಎಸ್.ಟಿ.೮೦೧/ಎಸ್.ಟಿ.೯೦೧ಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್.ಇ.ಡಿಯ ಉಪಯೋಗವು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಅಂಶವಾಯಿತು. ೧೯೭೨ ಒಲಿಂಪಸ್ ಒಮ್-೧ (ಜಪಾನ್):ಇದು ಮೊದಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ೩೫ಮಿಮಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್.ಇದು ೮೩×೧೩೬×೫೦ ಮಿಮಿ ಮತ್ತು ೫೧೦ಜಿ,ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ೩೫ಮಿಮಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್.ಗಿಂತ ಎರಡು ಮೂರಾಂಶ ಆಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತಂತಾನೆ ಅದಲು ಬದಲಾಗಬಲ್ಲ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂಲ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಎಂ-೧ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಾವಾಗ 'ಇ' ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಲೈಟ್ಜರವರು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ಹೆಯೆಂದು ತಕರಾರು ತೆಗೆದರೋ ಆಗ ಈ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಎಂ-೧ ಎಂದು ಗುರುತಿನ ಚಿನ್ಹೆಯಡಿ ದೊರಕುವ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಕೂಡಿಸಿ ಮಾರುವ ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್ ಆಗಿದೆ. ೧೯೭೨ ಪೊಲಾರೈಡ್ ಎಸ್.ಎಕ್ಸ್-೭೦ (ಅಮೇರಿಕಾ) ಇದು ಪ್ರಥಮ ನೇರ ಚಿತ್ರದ ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್.ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪಂಚಕೋನೀಯವಲ್ಲದ ಆಶ್ರಗದ ಪದ್ಧತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮೊಳಗುವ ಮತ್ತು ೧೧೬ಮಿಮಿ ಎಫ್/೮ ಮಸೂರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮತಳವಾಗಿ ಮಡಚಿದ ಆಕಾರ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ತಂತಾನೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ, ೩⅛×೩⅛ಅಂಗುಲ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗಲು ನೀಡುವ ಎಸ್.ಎಕ್ಸ್-೭೦ ದಿಢೀರ್ ಚಿತ್ರದ ಕಂತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ೧೯೪೩ ರಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುವ "ತಕ್ಷಣದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯ" ತತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ. ೧೯೪೮ರ ನಾನ್-ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಪೊಲಾರಾಯ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ೯೫ (ಯುಎಸ್‌ಎ) ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ತಕ್ಷಣದ ಫೋಟೋ ನೀಡುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಫಿಯಾ-ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಣ್ಣದ, ತನ್ನಲ್ಲೇ-ಪೂರ್ಣವೆನ್ನಿಸುವ, ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ, "ಕಸ-ರಹಿತ" ಮುದ್ರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ -೭೦ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಲು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ೧೯೭೪ ೧೯೭೪ ವಿವಿಟಾರ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ೧ ೭೦-೨೧೦ಮಿಮಿ ಎಫ್/೩.೫ (ಅಮೇರಿಕಾ/ಜಪಾನ್): ಇದು ಪ್ರಥಮ ಔಧ್ಯಮಿಕ-ಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದಂತೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೂ ದೂರದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ದೃಶ್ಯಗಳಂತೆಯೂ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ೩೫ಮಿಮಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್.ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೊದಲಿನ ಮಸೂರಗಳು ಬಹಳ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಗಣಕಯಂತ್ರಾದಾರಿತ ಹತ್ತಿರದಂತೆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಯಬಲ್ಲ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷೀಕ ಜಪಾನಿನ ೩೫ಮಿಮಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಸೂರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ 'ಸರ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಲೆನ್ಸಸ್'ಗೆ ೧೯೮೨ರಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು. ೧೯೮೦ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರವಿದ್ದಂತೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿತು. ಹೊಸ ಯಜಮಾನರು ಚಿನ್ಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವರೆಗೆ ಪೊಂಡರ್ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಸ್ ಎನ್ನುವವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಅಮೇರಿಕಾ/ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ವಿವಿತಾರ್ ಶ್ರೇಣಿ-೧ಮಸೂರಗಳು(ಹಲವು ಅವರೇ ಮೊದಲ ತಯಾರಕರಾಗಿದ್ದರು) ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ೧೯೭೫ ಈ.ಲೈಟ್ಜ್ ಎ.ಪಿ.ಒ- ಟೆಲ್ಟ್-ಆರ್ ೧೮೦ಮಿಮಿ ಎಫ್/೩.೪ (ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ) : ಇದು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಗೋಳಾಪಸರಣವಿಲ್ಲದ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಕ್ಯಾಮರಾ(ಲೈಕಾಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಶ್ರೇಣಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್.ಗಳು). ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸೂಚಿಯ ಹರಳುಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣದ ಕೆಂಪಿನಿಂದ ನೀಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ(ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಿಕೆ). ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ ಕೆಂಪಿಗಿಂತ ನೀಲಿಯು ಮಸೂರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ(ವರ್ಣೀಯ ಮಾರ್ಗಚ್ಯುತಿ). ಹೆಚ್ಚಿನ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕದ ಮಸೂರಗಳು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಶೇಷಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ವರ್ಣೀಯ ಮಾರ್ಗಚ್ಯುತಿನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ದಾಗಿದ್ದು ಇದು ಚಿತ್ತದ ತೀವೃತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಷೇಶವಾಗಿ ದೂರದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸುವು ಮಸೂರಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಶೇಷಾತ್ಮಕವಾದ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಗಚ್ಯುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಂಪು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರೆ(ಇತರ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಚ್ಯುತಿಯ ಜೊತೆಗೆ). ವರ್ಣೀಯ ಮಾರ್ಗಚ್ಯುತಿಯು ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರ ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ (ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಲೇಪಿಸಿದ ತಾಮ್ರದ ತಗಡನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವ ವಿಧಾನ(೧೮೩೯ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು)ವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಳದಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೋಡುವ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನೀಲಿ ಸಂವೇದಕವಾಗಿದೆ. ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರಗಳು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊದಲು ಗೋಳಪಸರಣವಿಲ್ಲದ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಗಾಜಿನ ಬಳಕೆಯು ೧೯೮೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಔದ್ಯಮಿಕ ದೂರಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ೧೯೯೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಪಸರಣವಿಲ್ಲದ ದೂರಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ೧೯೭೫ ಮಾಮಿಯಾ M೬೪೫ (ಜಪಾನ್): ಪ್ರಥಮ ೬೪೫ ಮಧ್ಯಮ ವಿನ್ಯಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ (೨೧/೪*೫.೫ ಸೆಂ.ಮೀ.ನ) ೧೫ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ (೫೬*೪೧.೫ ಎಂ.ಎಂ. ನಿದಿಷ್ಟ ಚೌಕಟ್ಟಿನ) ೧೨೦ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ೧೯೫೯ರಿಂದ ೧೯೮೦ರ ನಡುವೆ ಅರ್ದ ಡಜನ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಮಾಮಿಯಾಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಮಿಯ ಸಿ (೧೯೫೬ ಜಪಾನ್) ದ್ವಿ ಮಸೂರ ಪ್ರತಿಫಲನದ (ಟಿಎಲ್‌ಆರ್) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಆರ್‌ಬಿ೬೭ (ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸಿ) ಎಲ್೬೪೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಸರಣಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ೧೯೭೫ ಒಲಂಪಸ್ ಓಎಂ-೨ (ಜಪಾನ್): ಟಿಟಿಎಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಥಮ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಳಿಸಲು ಮೀರರ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಫೋಟೋಡಿಸ್‌ಗಳಿವೆ. ಓಲಂಪಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಟೋ ೩೧೦ ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಚಾಲಿತ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್‌ನ್ನು ಅನಾವರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ೧೯೮೦ರ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಯಿತು. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು. ೧೯೭೬ ಕ್ಯಾನನ್ ಎಇ-೧ (ಜಪಾನ್) ಇದು ಪ್ರಥಮ ಮೈಕ್ರೊಪ್ರೊಸೆಸರ್ (ಸೂಕ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ) ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಶಟರ್‌-ಆಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಷರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಮಸೂರಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಗಾತ್ರದ ಉಪಕರಣಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಉತ್ತಮ ಜಾಹಿರಾತು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಟಿವಿ ಜಾಹಿರಾತುಗಳ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಲೋಗನ್ (ಸೋ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್) ಸ್ನಾಪ್ ಶೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎಇ-೧ ಸುಮಾರು ಐದು ಮಿಲಿಯನ್‌ನಷ್ಟು ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟ ಕಂಡಿತು. ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ೩೫ಎಂಎಂ ಎಸ್‍ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಇದು ಕೂಡಾ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಜನಗ್ರಾಹಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕ್ಯಾನನ್ ಎಇ-೧ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ (ಜಪಾನ್) ೧೯೮೧ರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ೧೯೭೬ ಅಸಾಹಿ ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್ ಎಮ್‌ಇ (ಜಪಾನ್): ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಆಟೊಎಕ್ಸ್‌ಪೋಷರ್-ಎಸ್‍ಎಲ್‌ಆರ್‌. ಅಪರ್ಚರ್ ಆಧಾರಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವ (ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಸ್ವತಃ ಶಟರ್‌ನ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ) ಸ್ನಾಪ್‌ಶಾಟ್‌ ತೆಗೆಯುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಮಸೂರಗಳು ಸ್ವಯಂ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಷರ್‌ ಹೊಂದಬಲ್ಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ೧೯೮೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸ್ನಾಪ್‌ ಶೂಟರ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನುವಲ್‌ ಮೋಡ್‌ನ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಇತ್ತಿಚೇಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಷರ್‌ ಹೊಂದುವ ಕ್ಯಾಮಾರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್‌ಗಳೂ ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಷರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಡೆ ಫಾಕ್ಟೊ ಸ್ವಯಂ-ಎಕ್ಸಪೋಷರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಾಗಿವೆ. ೧೯೭೬ ಮಿನೊಲ್ಟಾ ೧೧೦ ಜೂಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ (ಜಪಾನ್): ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಪೊಕೆಟ್‌ ಇನ್‍ಸ್ಟಮಾಟಿಕ್ ೧೧೦ ಕಾಟ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜೂಮ್ ಲೆನ್ಸ್‌ ಒಳಗೊಂಡು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟವಾದ ೨೫-೫೦ಎಂಎಂ ಎಫ್‌/೪.೫ ಜೂಮ್‌ ರೊಕ್ಕೊರ್‌-ಮಾರ್ಕೊ) ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ೨೪ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಷರ್‌ನಲ್ಲಿ ೧೩x೧೭ಎಂಎಂ ಫ್ರೇಮ್‌ಗಳ ಪೇಪರ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‍, ಅಲ್ಲದೆ ೧೬ಎಂಎಂನ ವೈಡ್‌ ಫಿಲ್ಮ್‌ ಇರುವ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಡ್ಜ್‌‌ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದಾಗಿತ್ತು. ೧೯೭೨ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಾಕ್‌ ೧೧೦ ಫಿಲ್ಮ್‌ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಹೊರತಾದ ಕ್ಯಾಮರಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅದು ೧೯೮೨ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಯಿತು. ೧೯೭೭ ಫ್ಯೂಜಿಕಾ ಎಜಡ್-೧ (ಜಪಾನ್‌): ಲೆನ್ಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಝೂಮ್‌ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲೆನ್ಸ್‌ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಜಡ್‌‍-೧ ಪ್ಯೂಜಿನಾನ್‌-ಜಡ್ ೪೩-೭೫ಎಂಎಂ ಎಫ್‌/೩.೫-೪.೫ ಝೂಮ್‌, ಇದರ ಆಧುನಿಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇದು ೩೫ಎಂಎಂನ ಎಸ್‌ಎಲ್‍ಆರ್‌ನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿ ೫೦ರಿಂದ ೫೮ಎಂಎಂನ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕ್ಯಾಮರಾವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೂಜಿಯಾನ್-ಜಡ್ ೫೫ಎಂಎಂ ಎಫ್/೧.೮ ಲೆನ್ಸ್‌‌ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಜಡ್‌-೧ ಇದು ಕೂಡಾ ಕೊನೆಯ ಜಪಾನ್‌ನ ಎಂ೪೨ನ ಮೌಂಟ್‌ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ೧೯೮೦ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ೩೫ಎಂಎಂ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಜೂಮ್ ಲೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಯಿತು. ೧೯೭೭ ಮಿನೊಲ್ಟಾ XD೧೧ (ಜಪಾನ್‌‍; ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ XD೭ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾದ, ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ): ಮೊದಲ್ ದ್ವಿಗುಣ ಮೊಡ್‌ನ ಸ್ವ-ಅನಾವರಣದ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪರೆಚರ್-ಆಧ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಶಟ್ಟರ್-ಆಧ್ಯತೆ ಎರಡರ ಸ್ವ-ಅನಾವರಣವಿತ್ತು. ಮುಂಚೆ, ಪ್ರತಿ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಗೊತ್ತು ಬರಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಡ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತಿತ್ತು, ಮತ್ತು ದುರಾಕ್ರಮಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಬೇರೊಂದರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಟವೆಂದು ಮನವೊಲಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. XD೧೧ ಎರಡು ಮೊಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿತು. ೧೯೭೮ ಕ್ಯಾನನ್ -೧ (ಜಪಾನ್): ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಯೋಜೊಸಿದ ಸ್ವ‍ಅನಾವರಣ ಮೊಡ್‍ನ ಒಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌. ಚಲನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಬ್ಬಾಗಿಸಲು ಛಾಯಚಿತ್ರಕಾರ ಒಂದು ಶಟ್ಟರ್ ವೇಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ (ಫೊಕಸ್) ಆಳತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಒಂದು ಭೂತಗನ್ನಡಿ ಅಪರೆಚರ್ -ಸ್ಟೊಪ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬದಲು, ಲೈಟ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್‌ಪುಟ್‍ಯಿಂದ ಒಂದು ಸಂಧಾನ ಅನಾವರಣವನ್ನು ಸ್ವ‍ಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು -೧ ಬಳ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೊಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ. ೧೯೮೦ರ ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂ ಮೊಡ್ ಅಥವ ಮೊಡ್‌ಗಳು ಇತ್ತು. ಇದು ಕೂಡಾ ಪಿಎಎಸ್‌ಎಮ್‌ (ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್/ಅಪರ್ಚರ್-ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ/ಶಟರ್‌-ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ/ಮ್ಯಾನುಯಲ್) ಎಂಬ ನಾಲ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಕೆಮರಾ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನನ್‌ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ೩೫ಎಂಎಂ ಎಸ್‌ಎಲ್‍ಆರ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಯ್ತು. ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಇ-೧ (ಮೇಲೆ ನೋಡಿ) ಮತ್ತು ಎ-೧, ಮತ್ತು ನಂತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ೧೯೯೦ರಲ್ಲಿ ಕೆನಾನ್ ಇಒಎಸ್‌-೧ (ಜಪಾನ್‌) ೧೯೮೯ರ ಸುಧಾರಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೆನಾನ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ೩೮% ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರನ್ನು ೨೦೦೮ರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ೧೯೭೮ ಪೊಲೊರಾಯಿಡ್ ಎಸ್‍ಎಕ್ಸ್-೭೦ ಸೊನಾರ್ (ಯುಎಸ್‌ಎ): ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಟೊಫೋಕಸ್ ಎಸ್‍ಎಲ್‌ಆರ್‌. ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೊನಿಕ್ ಸೊನಾರ್ ಇಕೊ-ಲೊಕೇಷನ್ ರೇಂಜ್‌ಫೈಂಡರ್‌ ಎಫ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪೊಲಾರಾಯಿಡ್ ಎ‍ಎಫ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉಳಿದ ಯಾವ ಎ‌ಎಫ್ ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಆರ್‌ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ೩⅛×೩⅛ ಇಂಚು ಫ್ರೇಮ್‌ನ ಹತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಶರ್‌ನ ಪೊಲಾರೈಡ್‌ ಟೈಮ್-ಜೀರೊ ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌-೭೦ರ ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್‌ ಫಿಲ್ಮ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ೧೯೭೮ ಅಸಾಹಿ ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್ ಆಟೊ ೧೧೦ (ಜಪಾನ್‌): ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಲೆನ್ಸ್‌ ಉಳ್ಳ ಪಾಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್‌ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ೧೧೦ ಫಿಲ್ಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಸ್‍ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಇದಾಗಿದೆ. ಮಿನಿ-೩೫ಎಂಎಂ ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಆರ್‌- ಸ್ವಯಂ-ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಶರ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಉತ್ತಮ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಲೆನ್ಸ್‌, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಕರಣಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ಕೆಮರಾದ ಹೈಲೈಟ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅತಿಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಆರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯದಾಗಿದೆ. ೫೬×೯೯×೪೫ ಎಂಎಂ, ೧೮೫ ಜಿ, ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್-೧೧೦ ೨೪ ಎಂಎಂ ಎಫ್‌/೨.೮ ಲೆನ್ಸ್‌. ಆಟೊ ೧೧೦ ಮತ್ತು ಇದರ ನಂತರ ೧೯೮೨ರಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್ ಆಟೊ ೧೧೦ ಸೂಪರ್‌ (ಜಪಾನ್‌) ಇದು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಕೆಮರಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ೧೧೦ ಫಿಲ್ಮ್‌ನ ಅವಸಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ೧೯೭೯ ಕೊನಿಕಾ ಎಫ್‌ಎಸ್‌-೧ (ಜಪಾನ್) ಅಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗೆ ೧.೫ ಪ್ರೇಮ್‌ಗಳಂತೆ, ಯಾಂತ್ರಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ) ಆದರೆ ಸ್ವಯಂ ಮರುಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ನಾಪ್‌ಶಾಟರ್‌ಗಳ ಅಸಮಾಧಾನವೇನೆಂದರೆ ೧೩೫ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಸ್ವತಃ ಫಿಲ್ಮ್‌ನ ಮುಂಬಾಗವನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತೂರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಆಗಿದೆ. ೧೯೮೪ರಲ್ಲಿ ಕೆನಾನ್ ಟಿ ೭೦ (ಜಪಾನ್) ಕೆಮರಾವು ಮೊಟಾರು ಚಾಲಿತ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಫಿಲ್ಮ್-ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ (ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ-ಲೋಡ್/ವೈಂಡ್/ರಿವೈಂಡ್‌) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಮಿನೊಲ್ಟಾ ಮಾಕ್ಸಮ್‌ ೭೦೦೦ (ಜಪಾನ್; ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ) ೧೯೮೫ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಡಿಎಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಂತಾಯ್ತು. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಆರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಅಲ್ಲ. ಕೊನಿಶಿರೋಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಸ ಕೆಮರಾಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನಿಕಾ ೧೯೮೮ರಲ್ಲಿ ಎಸ್‍ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ೧೯೭೯ ಅಸಾಹಿ ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್ ಎಂಇ ಸುಪರ್ (ಜಪಾನ್): ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪುಶ್‌ಬಟನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಕೆಮರಾ ಇದಾಗಿದೆ.‌ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಯಲ್‌ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಶಟರ್‌ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ/ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಪುಶ್‌ಬಟನ್ ಹೊಂದಿದೆ.‌ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಕರಣಗೊಂಡ ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಆರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಪುಶ್‌ಬಟನ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೂಡಾ ದ್ವಿಗುಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ೧೯೮೦ರಲ್ಲಿಯ ೩೫ಎಂಎಂ ಎಸ್‍ಎಲ್‌ಆರ‍್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಯಲ್ ಸ್ವಿಚ್‌ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ೧೯೭೯ ಸೆಡಿಕ್ ಹ್ಯಾನಿಮೆಕ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲಾಶ್ ೩೫ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ/ಜಪಾನ್): ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫ್ಲಾಶ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಆರ್ ಕೆಮರಾ. ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಲ್ಲ; ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ೩೫ಎಂಎಂ ಎಸ್‍ಎಲ್‌ಆರ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಹನಿಮಾರ್ ೪೧ ಎಂಎಂ ಎಫ್/೨.೮ ಲೆನ್ಸ್‌ ಉಳ್ಳ ಮತ್ತು ಮಿರರ್ ಗೇಟ್‌ ಶಟರ್‌ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದಾಗಿದೆ. === ೧೯೮೦ರ ದಶಕ === ೧೯೮೦ ನಿಕಾನ್‌‌‌‌ F೩ (ಜಪಾನ್‌‌): ಅಂಕಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ದರ್ಶಕವಾಗಿ ದ್ರವೀಕೃತ ಸ್ಫಟಿಕ ದರ್ಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ದೃಷ್ಟಿವ್ಯಾಪ್ತಿದರ್ಶಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರಥಮ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಪರದೆಯು ಕವಾಟಚಾಲನೆಯ ವೇಗಗಳು; ಮಾನವಿಕ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ/ಅಧಿಕ ಒಡ್ಡಣೆಗಳ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಗಣಕೀಕೃತ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ೧೯೮೦ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ದೃಷ್ಟಿವ್ಯಾಪ್ತಿದರ್ಶಕ ಫಲಕಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದೆನಿಸಿತು ೧೯೮೧ ರಾಲ್ಲೇಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌‌ ೨೦೦೦ (ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ): ಆಯತಾಕಾರವನ್ನು ಬಳಸದ, ಜೊತೆಗೆ ೪೫ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೈನ್‌‌/ನೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾ ರೂಪಿಸಿದ್ದ (ಮೇಲೆ ನೋಡಿ) ದೃಷ್ಟಿವ್ಯಾಪ್ತಿದರ್ಶಕ ಹೆಡ್‌‌ ಅಳವಡಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಥಮ ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸ್ಥಾಯಿ ಉಭಯ ದೂರದರ್ಶಕದಂಥ/ದರ್ಶಕೀಯ ಕಣ್ಣುಮಟ್ಟ ಜೊತೆಗೆ ಮಡಿಸಬಲ್ಲ ನಡುವಿನ ಮಟ್ಟ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ೨¼ ಮಧ್ಯಮ ಮಾದರಿಯ ಕಿರುಗಾತ್ರದ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ನಂತೆ ಘನಾಕೃತಿಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ವಿನಿಮಯಸಾಧ್ಯ ಫಿಲ್ಮ್‌‌‌ಧಾರಕಗಳ ಹಿಂಬದಿ, ಅಂತರ್ನಿವಿಷ್ಟ ಮೋಟಾರ್‌‌ ಡ್ರೈವ್‌‌, ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ ಆದ್ಯತೆ/ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸ್ಫುರಣದೀಪ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಹೊಂದಿತ್ತು. ೧೯೮೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳ ಒಡಲ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದವು. ವೃತ್ತಿಪರ ಮಟ್ಟದ ರಾಲ್ಲೇಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌‌ ಅಲ್ಲದೇ, ಅವು ಲಂಬವಾದ ಯಾಶಿ/ಷಿಕಾ ಸಮುರಾಯ್ ‌‌‌ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಸಪಾಟಾದ ರಿಕೋಹ್‌‌‌/ಖೋ ಮಿರೈ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ (ಎರಡೂ ಜಪಾನ್‌‌ ಮೂಲದ್ದಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ೧೯೮೮ನೇ ಸಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು) ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನವೀನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ವಿಫಲವಾದವಲ್ಲದೇ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕೈಹಿಡಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಯಿದ್ದರೂ ಆಯತಾಕೃತಿಯ ಒಡಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಚಾಶ್ರಗ ಹೆಡ್‌ ವಿನ್ಯಾಸವು ೧೯೯೦ರ ದಶಕದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ೧೯೮೧ ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್‌‌ (ಜಪಾನ್‌‌): ಇದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಂತರ್ನಿವಿಷ್ಟ ಸ್ವಯಂನಾಭೀಕಾರಕ ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅಪ್ರವರ್ತಕ ಛಾಯಾಭೇದ ಪತ್ತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸ್ವಯಂನಾಭೀಕರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ತೀರ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದರ ಅನನ್ಯ ಸ್ವಯಂನಾಭೀಕಾರಕವಾದ ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್‌‌ ೩೫mm-೭೦mm /೨.೮ ಸಮೀಪೀಕರಣ ಮಸೂರ ಗಳ ನಡುವೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಐದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಸೂಜಿಗಳಿರುವ ಅನನ್ಯ ಸನೀನು ಮಸೂರ ಕುಂದಣವಾದ ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್‌‌ - ಕುಂದಣ/ಅಲಂಕಾರಿಕ ಲೋಹಭಾಗ ವನ್ನು ಕೂಡಾ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ೧೯೮೦ರ ರಿಕೋಹ್‌‌‌/ಖೋ ರಿಕೆನಾನ್‌‌ ೫೦mm /೨ (ಜಪಾನ್‌‌) ಮಸೂರವು ತೋರವಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಸ್ವಯಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಪ್ರವರ್ತಕ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಗುರಿದೂರಮಾಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವಿನಿಮಯಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಯಂನಾಭೀಕಾರಕ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಮಸೂರ (ಯಾವುದೇ ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್‌‌ ಕುಂದಣ ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದ)ವಾಗಿತ್ತು. ೧೯೮೧ ಸಿಗ್ಮಾ ೨೧-೩೫mm /೩.೫-೪ (ಜಪಾನ್‌‌) : ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಭಾರೀ ವಿಶಾಲ ಕೋನ ಸಮೀಪೀಕರಣ ಮಸೂರವಾಗಿತ್ತು. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸರಳರೇಖೀಯ ಭಾರೀ ವಿಶಾಲ ಕೋನ ಮಸೂರಗಳು, ಪ್ರತಿನಾಭೀಕರಣ ಮಸೂರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಪೀಕರಣ ಮಸೂರಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆನ್ನಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟದಾಯಕವೆನಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಹನ್ನೊಂದು ಘಟಕಗಳ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪರಿಪಕ್ವಗೊಂಡ ಗಣಕ-ಸೂಚಿತ ವಿನ್ಯಾಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬಹುಲೇಪನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ೯೧°ಯ ಗರಿಷ್ಠ ದೃಷ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿಲುಕಿಸಿತು. ಸಿಗ್ಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ೧೨-೨೪mm /೪.೫-೫.೬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೋಲಾಕೃತಿಯಲ್ಲದ (ಜಪಾನ್‌‌) ಸಮೀಪೀಕರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೋಲಾಕೃತಿಯಲ್ಲದ ಮಸೂರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಚದುರಿಸುವಿಕೆಯ ಮಸೂರಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದುವರೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಸೂರಗಳು ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂದ ವಿಶಾಲವಾದ ೧೨೨°ಯಷ್ಟು ವಿಶಾಲಕೋನವನ್ನು ೨೦೦೪ರಲ್ಲಿ ಸಾದರಪಡಿಸಿತು. ೧೯೮೨ ರಿಕೋಹ್‌‌‌/ಖೋ - (ಜಪಾನ್‌‌ ): ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ೧೯೮೧ರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಶ್ರಗ ಕವಚದ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ೩ ವೋಲ್ಟ್‌ಗಳ ೨G೧೩R "೫-ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ" ಪುನರಾವೇಶ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಕ್ಸೈಡ್‌‌ ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಶವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ಪೂರಣಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಲಿಕಾನ್‌‌‌ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸಿದ ರಿಕೋಹ್‌‌‌/ಖೋ -೭ (ಜಪಾನ್‌‌) ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಶದ ಬದಲಿಗೆ ಎರಡು ಸಾಧಾರಣ ೧.೫ ವೋಲ್ಟ್‌ಗಳ S೭೬ (SR೪೪) ಬೆಳ್ಳಿ ಆಕ್ಸೈಡ್‌‌ ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. -೭ ಮತ್ತು - ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳೂ ಬೆಳಕು ಮಾಪಕದ ಶಿಫಾರಿತ ಸಜ್ಜಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಸಾದೃಶ್ಯ ಕವಾಟ ವೇಗ ಮಾಪಕ ಪಟ್ಟಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮಾಪಕದ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಮಾಪಕ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅಸಾಧಾರಣ ದೃಷ್ಟಿವ್ಯಾಪ್ತಿದರ್ಶಕ ಪರದೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ೧೯೮೨ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್‌‌ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ೬೮೦ (ಯುಎಸ್‌ಎ): ಅಂತರ್ನಿವಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ಫುರಣದೀಪ/ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಸಕ್ರಿಯ ಜಲಾಂತರ ಶಬ್ದಶೋಧ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಸ್ಥಳಸೂಚಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಹತ್ತು ಒಡ್ಡಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ೩⅛×೩⅛ ಅಂಗುಲಗಳ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್‌‌ ೬೦೦ ತತ್‌‌ಕ್ಷಣಿಕ ಫಿಲ್ಮ್‌‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌‌ (ಆಕ್ರಿಲೋನಿಟ್ರೈಲ್‌‌‌ ಬ್ಯುಟೇಡೀನೆ ಸ್ಟೈರೀನೆ []) ಕವಚದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ, ಅಂತರ್ನಿವಿಷ್ಟ ಸ್ಫುರಣದೀಪ/ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತಚಲನೆಯ ಫಿಲ್ಮ್‌‌ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್‌‌ -೭೦ ಜಲಾಂತರ ಶಬ್ದಶೋಧ (ಮೇಲೆ ನೋಡಿ) ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯ ಸುಧಾರಿತ ರೂಪವಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ೬೮೦ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯು ತತ್‌‌ಕ್ಷಣಿಕ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿತ್ತಲ್ಲದೇ ಇದುವರೆಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ತತ್‌‌ಕ್ಷಣಿಕ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ ಆಗಿತ್ತು. ೧೯೬೦ರ ದಶಕ ಮತ್ತು ೭೦ರ ದಶಕಗಳ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪೋಲರಾಯ್ಡ್‌‌ ತತ್‌‌ಕ್ಷಣಿಕ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳು ಇತರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಮಾರಾಟವಾದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ-ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾದ ೩೫ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸುಲಭಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ತತ್‌‌ಕ್ಷಣಿಕ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ೧೯೮೦ರ ದಶಕ ದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಕಳೆಗುಂದುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಪೋಲರಾಯ್ಡ್‌‌ ಕಂಪೆನಿಯು ೨೦೦೧ರಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿಯೆದ್ದಿತು. ೧೯೮೩ ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್‌‌ ಸೂಪರ್‌‌ (ಜಪಾನ್‌‌ ; ಯುಎಸ್‌ಎನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌‌ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ‌‌ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ): ಇದು ಬಾಹ್ಯ ದತ್ತಾಂಶ ದರ್ಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ ಆಗಿತ್ತು. ಕವಾಟ ವೇಗ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕವಾಟ ವೇಗ ಸೂಚೀಫಲಕದ ಬದಲಿಗೆ ಒತ್ತುಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸೂಪರ್‌‌ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯು ಹೊಂದಿಸಿದ ಕವಾಟ ವೇಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪರದೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು. ಗಣಕೀಕೃತ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಾಹ್ಯ ಫಲಕಗಳು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ೧೯೮೦ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗತೊಡಗಿದವು. ೧೯೮೩ ನಿಕಾನ್‌‌‌‌ (ಜಪಾನ್‌‌): ಬಹು-ವಿಭಜನೆಗಳ (ಅಥವಾ ಮಾತೃಕೆ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕ; ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಹು-ನಮೂನೆಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು) ದ್ಯುತಿ/ಬೆಳಕು ಮಾಪಕ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ ಆಗಿತ್ತು. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ ಬೆಳಕಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಒಡ್ಡಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ದೃಕ್‌ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಐದು ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌‌ ಮಾಡಿದ ಅಂತರ್ನಿವಿಷ್ಟ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಟಾಪ್‌ಕಾನ್‌‌ ಸೂಪರ್‌‌ ೧೯೬೩ರಲ್ಲಿ (ಮೇಲೆ ನೋಡಿ) ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಮಾಪಕ/ಮೀಟರ್‌‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತರ ವಿವಿಧ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳ ತಯಾರಕರು ೧೯೬೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ೧೯೭೦ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಲಭ್ಯವಾದುದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೆಂದು (೯೦% ಒಪ್ಪಬಹುದಾದ ಒಡ್ಡಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ) ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳ ಅನುಸಂಧಾನಗಳನ್ನು (ಪೂರ್ಣ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂದಾಜಿಸುವಿಕೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ, ಭಾಗಶಃ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳು ಬಹು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಸಂಧಾನಗಳಾಗಿದ್ದವು ) ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಸೌಲಭ್ಯವು ತಪ್ಪುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತ್ತು. ೧೯೯೦ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಾತೃಕೆ ಮಾಪಕಗಳು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಕವೆಂದೆನಿಸಿದ್ದರೆ, ಆಧುನಿಕವಾದವುಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ೧೦೦%ರಷ್ಟು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಿರುವ "೧೮% ಬೂದು" ಒಡ್ಡಣೆಯು ಕಲಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಡ್ಡಣೆಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ೧೯೯೬ರಲ್ಲಿ ಗಣಕೀಕೃತ ವಿಶ್ಲೇಷಣಗೊಂಡ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ೧೦೦೫ರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಕಾನ್‌‌‌‌ F೫ (ಜಪಾನ್‌‌) ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದವು. ೧೯೮೩ ಒಲಿಂಪಸ್‌‌‌ -೪ (ಜಪಾನ್‌‌): ಅಂತರ್ನಿವಿಷ್ಟ ಬಹುಘಟಕಗಳುಳ್ಳ ಸ್ಥಾನ-ಮಾಪಕವನ್ನು (ನೋಟದ ೨%ರಷ್ಟು; ೫೦mm ಮಸೂರದೊಂದಿಗೆ ೩.೩° ಕೋನ) ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ ಆಗಿತ್ತು. ಎಂಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದ ಮಾಪಕವು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಒಡ್ಡಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ದ್ಯುತಿ ಮಾಪಕ ರೋಹಿತದ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ತುದಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾನಮಾಪಕಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತೃಕೆ ಮಾಪಕಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ : ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನವ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಾಪನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಣಕೀಕೃತ ತತ್‌‌ಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಪನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ತುದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ೧೯೮೫ ಮಿನೋಲ್ಟಾ ಆಲ್ಫಾ ೭೦೦೦ (ಜಪಾನ್‌‌ ; ಯುಎಸ್‌ಎನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಮ್‌‌ ೭೦೦೦ ಎಂದು, ಯುರೋಪ್‌‌ನಲ್ಲಿ ೭೦೦೦ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ): ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸ್ವಯಂನಾಭೀಕಾರಕ ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಪ್ರವರ್ತಕ ಹಂತಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ ಇದಾಗಿತ್ತು (ಸ್ವಯಂಸೇರ್ಪಡೆ/ಸುತ್ತಿಸು/ಮರುಸುತ್ತಿಸು/ವೇಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ). ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನಿಮಯಸಾಧ್ಯ ಮಸೂರಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ-ಅನುಕಲಿತ ಸ್ವಯಂಒಡ್ಡಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ನಿವಿಷ್ಟ ಮೋಟಾರ್‌‌ ಸುತ್ತಿಸುವಿಕೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ೧೯೭೭ರ ಮಾದರಿಯ (ಅಂತರ್ನಿವಿಷ್ಟ ಅಪ್ರವರ್ತಕ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಗುರಿದೂರಮಾಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ) ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌-ಅಲ್ಲದ ಕೋನಿಕಾ C೩೫ ೩೫ / ಇದುವರೆಗಿನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ವಯಂನಾಭೀಕಾರಕ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ ಆಗಿರುವುದಲ್ಲದೇ ೩೫ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದೆನಿಸಿವೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಮ್‌‌ನ ಅಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಮಿನೋಲ್ಟಾವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಬ್ರಾಂಡ್‌‌‌ ಅನ್ನಾಗಿಸಿತಲ್ಲದೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಗ್ರ ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ವಿಧವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ೧೯೯೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಮಿನೋಲ್ಟಾವು ೨೦೦೩ರಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೋನಿಕಾ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ೧೩.೫ ದಶಲಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಮ್‌‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೋನಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ೨೦೦೬ರಲ್ಲಿ, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನೇ ತೊರೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ೧೯೮೫ ಕಿರೋನ್‌‌ ೨೮-೨೧೦mm /೪-೫.೬ (ಜಪಾನ್‌‌): ಸ್ತಬ್ಧ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಭಾರೀ ಅನುಪಾತದ ನಾಭಿ ದೂರ "ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಮೀಪೀಕರಣ" ಮಸೂರದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾನಕ ವಿಶಾಲ ಕೋನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೂರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದವರೆಗೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಬಳಸಬಹುದಾದಂತಹಾ ; ಗರಿಷ್ಠ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರ, ತೂಕ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಮ್ಮತವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಪವೇ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ೧೩೫ ಫಿಲ್ಮ್‌‌ ಸಮೀಪೀಕರಣ ಮಸೂರವಾಗಿದೆ. ೧೦ ರಿಂದ ೧ ಅನುಪಾತದ ಏಂಜೆನಿಯುಕ್ಸ್‌‌‌‌ ೧೨-೧೨೦mm /೨.೨ (ಫ್ರಾನ್ಸ್‌) ಸಮೀಪೀಕರಣವನ್ನು ೧೬ ಚಲನಚಿತ್ರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ೧೯೬೧ರಲ್ಲಿಯೇ, ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸೂಪರ್‌‌-೮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಬೀಟಾಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌‌/ ವಿಡಿಯೋ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಮೀಪೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಮೊದಲಿನ ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಸಮೀಪೀಕರಣ ನಾಭಿ ದೂರ ಅನುಪಾತಗಳು ೧೩೫ ಫಿಲ್ಮ್‌‌‌ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಬಿಂಬ ಮಾನಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ೩ ರಿಂದ ೧ರೆಡೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಚಿತ್ರಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅನೇಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಹವ್ಯಾಸಿಗಳ ಮಟ್ಟದ ೧೯೯೦ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಚೀನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಮೀಪೀಕರಣಗಳು (ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ೧೦ ರಿಂದ ೧ರವರೆಗಿನ ಅನುಪಾತಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ) ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡವು. ಇಂದಿನ ಹವ್ಯಾಸಿ ಅಂಕಿಕ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಮಾನಕ ಮಸೂರಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದು ಟಾಮ್ರನ್‌‌‌ AF೧೮-೨೭೦mm /೩.೫-೬.೩ ಪೂರ್ಣ ಗೋಲಾಕೃತಿಯಲ್ಲದ () ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯು ೨೦೦೮ರಲ್ಲಿ ೧೫× ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿತ್ತು. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಕೆನಾನ್‌‌‌ ೧೦೦ , ೧೦೦× (೯.೩-೯೩೦mm /೧.೭-೪.೭; ಜಪಾನ್‌‌) ಪ್ರಸಾರಮಟ್ಟದ ಕಿರುತೆರೆ ಸಮೀಪೀಕರಣ ಮಸೂರವನ್ನು ೨೦೦೨ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ೧೯೮೭ ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್‌‌ (ಜಪಾನ್‌‌ ; ಯುಎಸ್‌ಎನಲ್ಲಿ SF೧ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು): ಅಂತರ್ನಿವಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ಫುರಣದೀಪ/ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದ ( ಸ್ವಯಂಒಡ್ಡಣೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಂತರ್ನಿವಿಷ್ಟ ಸ್ಫುರಣದೀಪ/ಸೌಲಭ್ಯ) ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವಿನಿಮಯಸಾಧ್ಯ ಮಸೂರ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ನಿವಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ಫುರಣದೀಪ/ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮಬ್ಬು ಬೆಳಕಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಕರವಾದ ಸಹಾಯಕ ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾರೀ ಛಾಯಾವ್ಯತ್ಯಾಸ/ಭೇದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ೧೯೬೪ರ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌-ಅಲ್ಲದ ವಾಯಿಗ್ಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡರ್‌‌ ವಿಟ್ರೋನಾ ದಲ್ಲಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ) ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ೧೯೭೦ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ೧೯೯೦ರ ದಶಕದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ನಿವಿಷ್ಟ ಸ್ವಯಂಸ್ಫುರಣದೀಪ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದುಬಾರಿ ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಕವಾದವು. ೧೯೮೭ ಕೆನಾನ್‌‌‌ ಕುಂದಣ/ಅಲಂಕಾರಿಕ ಲೋಹಭಾಗ (ಜಪಾನ್‌‌): ಇದು ವಿನಿಮಯಸಾಧ್ಯ ಮಸೂರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳಿಗೆಂದು ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸರ್ವ-ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಂಪರ್ಕ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ ಮಸೂರ ಕುಂದಣವಾಗಿದೆ. ಕೆನಾನ್‌‌‌ ೬೫೦ ನಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ೬೨೦ ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಕವಚಗಳು ಮತ್ತು ಕೆನಾನ್‌‌‌ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಮಸೂರ ಕುಂದಣ/ಅಲಂಕಾರಿಕ ಲೋಹಭಾಗವು ಸಾರಭೂತವಾಗಿ ಗಣಕದ ದತ್ತ ಪೋರ್ಟ್‌ ಆಗಿದೆ. ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯಿಂದ-ಮಸೂರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಂಯೋಜಕಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ-ಕಂಪನಫಲಕ ಮಸೂರಗಳು ಮತ್ತು ತತ್‌‌ಕ್ಷಣಿಕ ತಿರುಗು ಕನ್ನಡಿಗಳು, ನಾಭಿ-ಸಮತಲ ಕವಾಟ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬಲ್ಲವಾದರೂ, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ ಮತ್ತು ಮಸೂರಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ದತ್ತಾಂಶ ವಿನಿಮಯಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ವಯಂನಾಭೀಕಾರಕವು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿನ ಕೆನಾನ್‌‌‌ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ನವೀನ ಹೊರಾವರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣದಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲು ಕೆನಾನ್‌‌‌ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ೧೯೮೮ ಮಿನೋಲ್ಟಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಮ್‌‌ ೭೦೦೦i (ಜಪಾನ್‌‌ ; ಡೈನಾಕ್ಸ್‌ ೭೦೦೦i ಎಂದು ಯುರೋಪ್‌‌ನಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಫಾ ೭೭೦೦i ಎಂದು ಜಪಾನ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ): ಇದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಹು ಸಂವೇದಕ ("" ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಂವೇದಕಗಳು) ಅಪ್ರವರ್ತಕ ಸ್ವಯಂನಾಭೀಕಾರಕ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪೀಳಿಗೆಯ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಂಯೋಜನಾ ನಿಯಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಡ ಕೇಂದ್ರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ತಪ್ಪೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಲ್ಲ ಬಹುಘಟಕ ಸಂವೇದಕ ಸಾಲುಗಳು ಇಂತಹಾ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾಭಿಕೇಂದ್ರಿತಗೊಳಿಸಬಲ್ಲವು. ೨೦೦೭ರಲ್ಲಿ ನಿಕಾನ್‌‌‌‌ D೩ ಮತ್ತು D೩೦೦ (ಜಪಾನ್‌‌) ಅಂಕಿಕ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವ ಸಂವೇದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ೫೧ನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತು. ೧೯೯೦ರಲ್ಲಿ ನಾಭೀಕರಿಸಬಲ್ಲ ಪರದೆಯ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು "ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಂತಹ" ಸ್ವರೂಪದ ಫಿಲ್ಮ್‌‌‌ ಗೇಟ್‌ ಮಸುಕುಪರದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹಾ ೭೦೦೦i ಮತ್ತು ಅದರ ಸಹ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ, ಮಿನೋಲ್ಟಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಮ್‌‌ ೮೦೦೦i (ಜಪಾನ್‌‌, ೧೯೯೦), ಗಳು ಕೂಡಾ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದವು. ೧೯೮೯ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಯಾಕ್‌‌ ಸ್ಟ್ರೆಚ್‌‌ ೩೫ (ಯುಎಸ್‌ಎ)ನಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಏಕಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ, ೩½×೧೦ ಅಂಗುಲಗಳ ಅಚ್ಚುಗಳುಳ್ಳ ಈ ೧೩×೩೬ ಚೌಕಟ್ಟು ೧೯೯೦ರ ದಶಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ೧೩೫ ಫಿಲ್ಮ್‌‌ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಚಿಟಿಕೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮಾದರಿಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. ೧೯೮೯ ಯಾಶಿ/ಷಿಕಾ ಸಮುರಾಯ್‌‌‌ - (ಜಪಾನ್‌‌): ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಡಚರ ಬಳಕೆಗೆಂದೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮತಲೀಯ ೧೮×೨೪ ಒಂಟಿ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ (ಅರೆ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುವ) ೧೩೫ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ೭೨ ಒಡ್ಡಿಕೆಗಳವರೆಗೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಸಪಾಟಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಂಚಾಶ್ರಗವಲ್ಲದ ಕನ್ನಡಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ದ್ಯುತಿ ರಿಲೇ ದೃಷ್ಟಿವ್ಯಾಪ್ತಿದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸ್ಥಿರ ಸ್ವಯಂನಾಭೀಕಾರಕ ೨೫–೭೫mm /೪–೫.೬ ಸಮೀಪೀಕರಣ ಮಸೂರ, ಮಸೂರಗಳ ಮಧ್ಯದ ಎಲೆರೂಪದ ಕವಾಟ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೀಕರಿಸಿದ/ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸ್ವಯಂಒಡ್ಡಣೆ, ಅಂತರ್ನಿವಿಷ್ಟ ಮೋಟಾರು ಡ್ರೈವ್‌‌ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ಫುರಣದೀಪ/ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಮುರಾಯ್‌-ಸರಣಿಯಲ್ಲೇ ಅನನ್ಯವೆನಿಸಿದ ಲಂಬ ಹೊರಾವರಣದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡಾ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸರ್ವ-ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವ ಸಮುರಾಯ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೋಲುವ ನಕಲಾಗಿತ್ತು. === ೧೯೯೦ರ ದಶಕ === ೧೯೯೧ ಕೊಡ್ಯಾಕ್‌‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್‌‌ (ಯುಎಸ್‌ಎ/ಜಪಾನ್‌‌): ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಂಕಿಕ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರ ಸೆರೆಹಿಡಿವ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಇದಾಗಿತ್ತು. -೪ ಮೋಟಾರು ಡ್ರೈವ್‌, ೧೦೨೪×೧೨೮೦ ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌‌ಗಳ (೧.೩ ) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಚಾರ್ಜ್‌-ಕಪಲ್ಡ್‌‌-ಡಿವೈಸ್‌ () ಸಂವೇದಕ, ೮ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಮಿತಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ೨೦೦ (೧೬೦ ಚಿತ್ರಗಳು) ಅಂಕಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಘಟಕ () ದೃಢ ಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ನಿಕಾನ್‌‌‌‌ F೩ (ಜಪಾನ್‌‌) ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮಾನವಿಕ ನಾಭೀಕರಣ ನಿಕಾನ್‌‌‌‌ ಕುಂದಣ/ಅಲಂಕಾರಿಕ ಲೋಹಭಾಗ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಮಾನಕ ೧೩೫ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ೨× ಪಟ್ಟು ನೋಟಪರಿಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಸೂರವನ್ನು ಇದು ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆಯು $೧೯,೯೯೫ (ಮಾನಕ ನಿಕಾನ್‌‌‌ F೩HPರ ಬೆಲೆಯು $೧೨೯೫ರಷ್ಟಿತ್ತು ; -೪, $೪೮೫)ರಷ್ಟಿತ್ತು. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸ್ಥಿರ (ನಂತರ ಸಾದೃಶ್ಯ ಸಂಸ್ಖರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಥಿರ/ಸ್ತಬ್ಧ ವಿಡಿಯೋ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ) ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮೂಲ ಸೋನಿ ಮಾವಿಕಾ (ಜಪಾನ್‌‌) ೪೯೦×೫೭೦ ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌‌ (೨೮೦ ) , ಮಾದರಿ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ೧೯೮೧ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್‌‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್‌ ಅಂಡ್‌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಂಕಿಕ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ 'ನ ಕೊಡ್ಯಾಕ್‌‌ -೧೩೦೦ (ಯುಎಸ್‌ಎ, ೧೯೮೬) ಚಿತ್ರ ಸಂವೇದಕವನ್ನು "ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸಿದ ೨೫ ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ" ಗುರುತಿಸಿತ್ತು. ಅಂಕಿಕ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವು ಫಿಲ್ಮ್‌‌ರಹಿತವಾದದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹಿಂದಿನ ಶತಮಾನದುದ್ದಕ್ಕೂ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಭೂತ ನಾಭಿ ಸಮತಲ ಕವಾಟ, ತತ್‌‌ಕ್ಷಣಿಕ ತಿರುಗು ಕನ್ನಡಿ, ಪಂಚಾಶ್ರಗ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ-ಕಂಪನ ಫಲಕ ಮಸೂರ, ಮಾಪಕ, ಸ್ವಯಂಒಡ್ಡಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂನಾಭೀಕಾರಕ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ೧೯೯೨ ನೈಕಾನಾಸ್‌‌ (ಜಪಾನ್‌‌ ): ೧೦೦ ಗರಿಷ್ಠ ಆಳದವರೆಗಿನ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಹಾರಿ ತೆಗೆಯುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಣಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಜಲನಿರೋಧಕ ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಯಂನಾಭೀಕಾರಕ, ಸ್ವಯಂಒಡ್ಡಣೆ, ಸ್ವಯಂಸ್ಫುರಣದೀಪ ಸೌಲಭ್ಯ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನಿಮಯಸಾಧ್ಯ ಮಸೂರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪರಿಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಹೊಂದಿತ್ತು. ೧೯೯೫ ಕೆನಾನ್‌‌‌ ೭೫-೩೦೦mm /೪-೫.೬ (ಜಪಾನ್‌‌): ಇದು ಅಂತರ್ನಿವಿಷ್ಟ ಬಿಂಬ/ಚಿತ್ರ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ (ಕೆನಾನ್‌‌‌ ೩೫ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳಿಗೆಂದು ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿದ್ದ ಇಮೇಜ್‌‌ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್‌‌ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ) ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಮಸೂರವಾಗಿತ್ತು. ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ/ಮಸೂರಗಳ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಫಲಗೊಳಿಸುವ ವಿದ್ಯುದ್ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ತನ್ಮೂಲಕ ತ್ರಿಪಾದಿ ಪೀಠದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇ ನಿಶ್ಚಲ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಫುಟ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹಾ ಕವಾಟ ವೇಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳಿಗೆಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಿರೀಕೃತ ಮಸೂರವು ೧೯೯೪ರ ನಿಕಾನ್‌‌‌‌ ಝೂಮ್‌‌ -ಟಚ್‌ ೧೦೫ (ಜಪಾನ್‌‌) ೩೫ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ನಿವಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ೩೮-೧೦೫mm /೪-೭.೮ ಮಸೂರವಾಗಿತ್ತು. ಬಿಂಬ/ಚಿತ್ರ ಸ್ಥಿರೀಕೃತ ಮಸೂರಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಪರೀತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದವಲ್ಲದೇ ಬಹುತೇಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಥಿರೀಕರಣವು ಹವ್ಯಾಸಿ ಅಂಕಿಕ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ೨೦೦೬ರಲ್ಲಿ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ ಕವಚಾಧಾರಿತ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ೨೦೦೪ ರಲ್ಲಿ ಕೋನಿಕಾ ಮಿನೋಲ್ಟಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಮ್‌‌ ೭D (ಜಪಾನ್‌‌) ಅಂಕಿಕ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಪರಿಚಯಿಸಿತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪ್ರಸಕ್ತ ಇಂತಹಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಸೂರ-ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಬೇಕೋ (ಪ್ರತಿ-ರೂಪಾಂತರ/ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಮಸೂರ ಘಟಕಗಳು) ಅಥವಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ-ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಬೇಕೋ (ಪ್ರತಿ-ರೂಪಾಂತರ/ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಚಿತ್ರ/ಬಿಂಬ ಸಂವೇದಕ) ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಲ್ಪವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಸಮರವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ೧೯೯೬ ಮಿನೋಲ್ಟಾ ವೆಕ್ಟಿಸ್‌‌ -೧ (ಜಪಾನ್‌‌/ಮಲೇಷ್ಯಾ): ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸುಧಾರಿತ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ () IX೨೪೦ ಫಿಲ್ಮ್‌ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಅದೃಶ್ಯ ಕಾಂತೀಯ ದತ್ತ ಸಂಕೇತಭಾಷೆಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಏಕ-ರಂಧ್ರಿತ ೨೪ ಅಗಲದ ಲೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ, ಸ್ವಯಂ-ಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಟ್‌ರಿಡ್ಜ್‌‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಪಾಲಿಎಥಿಲೀನ್‌‌ ನಾಫ್ತಲೇಟ್‌‌ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ/ಗಚ್ಛುಗಳ ಮೇಲೆ ೧೬.೭×೩೦.೨ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ನಲ್ವತ್ತು ಒಡ್ಡಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಸಪಾಟಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪಂಚಾಶ್ರಗವಲ್ಲದ ಬದಿಯ ಕನ್ನಡಿ ಪ್ರತಿಫಲಕ ಮತ್ತು ದ್ಯುತಿ ರಿಲೇ ದೃಷ್ಟಿವ್ಯಾಪ್ತಿದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಉತ್ತಮ ಮಸೂರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಪುಲ ಪರಿಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಡಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಕೊಡ್ಯಾಕ್‌‌, ಕೆನಾನ್‌‌‌, ಫ್ಯೂಜಿ, ಮಿನೋಲ್ಟಾ ಮತ್ತು ನಿಕಾನ್‌‌‌‌ ಕಂಪೆನಿಗಳು ೧೯೯೬ರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್‌ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದವು, ಇದು ಕೊಡ್ಯಾಕ್‌‌'ನ ಡ್ರಾಪ್‌-ಇನ್‌ ಫಿಲ್ಮ್‌‌ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ (ಅನೇಕವುಗಳಲ್ಲಿ) ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾದರೂ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮರೆಯಾದುದಲ್ಲದೇ ೨೦೦೨ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಹೇಳಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. === ೨೧ನೇ ಶತಮಾನ === ೨೦೦೦ ಕೆನಾನ್‌‌‌ D೩೦ (ಜಪಾನ್‌‌): ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪೂರಕ ಲೋಹದ-ಆಕ್ಸೈಡ್‌‌-ಅರೆವಾಹಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ () ಸಂವೇದಕ ಅಂಕಿಕ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯಾಗಿತ್ತು; ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಂಕಿಕ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯನ್ನು ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಸುಲಭಬೆಲೆಯ, ಸುಧಾರಿತ ಹವ್ಯಾಸಿ ಮಟ್ಟದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯನ್ನಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ೧೪೪೦×೨೧೬೦ ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌‌ (೩.೧೧ )ವರೆಗಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂಕಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬಲ್ಲದಾಗಿತ್ತು. ೧೩೫ ಫಿಲ್ಮ್‌‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ೧.೬×ರಷ್ಟು ಮಸೂರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆನಾನ್‌‌‌ ಕುಂದಣ/ಅಲಂಕಾರಿಕ ಲೋಹಭಾಗ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಗ್ಗವಾದ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದುದರಿಂದಾಗಿ (ಆರಂಭಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ $೩೪೯೯ರಷ್ಟಿತ್ತು; ೨೦೦೧ರಲ್ಲಿ $೨೯೯೯ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು ; ಕೇವಲ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ) ಸಮಕಾಲೀನವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಂಕಿಕ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳ ಬೆಲೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು; ಇದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಹವ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ೧೯೯೦ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಸಾಧಾರಣವೆನಿಸಿದ್ದ ಅಂಕಿಕ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿನಿಮಯಸಾಧ್ಯ ಮಸೂರ ಅಂಕಿಕ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ೨೦೦೩ ಕೆನಾನ್‌‌‌ ಕಿಸ್‌‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌‌ (ಜಪಾನ್‌‌ ; ಯುಎಸ್‌ಎನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್‌‌ ರೆಬೆಲ್ ಎಂದು‌‌, ಯುರೋಪ್‌‌ನಲ್ಲಿ ೩೦೦D ಡಿಜಿಟಲ್‌‌ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು): ಇದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ $೧೦೦೦ರೊಳಗಿನ ಬೆಲೆಯ ಅಧಿಕ-ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಅಂಕಿಕ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅನುಕಲಿಸಿದ ನಾಭಿ ಸಮತಲ ಕವಾಟ, ತತ್‌‌ಕ್ಷಣಿಕ ತಿರುಗು ಕನ್ನಡಿ, ಪಂಚಮುಖಿ ಕನ್ನಡಿ, ಸ್ವಯಂ-ಕಂಪನ ಫಲಕ, ಸ್ವಯಂಒಡ್ಡಣೆ, ಮಾತೃಕೆ-ಮಾಪನ, ಸ್ವಯಂನಾಭೀಕಾರಕ, ಅಂತರ್ನಿವಿಷ್ಟ ಸ್ವಯಂಸ್ಫುರಣದೀಪ ಸೌಲಭ್ಯ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಸೂರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪರಿಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೊಂಡ ಗಣಕ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ೧೫.೧×೨೨.೭ ಅಳತೆಯ ಪೂರಕ ಲೋಹದ-ಆಕ್ಸೈಡ್‌‌-ಅರೆವಾಹಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದ () ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು (೧.೬× ಮಸೂರ ಪ್ರಮಾಣದ್ದು) ಬಳಸಿ ೨೦೪೮×೩೦೭೨ ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌‌ (೬.೩ )ವರೆಗಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂಕಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬಲ್ಲದಾಗಿತ್ತು. $೮೯೯ರ ಮೂಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ (ಮಸೂರವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಉಪಕರಣ ಮಾತ್ರ; ೧೮-೫೫mm /೩.೫-೫.೬ ಕೆನಾನ್‌‌‌ - ಸಮೀಪೀಕರಣ ಮಸೂರದೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಬೆಲೆ $೯೯೯ ಇತ್ತು), ಅದು ಹದಿನಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ೧.೨ ದಶಲಕ್ಷ ಉಪಕರಣಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿ ೨೦೦೪ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಫಿಲ್ಮ್‌‌ ಆಧಾರಿತ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿತ್ತಲ್ಲದೇ ಅಂಕಿಕ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ೨೦೦೬ ಒಲಿಂಪಸ್‌‌‌ ಇವೋಲ್ಟ್‌‌ -೩೩೦ (ಜಪಾನ್‌‌): ಇದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಲೈವ್‌‌ ನೋಟಸೌಲಭ್ಯದ ಅಂಕಿಕ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯಾಗಿತ್ತು. ಲೈವ್‌ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಿರುಗಬಲ್ಲ/ತಿರುಗುವ ೨.೫ ಅಂಗುಲದ ವರ್ಣ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲು (ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ) ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ದೃಷ್ಟಿವ್ಯಾಪ್ತಿದರ್ಶಕದ ನೇತ್ರಯವದ ಕಡೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನು ನೋಡಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ದೃಷ್ಟಿವ್ಯಾಪ್ತಿದರ್ಶಕವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಕೂಡಾ ದ್ವಿತೀಯಕ ಸಂವೇದಕವೊಂದನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಫಲನ ಕನ್ನಡಿಯ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ (ಪ್ರಧಾನ ಪಾರ್ರೋ-ಕನ್ನಡಿ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ದೃಷ್ಟಿವ್ಯಾಪ್ತಿದರ್ಶಕವನ್ನು ಮರೆಯಾಗಿಸಿ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಸ್ಫುಟತೆಯುಳ್ಳ ಲೈವ್‌‌ ನೋಟದ ಕ್ರಮ ಕೂಡಾ ಲಭ್ಯವಿತ್ತಲ್ಲದೇ ಪ್ರಧಾನ ೨೩೫೨×೩೧೩೬ ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌‌ (೭.೫ )ಗಳ ಫೋರ್‌‌ ಥರ್ಡ್‌ಸ್‌‌ ಮಾದರಿ ಬಿಂಬ/ಚಿತ್ರ ಸಂವೇದಕದಿಂದ ಲೈವ್‌ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಕವಾಟವನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ೨೦೦೮ರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನವೀನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಂಕಿಕ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಗಳು ಲೈವ್‌ ನೋಟ ಕ್ರಮ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂದಿನ ಲೈವ್‌‌ ನೋಟವು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ (ಪ್ರಜ್ವಲ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿರುವಿಕೆ, ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಗಳ ವಿಳಂಬಗತಿ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಶ ವ್ಯಯವಾಗುವಿಕೆ, .), ಅದರ ನಿಖರತೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕವಾಟದ ಲಭ್ಯತೆ, ಸ್ಥೂಲವಾದ ಹಾಗೂ ದುಬಾರಿಯಾದ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಾಭಿ-ಸಮತಲೀಯ ಕವಾಟದ ದ್ಯುತಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ತತ್‌‌ಕ್ಷಣಿಕ ತಿರುಗು ಕನ್ನಡಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಶ್ರಗಗಳನ್ನು ಅನವಶ್ಯಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. (ಚಿಟಿಕೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದುಹೋಗಿದೆ – ಬಹುತೇಕ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವ ಅಂಕಿಕ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳು ದ್ಯುತಿವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿವ್ಯಾಪ್ತಿದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.) ಇತರೆ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಉನ್ನತ ಸ್ಫುಟತೆಯ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಲೈವ್‌ ನೋಟ ದೃಷ್ಟಿವ್ಯಾಪ್ತಿದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಪರದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೈಕ್ರೋ ಫೋರ್‌‌ ಥರ್ಡ್ಸ್‌ ಮಾದರಿಯ ಪೆನಾಸಾನಿಕ್‌ -G೧ (ಜಪಾನ್‌‌, ೨೦೦೮) ಕನ್ನಡಿರಹಿತ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಅಲ್ಲದ, ವಿನಿಮಯಸಾಧ್ಯ ಮಸೂರ ಅಂಕಿಕ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯು ಏಕ-ಮಸೂರ ಪ್ರತಿಫಲಕ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನವೀನ ತಳಿಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ೨೦೦೮ ನಿಕಾನ್‌‌‌‌ D೯೦ (ಜಪಾನ್‌‌ ): ಇದು ಉನ್ನತ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಮುದ್ರಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಂಕಿಕ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ೧೨.೩ -ಗಾತ್ರದ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ೨೪ ಬಿಡಿಚಿತ್ರ/ಫ್ರೇಮ್‌‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಲ್ಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಏಕಧ್ವನಿಕ ಶಬ್ದಗ್ರಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮುದ್ರಣ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ೧೨೮೦×೭೨೦ ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌‌ಗಳ (೭೨೦p) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯಕ/ಪೂರಕ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ೧೯೨೦×೧೦೮೦ ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌‌ಗಳ (೧೦೮೦p) ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಏಕಧ್ವನಿಕ ಶಬ್ದಗ್ರಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷ ಕಾಲದ ೩೦ ವಿಡಿಯೋ ಮುದ್ರಣವನ್ನು (ಬಾಹ್ಯ ಧ್ವನಿಗ್ರಾಹಕ/ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಧ್ವನಿ ಸೌಲಭ್ಯ) ಮಾಡಬಲ್ಲ ಕೆನಾನ್‌‌‌ ೫D ಮಾರ್ಕ್‌ (ಜಪಾನ್‌‌) ೨೧.೧MP ಸಂಪೂರ್ಣ-ಬಿಡಿಚಿತ್ರ/ಫ್ರೇಮ್‌‌ -ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿತು. D೯೦ ಮತ್ತು ೫D ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳು ಉಳಿದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ೨೦೦೮ರ -ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವ ಅಂಕಿಕ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಮುದ್ರಣದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ (ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಾನಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ HDಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಲಭ್ಯವಿವೆ) ವಿಡಿಯೋ ಮುದ್ರಣವು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಾನಕ -ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. == ಇವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ == == ಉಲ್ಲೇಖಗಳು == == ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ == ಆಗಿಲಾ, ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್‌‌ ಮತ್ತು ರುವಾಹ್‌‌, ಮಿಷೆಲ್‌‌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್‌‌, ೧೯೩೩–೧೯೭೮. ೨೦೦೩ ಮರುಮುದ್ರಣ. ಸ್ಮಾಲ್‌ ಡೋಲ್‌, ಪಶ್ಚಿಮ ಸಸೆಕ್ಸ್‌‌, : ಹೋವ್‌‌ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್‌‌ ಬುಕ್ಸ್‌, ೧೯೮೭. ೦-೯೦೬೪೪೭-೩೮-೦. ಕಾಪಾ, ಕಾರ್ನೆಲ್‌‌, ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಎನ್‌‌ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಆಫ್‌‌ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌‌, : ಕ್ರೌನ್‌‌ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್‌‌ ., ೧೯೮೪. ೦-೫೧೭-೫೫೨೭೧-.ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ (ಸಿಂಗಲ್‌‌-ಲೆನ್ಸ್‌ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌‌) ಕ್ಯಾಮೆರಾ,". ಸೆಚ್ಛಿ, ಡಾನಿಲೋ ಅಸಾಹಿ ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್‌‌ ಅಂಡ್‌‌ ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್‌‌ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ೩೫mm ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್‌‌ : ೧೯೫೨–೧೯೮೯. ಸೂಸನ್‌‌‌ ಚಾಲ್‌ಕ್ಲೆ, ಅನುವಾದಕಿ. ಹೋವ್‌‌ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್‌‌ ಬುಕ್‌‌. ಹೋವ್‌‌, ಸಸೆಕ್ಸ್‌‌‌‌‌, : ಹೋವ್‌‌ ಫೋಟೋ ಬುಕ್ಸ್‌‌, ೧೯೯೧. ೦-೯೦೬೪೪೭-೬೨-೩. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್‌‌, ಹರೋಲ್ಡ್‌‌ ಯೂಸರ್ಸ್‌‌ ಗೈಡ್‌ ಟು ಒಲಿಂಪಸ್‌‌ ಮಾಡರ್ನ್‌‌ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್‌‌. ೧೯೯೭ರ ಸಾಲಿನ ಮುದ್ರಣ. ಜೆರ್ಸಿ, ಚಾನೆಲ್‌ ಐಲೆಂಡ್ಸ್‌ : ಹೋವ್‌‌ ಫೋಟೋ ಬುಕ್ಸ್‌‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌, ೧೯೯೧. ೦-೯೦೬೪೪೭-೯೦-೯. ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್‌, ಜಾರ್ಜ್‌‌ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್‌‌ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕಾ : ದ ಇಮೇಜಸ್‌‌ ಅಂಡ್‌‌ ಈಕ್ವಿಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಆಫ್‌‌ ದ ಫಸ್ಟ್‌‌ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌‌ ಇಯರ್ಸ್‌ ಆಫ್‌‌ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ . ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌‌, : ಹಾಥಾರ್ನ್‌‌‌/ಡಟ್ಟಾನ್‌‌, ೧೯೭೬. ೦-೮೦೧೫-೧೪೦೭-. ಗೋಲ್ಡ್‌‌ಬರ್ಗ್‌‌, ನಾರ್ಮನ್‌‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ : ದ ಡಾರ್ಕ್‌‌ ಸೈಡ್‌‌ ಆಫ್‌‌ ದ ಲೆನ್ಸ್‌. ಸ್ಯಾನ್‌‌ ಡಿಯಾಗೋ, : ಅಕಾಡೆಮಿಕ್‌ ಪ್ರೆಸ್‌ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ೧೯೯೨. ೦-೧೨-೨೮೭೫೭೦-೨. ಹ್ಯಾನ್‌ಸೆನ್‌‌‌, ಬಿಲ್‌‌‌‌ ಮತ್ತು ಡಿಯೆರ್ಡಾಫ್‌‌‌, ಮೈಕೆಲ್‌‌ ಜಪಾನೀಸ್‌‌ ೩೫mm ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್‌‌: ಕಾಂಪ್ರೆಹೆನ್ಸಿವ್‌ ಡಾಟಾ ಗೈಡ್‌‌. ಸ್ಮಾಲ್‌ ಡೋಲ್‌, : ಹೋವ್‌‌ ಬುಕ್ಸ್‌, ೧೯೯೮. ೧-೮೭೪೭೦೭-೨೯-೪. ಕಿಮಾಟಾ, ಹಿರೋಷಿ ಮತ್ತು ಷ್ನೇಯ್ಡರ್‌‌, ಜೇಸನ್‌‌ "ದ ಟ್ರುತ್‌‌ ಎಬೌಟ್‌‌ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ವ್ಯೂಫೈಂಡರ್ಸ್‌. ಸಮ್‌‌ ಆರ್‌‌ ಬ್ರೈಟ್‌‌, ಸಮ್‌‌ ಆರ್‌ ಲೈಟ್‌‌, ಬಟ್‌‌ ಫ್ಯೂ ಆರ್‌‌ ಬೋತ್‌‌‌ ", ಪಾಪ್ಯುಲರ್‌‌ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ , ಸಂಪುಟ ೫೮ ಅಧ್ಯಾಯ/ಸಂಚಿಕೆ ೬; ಜೂನ್‌ ೧೯೯೪. ೦೦೩೨-೪೫೮೨. ಕಿಂಗ್ಸ್‌‌ಲೇಕ್‌‌, ರುಡಾಲ್ಫ್‌‌‌ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್‌‌‌ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್‌‌ ಲೆನ್ಸ್‌‌. ಸ್ಯಾನ್‌‌ ಡಿಯಾಗೋ, : ಅಕಾಡೆಮಿಕ್‌ ಪ್ರೆಸ್‌ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ೧೯೮೯. ೦-೧೨-೪೦೮೬೪೦-೩. ಕ್ರಾಜ್ನಾ-ಕ್ರಾಸ್ಜ್‌‌‌, ., ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದ ಫೋಕಲ್‌ ಎನ್‌‌ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಆಫ್‌‌ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಆವೃತ್ತಿ, ೧೯೭೩ ಮರುಮುದ್ರಣ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌‌, : ಮೆಕ್‌ಗ್ರಾ-ಹಿಲ್‌‌ ಬುಕ್‌ ., ೧೯೬೯. ಕ್ರಾಸ್‌‌‌, ಪೀಟರ್‌‌ "೫೦ ಇಯರ್ಸ್‌‌ ಆಫ್‌‌ ಕೋಡಾಕ್ರೋಮ್‌‌," ಮಾಡರ್ನ್‌‌‌ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ , ಸಂಪುಟ ೪೯, ಅಧ್ಯಾಯ/ಸಂಚಿಕೆ ೧೦; ಅಕ್ಟೋಬರ್‌‌ ೧೯೮೫. ೦೦೨೬-೮೨೪೦. ಲೀ, ರುಡಾಲ್ಫ್‌‌ ದ ರೆಜಿಸ್ಟರ್‌ ಆಫ್‌ ೩೫mm ಸಿಂಗಲ್‌‌ ಲೆನ್ಸ್‌ ‌ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್‌‌‌: ಫ್ರಮ್‌‌‌ ೧೯೩೬ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್‌‌‌. ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿ. ಹಕೆಲ್‌ಹೋವೆನ್‌‌, ಜರ್ಮನಿ : ರೀಟಾ/ರಿಟಾ ವಿಟ್ಟಿಗ್‌‌ ಫಾಚ್‌ಬುಚ್ವರ್‌‌ಲಾಗ್‌‌, ೧೯೯೩. ೩-೮೮೯೮೪-೧೩೦-೯. ಲಾಥ್ರೋಪ್‌‌‌, ಈಟನ್‌‌ . ., "ಟೈಮ್‌‌‌ ಎಕ್ಸ್‌‌ಪೋಷರ್‌‌‌: ದ ಫಸ್ಟ್‌‌‌ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌? ಇಟ್‌‌‌ ಆಲ್‌‌‌‌‌‌ ಬಿಗ್ಯಾನ್‌‌‌ ವಿತ್‌‌‌ ಎ ಸ್ಮಾಲ್‌‌‌ 'ಡಾರ್ಕ್‌‌ ರೂಮ್‌‌‌'". ಪಾಪ್ಯುಲರ್‌‌ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ , ಸಂಪುಟ ೮೩ ಅಧ್ಯಾಯ ೧; ಜನವರಿ ೧೯೭೬. ೦೦೩೨-೪೫೮೨. ಮೆ/ಮಟಾನ್ಲೇ, ಐವರ್‌‌‌ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್‌‌‌ ಅಂಡ್‌ ಯೂಸಿಂಗ್‌ ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಸ್‌‌. ಪ್ರಥಮ ಕಾಗದಕವಚ/ಪೇಪರ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌‌‌ ಆವೃತ್ತಿ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌‌, : ಥೇಮ್ಸ್‌‌ ಅಂಡ್‌‌ ಹಡ್ಸನ್‌‌, ೧೯೯೭. ೦-೫೦೦-೨೭೯೦೧-೨. ರೇ, ಸಿಡ್ನಿ . ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್‌ ಲೆನ್ಸ್‌. ದ್ವಿತೀಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ. ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌, : ಫೋಕಲ್‌ ಪ್ರೆಸ್‌‌/ಬಟರ್‌ವರ್ತ್‌‌-ಹೇನ್‌ಮನ್‌‌‌‌, ೧೯೯೨. ೦-೨೪೦-೫೧೩೨೯-೦. ಷೆ/ಶೆಲ್‌‌, ಬಾಬ್‌‌ ಕೆನಾನ್‌ ಕಾಂಪೆಂಡಿಯಮ್‌‌ : ಹ್ಯಾಂಡ್‌‌ಬುಕ್‌ ಆಫ್‌‌ ದ ಕೆನಾನ್‌ ಸಿಸ್ಟಂ. ಹೋವ್‌‌, : ಹೋವ್‌‌ ಬುಕ್ಸ್‌, ೧೯೯೪. ೧-೮೯೭೮೦೨-೦೪-೮. ಷಲ್‌‌, ಹೆನ್ರಿ "ಟಫ್‌‌ ಎಕ್ಸ್‌‌ಪೋಷರ್ಸ್‌‌? ಹಿಟ್‌‌ ದ ಸ್ಪಾಟ್‌‌ !! ಬೆಳಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂತಹಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ- ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೇತ್ರಯವದ ಹಿಂದಿದೆ!" ಮಾಡರ್ನ್‌‌‌ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ , ಸಂಪುಟ ೫೧, ಅಧ್ಯಾಯ ೧೧; ನವೆಂಬರ್‌ ೧೯೮೭. ೦೦೨೬-೮೨೪೦. ಸ್ಪಿರಾ, . .; ಲಾಥ್ರೋಪ್‌‌‌, ಈಟನ್‌‌ . . ಮತ್ತು . ಸ್ಪಿರಾ, ಜೋನಾಥನ್‌‌ ದ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್‌‌ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಸ್‌‌ ಸೀನ್‌‌ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಪಿರಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌‌ , : ಅಪೆರ್ಚರ್‌‌, ೨೦೦೧ ೦-೮೯೩೮೧-೯೫೩-೦. ದ ಜಪಾನೀಸ್‌‌ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. 日本の歴史的カメラ (ನಿಹಾನ್‌‌ ನೋ ರೆಕಿಷಿಟೆಕಿ ಕಮೆರಾ ). ೨nd . ಟೋಕಿಯೋ: ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ೨೦೦೪. (ಕನಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ) ಪಠ್ಯವು ಜಪಾನೀ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ವೇಡ್‌‌, ಜಾನ್‌ ಶಾರ್ಟ್‌‌ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್‌‌ ದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ವಾಟ್‌‌ಫರ್ಡ್‌‌, ಹರ್ಟ್‌‌ಫರ್ಡ್‌‌ಷೈರ್‌‌, : ಫೌಂಟೆನ್‌ ಪ್ರೆಸ್‌‌/ಆರ್ಗಸ್‌‌ ಬುಕ್ಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌, ೧೯೭೯. ೦-೮೫೨೪೨-೬೪೦-೨. ವೇಡ್‌‌, ಜಾನ್‌ ದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್‌‌ ಗೈಡ್‌‌ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್‌‌: ೧೯೪೫–೧೯೮೫. ಸ್ಮಾಲ್‌ ಡೋಲ್‌, : ಹೋವ್‌‌ ಬುಕ್ಸ್‌, ೧೯೯೯. ೧-೮೯೭೮೦೨-೧೧-೦. == ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು == ಜುನೋ ಪರಿವರ್ತಕ ಮಸೂರಗಳು ಕಂಪೆನಿಯ ಪೋರ್ಟಲ್‌ 26 2011 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಪಾ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲೆಂಡ್‌‌ನ ಆಲ್ಪಾ ಕಂಪೆನಿ ಕೆನಾನ್‌‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ ಚರಿತ್ರೆ 1955–1969Archived 17 2013 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. ಕೆನಾನ್‌‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ ಚರಿತ್ರೆ 1987–1991 ಸ್ವಯಂನಾಭೀಕಾರಕ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳ ನವೀನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉದಯ, "" 23 2015 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌‌ (ಯುಎಸ್‌ಎ) 5 2007 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌‌-ಮಾಹಿತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನಿಲ್ಲಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯೋಸೆರಾ ಕಂಪೆನಿಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ 30 2007 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. ಲೀಕಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯ ಚರಿತ್ರೆ 14 2013 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. ಮಿರಾಂಡ ಜಾಲತಾಣದ ನವೀಕರಣ ಇತಿಹಾಸ 14 2011 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. ನಿಕಾನ್‌‌‌‌ ಚರಿತ್ರೆ ಒಲಿಂಪಸ್‌‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಯ ಚರಿತ್ರೆ 5 2008 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್‌‌ ದ ಹನಿವೆಲ್‌‌ ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್‌‌ ಸ್ಪಾಟ್‌ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಲೇಖಕ ಕರೆನ್‌ ನಕಾಮುರಾ. ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್‌‌ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರ ಅನಧಿಕೃತ ಆರಂಭಿಕ ಪುಟ 3 2007 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. ಪೆಂಟಾಕ್ಸ್‌‌ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಚರಿತ್ರೆ 31 2010 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೋವಿಯೆತ್‌‌ ಆರಂಭಿಕ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ ವೃತ್ತಿಪರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಿ 1958–64 ಸ್ಟೀಫನ್‌‌ ರೋಥೆರಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ