ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ) ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬದಲು (ಅನಾಲಾಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿರುವಂತೆ) ನಿರಂತರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅನಲಾಗ್ ಮಟ್ಟದ ವಿಭಿನ್ನ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಆಫ್ ಕಾರಣ ತಯಾರಿಕಾ ಸಹನೆ, ಸಂಕೇತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪರಾವಲಂಬಿ ಶಬ್ದ ಅನಲಾಗ್ ಸಂಕೇತ ಮಟ್ಟದ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಹೊದಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಸಂವೇದಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಂಡಲ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು, ಮತ್ತು ಅವರು ಎರಡು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ: (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ನೆಲದ" ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯ ವೋಲ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮೌಲ್ಯದ ಬಳಿ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಳಿ ಇತರ ಮೇಲಿಂಗ್. ಈ ಬೈನರಿ ಕೋಡ್ ನೀಡುವ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೂಲಿಯನ್ ಡೊಮೇನ್ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ("1") "ನಿಜವಾದ" ("0") "ಸುಳ್ಳು" ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಿರಂತರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನ ಪಡೆಯಲು ಸುಲಭ ಏಕೆಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತರ್ಕ ಗೇಟ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಗಳು, ಬೂಲಿಯನ್ ತರ್ಕವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. [1] == ಪ್ರಯೋಜನಗಳು == ಅನಲಾಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನುಕೂಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಾರಣ ಶಬ್ದ ಅವನತಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಹರಡಬಹುದಾದ ಆಗಿದೆ. [2] ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 1 ಸೆ ಮತ್ತು 0 ಸೆ ಒಂದು ಅನುಕ್ರಮ ಹರಡುವ ನಿರಂತರ ಶ್ರಾವ್ಯ ಸಿಗ್ನಲ್, ದೋಷ ಇಲ್ಲದೆ ಪುನರ್ ಒದಗಿಸಬಹುದು ಪ್ರಸರಣ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಶಬ್ದ 1 ಸೆ ಮತ್ತು 0 ಸೆ ಗುರುತನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು 6 ಬಿಲಿಯನ್ ದ್ವಿಮಾನ ಅಂಕಿಗಳು ಬಳಸಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಶೇಖರಿಸಿಡಬಹುದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಂಕೇತದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ದ್ವಿಮಾನ ಅಂಕಿಗಳು ಬಳಸಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಅಂಕಿಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರೋಹಣೀಯವಾಗಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅನಲಾಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸರಣಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದ ಇವುಗಳಿಗೆ ನೇರ ಮತ್ತು ಶಬ್ಧದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾರಾಂಶ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರಾಂಶ ಬದಲಿಸದೇ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅವಕಾಶ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಆದ್ದರಿಂದ, ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಅನಲಾಗ್ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ದಶಮಾಂಶ ಶಬ್ದ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅವನತಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ಅನಲಾಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, ಶಬ್ದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ಶಬ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.