ನೀರು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ರುಚಿ-ರಹಿತ ವಸ್ತು. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಶೇ.೭೦ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ನೀರು ಕೇವಲ ಶೇ.೩ ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೪೦ ಕೋಟಿ ಘನ ಕಿಮೀ ಗಳಷ್ಟು ನೀರು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಮೋಡ, ನೀರಾವಿ ಮೊದಲಾದ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿದೆ. ನೀರಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರ H2O - ಎಂದರೆ ಒಂದು ಅಣು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಲಜನಕ ಅಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಣು ಇರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಗ ತಿಳಿನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀರು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕನ್ನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಂಡು ನೀಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚದುರಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ, ನೀರು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಂಜು ಗಡ್ಡೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀರಾವಿ ಮತ್ತು ಮೋಡಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಜು-ಹಿಮಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕರಗುವಿಕೆ, ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹರಿಯುವಿಕೆಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ರೂಪಾಂತರ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. === ನದಿ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುವುದು: === ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ. ಉಷ್ಣಸ್ಥಾವರಗಳಿಂದ. ಕೃಷಿ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ. ಜೀವಂತ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು. ವಿಷಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು. ಅಡಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ. ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಗಳ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ. == ನೀರಾವರಿ == ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ನೀರಿನ ಕೃತಕ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮತ್ತು ಒಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕದಡಿದ ಮಣ್ಣು ಮರು ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಬೆಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಪಕ ಮಳೆಯಾಗುವ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀರಾವರಿ ಸಹ ಧಾನ್ಯ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಬಲವರ್ಧನೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ದಮನಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಹಿಮದ ವಿರುದ್ಧ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ನೇರ ಮಳೆ ಮಾತ್ರ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೃಷಿ ಮಳೆ- ಅಥವಾ ಒಣ ಭೂಮಿ ಕೃಷಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಧೂಳು ನಿಗ್ರಹ, ಚರಂಡಿ ವಿಲೇವಾರಿ, ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಾವರಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಉಪಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ತೆಗೆಯಲು ಇದು ಒಳಚರಂಡಿ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಇದೆ. ನೀರಾವರಿ ೫೦೦೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದ ಅರಿಜೋನ ಹಿಡಿದು, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಮಾಜದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. == ಇತಿಹಾಸ == ಪ್ರಾಣಿ ಚಾಲಿತ ನೀರಾವರಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಕಾ ೧೮೪೯೬೦. ಭಾರತದ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ದಾಲ್ ಸರೋವರ, ಕಾಶ್ಮೀರ, ಭಾರತ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದೆ. ಟರ್ಪಾನ್, ಉಯ್ಘರ್ಸ್ತಾನ್ ಒಂದು ಕರೆಜ್ ಸುರಂಗದ ಒಳಗೆ ಪುರಾತತ್ವ ತನಿಖೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಳೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಣ್ಣ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪುಸಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಋತುವಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೀರಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾದ ಜನರು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ನರು ಸ್ತರಪ್ರವಿಷ್ಟಾಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹೂಡಿದ್ದ ಭೂಮಿ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ ತುಂಬು ನೈಲ್ ಪ್ರವಾಹ ಬಳಸಿ ನೀರಾವರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಫೈಯುಮ್ ಓಯಸಿಸ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸರೋವರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ರಾಜವಂಶದ (೧೮೦೦ ಬಿಸಿ‌ಇ) ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಫೇರೋಗಳ ಅಮೆನೆಮ್ಹೆತ್ ೩ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿವೆ. ಶುಷ್ಕ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡಲು ಸಂಗ್ರಾಹಕಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಸರೋವರದ ನೈಲ್ ಪ್ರವಾಹ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು. ಪ್ರಾಚೀನ ನುಬಿಯಾದವರನ್ನು ಒಂದು ಘಟಚಕ್ರ ಎಂಬ ಜಲಚಕ್ರ ತರಹದ ಸಾಧನ ಬಳಸಿ ನೀರಾವರಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು. ನೀರಾವರಿ ನುಬಿಯಾ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಹಸ್ರಮಾನ ಬಿಸಿ‌ಇ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗ ಸುಡಾನ್ ಏನು ನೈಲ್ ನದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ನದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸಿತ್ತು. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಉಪ ಸಹರಾ ನೀರಾವರಿ ಮೊದಲ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಸಹಸ್ರಮಾನ ಬಿಸಿ‌ಇ ಮೂಲಕ ನೈಜರ್ ನದಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕತೆಗಳು ತಲುಪಿತು ಮತ್ತು ವೆಟ್ ಸೀಸನ್ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಆಧರಿಸಿತ್ತು. ಟೆರೇಸ್ ನೀರಾವರಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಪೂರ್ವ ಕೊಲಂಬಿಯದಲ್ಲಿ, ಆರಂಭಿಕ ಸಿರಿಯಾ, ಭಾರತ , ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪೆರು ಆಂಡಿಸ್ ಪರ್ವತಗಳ ಜಾನಾ ವ್ಯಾಲಿ, ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಕಂಡು ೪ ಸಹಸ್ರಮಾನ ಬಿಸಿ‌ಇ, ೩ ನೇ ಸಹಸ್ರಮಾನದ ರ ಮೂರು ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಗಳು ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ‌ಇ ಮತ್ತು ೯ ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಿಇ. ಈ ಕಾಲುವೆ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೀರಾವರಿಯ ಪ್ರಾಚೀನ ದಾಖಲೆಗಳು ಇವೆ. ಬಹುಶಃ ೫ ನೇ ಸಹಸ್ರಮಾನ ಬಿಸಿ‌ಇ ಕಾಲದ ಕಾಲುವೆ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ೪ ನೇ ಸಹಸ್ರಮಾನದಷ್ಟು ಕಾಲುವೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ೩೦೦೦ ಗಿರ್ನಾರ್ ಜಲಾಶಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂದಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆ ನಾಗರೀಕತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಬಿಸಿ‌ಇ ಮತ್ತು ೨೬೦೦ ರಿಂದ ಒಂದು ಆದಿಮ ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೂ ಬಿಸಿಇ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೃಷಿ ರೂಢಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಲವನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಹಿಂದೆಯೇ ಬಾರ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಳೆ ಇಂತಹ ಬೆಳೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ೬ ಸಹಸ್ರಮಾನ ಬಿಸಿ‌ಇ, ಪ್ರಾಚೀನ ಪರ್ಷಿಯ (ಆಧುನಿಕ ದಿನ ಇರಾನ್ ). ಸುಮಾರು ೮೦೦ ಬಿಸಿ‌ಇ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರ್ಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖನತ್ ಗಳು, ಅವು ಇನ್ನೂ ಪರಿಚಿತ ಪುರಾತನ ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನಗಳು. ಅವರು ಈಗ ಏಷ್ಯಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಕಡಿದಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಿಗೆ ಚಾಲಿತ ಲಂಬ ಬಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಳಿಜಾರಾದ ಸುರಂಗಗಳು ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೊರಿಯ , ಪ್ರವಾಹದ ಹರಿವು ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅಂಚಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯನ್ನು ನೀರಿನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ (ಅಥವಾ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಮೂಲ) ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮೊದಲ ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾ ರೋಮನ್ ವಸಾಹತುಗಾರರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ೧೫೦ ಬಿಸಿಇ ಮಡಿಕೆಗಳು ಅವರ ನೀರಿನ ಸುಗಮ ಭರ್ತಿ ಅವಕಾಶದ ಕವಾಟಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಿಂಗ್ ಪಾಂಡುಕಭಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಸುಮಾರು ೩೦೦ ಬಿಸಿಇ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ನೀರಾವರಿ ಕೆಲಸಗಳು, ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭೂಗತ ಕಾಲುವೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ, ಸಿಂಹಳೀಯರ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃತಕ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮೊದಲಿಗರು. 'ನೀರಾವರಿ ಯಜಮಾನರನ್ನು ಕರೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದುವರಿದ ಮತ್ತು ನಿಖರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಅನುರಾಧಪುರ ಮತ್ತು ಪೋಲೊನ್ನರುವರಲ್ಲಿ, ಈಗ ಹಾನಿಯಾಗದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕಿಂಗ್ ಪರಾಕ್ರಮ ಬಹು (೧೧೫೩-೧೧೮೬ ಸಿ‌ಇ) ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಡಲಾಯಿತು. == ಚೀನಾ == ಚೀನಾ ಹಳೆಯ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸುನ್ಶು ಆವೊ (೬ ​​ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಿಸಿ‌ಇ) ಮತ್ತು ಶರತ್ಕಾಲ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಘರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಸಿಮೆನ್ ಬಾವೊ (೫ ನೇ ಶತಮಾನ ಬಿಸಿ‌ಇ) , ಎಂದು. ಪ್ರಾಚೀನ ಚೀನಾ ಕಿನ್ ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದ ಸಜೆಚವಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಡುಜಿಯಾಂಗ್ಯಾನ್ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂದಿಗೂ ನೀರಿನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೃಷಿ ಅಪಾರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ೨೫೬ ಬಿಸಿ‌ಇ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ೨ ನೇ ಶತಮಾನದ ವೇಳೆಗೆ, ಹಾನ್ ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ, ಚೀನೀ ಸಹ ಎತ್ತರದ ಕೆಳ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು ಸರಣಿ ಪಂಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೈಪಿಡಿ ಫೂಟ್ ಪೆಡಲ್, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್, ಜಲಚಕ್ರ ಅಥವಾ ತಿರುಗುವ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲ್ಪಡುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಚಕ್ರಗಳು ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನೀರಿನ ಒದಗಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾಗ ಕೃಷಿ ಕಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ನೀರಾವರಿ ನಗರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅರಮನೆಯ ತೋಟಗಳು. == ಕೊರಿಯಾ == ೧೫ ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊರಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಗೇಜ್ ರಲ್ಲಿ ಉಯಾನ್‌ಗೆ (ಕೊರಿಯನ್ : 우량계 ) , ರಾಜನ ಸಕ್ರಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಸೆಜಾಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ೧೪೪೧. ಸಂಶೋಧಕ ರಲ್ಲಿ ಜಂಗ್ ಯೋಂಗ್ - ಎಸ್‌ಐ‍ಎಲ್ ಜೋಸಿಯಾನ್ ರಾಜವಂಶದ ಕೊರಿಯಾದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಾದ್ಯದ, ಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ರೈತರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ. == ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ == ಮುಖ್ಯ ಲೇಖನ: ಹೊಹೊಕಾಮ್. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಹೊಹೊಕಾಮ್ ಅವರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಗಳು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಅವು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಹೊಕಾಮ್ ತಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ರಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಸೇರಿ ಸರಳ ಕಾಲುವೆಗಳ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕೃತವಾಗಿ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೩೦೦ ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಂಬಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ. ೭ ಮತ್ತು ೧೪ ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ನಡುವೆ, ಅವರು ಆಂತರಿಕ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನ ಪುರಾತನ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಬಳಸುವ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತು. ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯೆ ಗಿಲಾ ನದಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಾವರಿ ಜಾಲಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಂದುವರಿದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಲಾಭವಿಲ್ಲದ, ಸರಳ ಉತ್ಖನನ ಉಪಕರಣಗಳು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತ. ಕೊರೆತದ ಹೂಳುತುಂಬುವಿಕೆ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಅಡಿ ಹನಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದವು. ಹತ್ತಿ, ತಂಬಾಕು, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ, ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವ್ಯಾಷ್ ಹೊಹೊಕಾಮ್ ಕೃಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಕೊಯ್ಲು ಕಾಡು ಸಸ್ಯಗಳ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಹೊಕಾಮ್ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಹ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾರಿನ ಭೂತಾಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಒಣ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತಿಥ್ಯ ಮರುಭೂಮಿ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಹವಾಗುಣ ಕಡಿಮೆ. ಸ್ಥಿರ ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ ಆಧರಿಸಿ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಗಳು ಅವರ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ೨೦ ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಆಗಮನದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮರುಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಅಂತರ್ಜಲ ಪಂಪ್ ಎಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ನೀರುಪೊಟರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶಾಶ್ವತ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ನೆಲದ ಇಳಿಮುಖ, ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಉತ್ತರ ಚೀನಾ ಬಯಲು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ೨.೭೮೮.೦೦೦ ಕಿ.ಮೀ. (೬೮೯ ದಶಲಕ್ಷ ಎಕರೆ) ಸುಮಾರು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಇಡಲಾಯಿತು. ೨೦೦೦ ನೀರಾವರಿ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಮಾರು ೬೮% ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ೧೭%, ೯% ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ೫%, ಓಷಿಯಾನಾದಲ್ಲಿ ೧%. ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಾವರಿ ಸಾಂದ್ರತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ : ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಧೂ ನದಿಗಳು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೈ ಅವರು, ಹುವಾಂಗ್ ಹೇ ಮತ್ತು ಯಾಂಗ್ಟ್ಜಿ ಬೇಸಿನ್, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಡಾನ್ ನೈಲ್ ನದಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ಸಿಸಿಪ್ಪಿ-ಮಿಸ್ಸೌರಿ ನದಿಯು ಜಲಾನಯನ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಭಾಗಗಳಿವೆ ಕೋರುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ೮ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ೨೦೦೮ ರಲ್ಲಿ, ನೀರಾವರಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾರತದ ಸುಮಾರು ಗಾತ್ರ ೩.೨೪೫.೫೬೬ ಕಿ.ಮೀ ಅಂದಾಜು ಹೆಚ್ಚಳ. ವಿಧಗಳು: ಗೋಧಿ ಬೇಸಿನ್ ಪ್ರವಾಹ ನೀರಾವರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿ ನೀರಾವರಿ ನೀರಾವರಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಮೂಲದಿಂದ ಪಡೆದ ನೀರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿತರಣೆ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಗೋಲು ಪ್ರತಿ ಸಸ್ಯ ಎರಡೂ ತುಂಬಾ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀರು ಸಮಾನವಾಗಿ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು. == ಮೇಲ್ಮೈ == ಮುಖ್ಯ ಲೇಖನ: ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಾವರಿ ಮೇಲ್ಮೈ (ಫರ್ರೋ, ಪ್ರವಾಹ, ಅಥವಾ ಮಟ್ಟದ ಜಲಾನಯನ) ಸಲುವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನೀರಿನ ಚಲನೆಗಳು, ತೇವದ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ನುಸುಳಿ. ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಾವರಿ ಫರ್ರೋ, ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಥವಾ ಜಲಾನಯನ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಜಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರವಾಹ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರವಾಹ ಅಥವಾ ಸಾಗುವಳಿಗೊಳಗಾದ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಹ ನೀರಾವರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಈ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ನೀರಾವರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನವು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಮೂಲ ಪರವಾನಿಗೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದ ಜಲಮಾರ್ಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಧಾನ ಪ್ರವಾಹ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೃಹಪಂಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಅಕ್ಕಿ ಜಾಗ (ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು), ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಪಂಪ್ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾನವ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಲದಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ದಕ್ಷತೆಯ ನೀರಾವರಿಯ ಇತರ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ೭೦% ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ೯೦%. == ಸ್ಥಳೀಯ == ಬ್ರಾಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೀತಿಯ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯ ನೀರಾವರಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ವೇಗದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ, ತುಂತುರು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಬಬ್ಲರ್ ನೀರಾವರಿ. ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನಗಳು: === ಭೂಗರ್ಭದ ಜವಳಿ ನೀರಾವರಿ === ಮುಖ್ಯ ಲೇಖನ: ಕೆಳಮೇಲ್ಮೈ ಜವಳಿ ನೀರಾವರಿ ಭೂಗರ್ಭದ ಜವಳಿ ನೀರಾವರಿ (ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಟಿ‌ಐ) ಭಾರೀ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯ ಮರಳಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಣ್ಣಿನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕೆಳಮೇಲ್ಮೈನ ನೀರಾವರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಚಿತವಾದ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೂಗರ್ಭದ ಜವಳಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಜಿಯೋಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕಿರಿದಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಭದ್ರವಾಗಿರುವ ಪದರ. (ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ ಭದ್ರವಾಗಿರುವ ಬೇಸ್ ಪದರ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಪ್ರೊಪಿಲೀನ್) ಎಂದು ಬೇಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹರಿಯುವ ಒಂದು ಹನಿ ಲೈನ್, ಹನಿ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಜಿಯೋಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ ರಿಂದ ೨ಮೀ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಪ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೀರಿನ ಚಲಿಸುವಾಗ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಹನಿ ಪೈಪ್ ಸೂಸುಗಗಳು ಅಂತರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಲ್ಲ. === ಹನಿ ನೀರಾವರಿ === ಹನಿ ನೀರಾವರಿ - ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿನಾ ನಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಮಾತ್ರ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಈ ಅರೆ ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಲೇಖನ: ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಧಾನವಾದ ನೀರಾವರಿ ಎಂದು ಹನಿ (ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ) ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೇವಲ ಬೇರುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಬಿಡಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೂಲ ವಲಯ ಬಳಿ ಸರಬರಾಜಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ನೀರಾವರಿ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಸಮರ್ಥ ವಿಧಾನ. ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹರಿವಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೇಳೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ೮೦ ರಿಂದ ೯೦ ಶೇಕಡಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ಕಡಿಮೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಚ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣಾ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಇದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಥವಾ ಅದರ ರವಾನೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ರೂಟ್ ಝೋನ್ ಕೆಳಗಿನ ನೀರಿನ ಚಲನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಒಳಹರಿವು, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೈಟೆಕ್ ಹಿಡಿದು ಕಡಿಮೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಿಕ ಗಣಕೀಕೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಲೋವರ್ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಇತರ ವಿಧದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಮೈದಾನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ನೀರಿನ ವಿತರಣಾ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು.ಸಸ್ಯಗಳು ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಎಂದು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒತ್ತಡ ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಹೊಗೆ ಹೊರಸೂಸುವ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೈಟೆಕ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಕವಾಟಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕೃತ ಸೆಟ್ ದಡದಿಂದ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೊಳವೆಗಳ ಹಳಿಗಳು ಇದೇ ವಿಸರ್ಜಕಗಳ ಮಾಪನಾಂಕ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. === ಸಿಂಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ === ಪ್ಲೈನ್ವಿಲ್ಲೆ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳು, ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಕಿರುಧಾನ್ಯಗಳು, ಫಾರ್ಮ್ಸೆಂಟರ್, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ಶೈರ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ: ನೀರಾವರಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಓವರ್ಹೆಡ್ ನೀರಾವರಿ, ನೀರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಒತ್ತಡದ ಸಿಂಪರಣಾ ಅಥವಾ ಗನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ವಿತರಿಸಿದರು. ಸಿಂಪಡನೆ, ದ್ರವೌಷಧಗಳನ್ನು, ಅಥವಾ ಗನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಘನ - ಸೆಟ್ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಸಿಂಪರಣಾ ರೋಟಾರ್ಗಳು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚೆಂಡನ್ನು ಡ್ರೈವ್ , ಗೇರ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ರೋಟಾರ್‌ಗಳು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಆಂಶಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಲು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಳವೆ, ೪೦ ೧೩೦ ಎಲ್‌ಬಿಎಫ್ / ಐಎನ್‌ಸ್ಕ್ವಾರ್ (೨೭೫ ಕೆಪಿಎ ೯೦೦) ಮತ್ತು ೧೨೦೦ ಅಮೇರಿಕಾದ ಗ್ಯಾಲ್ / ನಿಮಿಷ (೩ ಎಲ್ ೭೬ / ಎಸ್) ಗೆ ೫೦ ಹರಿವು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಗನ್ಸ್, ರೋಟಾರ್ಗಳು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ೦.೫ ೧.೯ ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು (೧೦ ರಿಂದ ೫೦ ಮಿ.ಮೀ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಗನ್ಸ್ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಧೂಳು ನಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಲಾಗಿಂಗ್ ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಂಪರಣಾ ಒಂದು ಮೆದುಗೊಳವೆ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಣ್ಣ ಸಾಕಣೆ, ಕ್ರೀಡೆ ಜಾಗ, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಸ್ಮಶಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಡ್ರಮ್ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಕೊಳವೆಗಳ ಗಾಯದ ​​ಒಂದು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೊಳವೆಗಳ ನೀರಾವರಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಅನಿಲ ಎಂಜಿನ್ ಡ್ರಮ್ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಿಂಪಡಿಸುವ ರೀಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಈ ರೀತಿಯ "ವಾಟರ್ ರೀಲ್" ನೀರಾವರಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂದು ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಧೂಳು ನಿಗ್ರಹ, ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಭೂಮಿಯ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಕೇಬಲ್‌ನಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ರಬ್ಬರ್ ಮೆದುಗೊಳವೆ ಬಳಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೇಬಲ್ ಮಾದರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. === ಕೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ನೀರಾವರಿ === ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸೆಂಟರ್ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಮುಖ್ಯ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಬ್‌ ಆವರ್ತಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಲೇಪಕ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಡ್ರಾಪ್ ಸಿಂಪರಣಾ ಜೊತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ, ೨೦೦೧ ಇದಾಹೊ ವ್ಹೀಲ್ ಲೈನ್ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಲೇಖನ: ಕೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ನೀರಾವರಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ನೀರಾವರಿ ಪೈಪ್ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳನ್ನು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲಾಯಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್) ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ ಬೆಂಬಲ, ಅದರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಂಪರಣಾ ಚಕ್ರಗಳ ಗೋಪುರಗಳು ಆರೋಹಿತವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಒಂದು ರೂಪ. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮಾದರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಾಪ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಂಡು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನೀರಾವರಿ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸೆಂಟರ್ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಹೀಗೆ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ, ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ (ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ) ಕೆಲವು ಅಡಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ತಲೆ ಪೈಪ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಒಂದು ಯು ಆಕಾರದ ಪೈಪ್ ನೇಣು ಹನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹನಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆ ನಡುವೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀರಿನ ಠೇವಣಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮೆತು ನೀರ್ನಾಳಗಳು ಅಥವಾ ಬಬ್ಲರ್ಸ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಬೆಳೆಗಳು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಪಾಲಿಸಲು ವೃತ್ತದ ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಎಲ್‌ಇಪಿಎ (ಅಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲತಃ, ಅತ್ಯಂತ ಸೆಂಟರ್ ತಿರುಗಾಣಿಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಚಾಲಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು (ಟಿಎಲ್ ನೀರಾವರಿ) ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ ಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು (ಆರ್‌ಇ‌ಐಎನ್‌ಕೆ‌ಐ, ವ್ಯಾಲಿ, ಜಿಮ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್) ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ತಿರುಗಾಣಿಗಳನ್ನು ಜಿಪಿಎಸ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಪೈಪ್ ಒಂದು ಸರಣಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಿಂಪರಣಾ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ೧.೫ ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಪ್ರತಿ, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿರುತ್ತವೆ. ನೀರಿನ ದೊಡ್ಡ ಮೆದುಗೊಳವೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ, ಕೊಳಾಯಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ೧೦ ಮೀ ಚಲಿಸುವ ಉಳಿದ ವಿಧಾನಸಭಾ, ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಮೆದುಗೊಳವೆಯನ್ನು ಮರುಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಎದುರು ತುದಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಮುಖ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಸಾಗಿಸುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ೪ ಅಥವಾ ೫ ಇಂಚಿನ (೧೩೦ ಮಿ.ಮೀ) ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೈಪ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಚಲನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಅಥವಾ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರ ಆಕಾರದ ಜಾಗವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. === ಉಪ ನೀರಾವರಿ === ಉಪನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೃತಕವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಸ್ಯಗಳು ರೂಟ್ ಝೋನ್ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ತೇವಗೊಳಿಸಲಾದ ನೀರಿನ ಟೇಬಲ್ ಏರಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತಗ್ಗು ಅಥವಾ ನದಿ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಕಾಲುವೆಗಳು, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಟ್ಸ್ ಪಂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಳ್ಳ ಜಾಲವನ್ನು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ತನ್ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಟೇಬಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪ ನೀರಾವರಿ ಸಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಸಿರುಮನೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಟರ್, ಕೆಳಗಿನಿಂದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮರುಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ . ಜಲಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಯ, ೧೦-೨೦ ನಿಮಿಷಗಳ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮರುಬಳಕೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಪ್. ಹಸಿರುಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ ನೀರಾವರಿ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ, ದುಬಾರಿ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸ ಉಳಿಸುವ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡಂತೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದು ಭೂಗರ್ಭದ ಜಲಾನಯನ ನೀರಾವರಿ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅಲ್ಲದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೈಪಿಡಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವೃತ್ತಿ ಕೂಡ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾದ ನೆಲದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿ ಸರಳ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆಯ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಸಸ್ಯಗಳು ಬಳಸಬಹುದು. ರುಬ್ಬಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಸ್ಯ ಸ್ವತಃ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯ, ವರ್ಮಿಕ್ಯುಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ) ಇದು ( ಇತ್ಯಾದಿ ಸಿಂಪರಣಾ) ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇವಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ , ಇದು ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳು (ಒಂದು ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಉದಾ: ಮೆಣಸು) ಬಳಸಬಹುದು. == ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ==