ನಿಸ್ತಂತು ಸಂಪರ್ಕ ಎನ್ನುವ ಪದವು ೧೯ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಸ್ತಂತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.ನಿಸ್ತಂತು ಜಾಲ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೇಬೆಲ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಥವ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸೊನಾರ್ಟ್ ಡೆನ್ಸ್ರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು.ಈ ನಿಸ್ತಂತು ಜಾಲ ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಲು ಅಥವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳ ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ತೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೂರ ಸಂಪಕ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.ಚರ ದೂರವಾಣಿ(ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್),ಟೀವಿ ದೂರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗು ರೇಡಿಯೋ ನಿಸ್ತಂತು ಸಂಪರ್ಕದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ನಿಸ್ತಂತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ೧೮೮೦, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರಹಾಂ ಬೆಲ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸಮ್ನರ್ ಟೀಂತೆರ್ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದರು ಹಾಗು ದ್ಯುತಿವಾಣಿಯನ್ನು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಅನುವಾದವು ದೋರಕಿತು. ದ್ಯುತಿವಾಣಿ ಎಂದರೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ(ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗಗಳ ಕಿರಿದಾದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು) ನಿಸ್ತಂತುವಾಗಿ ಆಡಿಯೋ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ದೂರವಾಣಿ.ದ್ಯುತಿವಾಣಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಮತ್ತು ರಿಸೀವರ ಮಧ್ಯೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೆರೆಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. == ನಿಸ್ತಂತು ಸಂಪರ್ಕದ ಪ್ರಕಾರಗಳು == ಐಆರ್ ನಿಸ್ತಂತು ಸಂಪರ್ಕ, ಉಪಗ್ರಹ, ಪ್ರಸಾರ ರೇಡಿಯೋ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ರೇಡಿಯೋ, ಬ್ಲೂಟೂತ್, ಝಿಗ್ಬೀ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನಿಸ್ತಂತು ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದೆ. == ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕ == ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನ ಸ್ವಯಂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿಸ್ತಂತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ.ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅನುಕೂಲವಿದೆ.ಉಪಗ್ರಹದ ಬಳಿ ಸಿಗ್ನಲ್ (ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಕಿರಣವೊಂದು) ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಉಪಗ್ರಹವು ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಲನ್ನು ವರ್ಧಿಸಿ ಆಂಟೆನಾ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡ ಘಟಕಗಳು ಹೊಂದಿದೆ:೧) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಭಾಗ (೨)ಭೂ ವಿಭಾಗ. ಭೂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂವಹನ, ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹವೇ ಸ್ವಯಂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. == ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸಂವಹನ == ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ನಿಸ್ತಂತು ಸಂವಹನವು ಐಆರ್ ವಿಕಿರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ವಿಕಿರಣವು ಕೆಂಪು ದೀಪಕ್ಕಿಂತ ಉದ್ದವಿರುವ ತರಂಗಾಂತರದ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ.ಇದು ಭದ್ರತಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ, ಟಿವಿ ದೂರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂವಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವರ್ಣಪಟಲದಲ್ಲಿ, ಐಆರ್ ವಿಕಿರಣ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಮತ್ತು ಗೋಚರ ಬೆಳಕಿನ ನಡುವೆ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಂವಹನೆಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸಂವಹನೆಗೆ,ಫೋಟೊ ಎಲ್ಇಡಿ ಪ್ರಸಾರಕವು ಹಾಗು ಫೋಟೋ ಡಯೋಡ್ ಗ್ರಾಹಕದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಎಲ್ಇಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲನ್ನು ಅಗೋಚರ ಬೆಳಕನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ,ಬೆಳಕಿನ ಗ್ರಾಹಕದ( ) ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ರೀತಿ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಗುರಿಯ ನಡುವೆ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಮೂಲ ಮತ್ತು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ದೂರವಾಣಿಗಳು, ಭದ್ರತಾ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಸ್ತಂತು ಸಂವಹನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. == ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ == ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಡಿಯೊ ಪ್ರಸಾರ ಸೇವೆಗಳು,ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಡಿಯೋ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ರೇಡಿಯೋ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ.ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರವು ಕೇಬಲ್ ಎಫ್ಎಂ, ನಿವ್ವಳ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು.ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳು ಆಂಟೆನಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಸಿಗ್ನಲ್. == ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಂವಹನ == ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ನಿಸ್ತಂತು ಸಂವಹನ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಸರಣ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳನ್ನು ತರಂಗಾಂತರಗಳಿಗೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ, ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಮಿಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಉಪಗ್ರಹ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ,೨೨೩೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲುಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರಿಭ್ರಮಿಸುವ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಮೂಲಕ ಡೇಟಾ ಅಥವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಬಹುದು. == ವೈಫೈ == ವೈ-ಫೈ, ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಸ್ತಂತು ಸಂವಹನ.ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಾಧನಗಳು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರೌಟರ್ ನಿಸ್ತಂತು ಸಂವಹನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ.ಈ ಜಾಲಗಳು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಒಂದು ರೂಟರ್ ಸಮೀಪದ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. == ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು == ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒಂದು ಆವರ್ತನ ಬ್ಯಾಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಸಂವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ತಂತಿರಹಿತ ದೂರವಾಣಿಗಳು ನಿಸ್ತಂತು ಸಂಕೇತಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧನಗಳ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒದಗಿಸಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೊಂದಿವೆ.ಆದರೆ, ತಂತಿರಹಿತ ದೂರವಾಣಿಗಳು ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. == ಬ್ಲೂಟೂತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ == ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಎಂಬ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅನೇಕ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಧನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಉಚಿತ ಇಯರ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು, ಮೌಸ್, ನಿಸ್ತಂತು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಕಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಸ್ತಂತು ಸಂವಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. == ನಿಸ್ತಂತು ಸಂಪರ್ಕದ ಅನುಕೂಲಗಳು == • ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಿಂದ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. • ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನ ಈ ಜಾಲಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ. == ಉಲ್ಲೇಖನ == ://../----/ ://..//