2 ಜಿ (ಅಥವಾ 2-ಜಿ) ಎನ್ನುವುದು ಎರಡನೆಯ ಪೀಳಿಗೆಯ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ದೂರವಾಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಪೀಳಿಗೆಯ 2ಜಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ 1991 ರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋಲಿಂಜ (ಇದೀಗಎಲಿಸಾ ಓಯ್ಜ್ರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ) ರಿಂದ ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಎಮ್ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿಂದಿನವುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2 ಜಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳೆಂದರೆ ಪೋನ್ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ; 2ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತರಂಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಮತ್ತು 2ಜಿ ಯು ಮೊಬೈಲ್‌ಗಾಗಿ ಡೇಟಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. 2 ಜಿ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಹಿಂದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿಲಫೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು 1ಜಿ ಅನ್ನು ಪೂರ್ವನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದೂರತಳ್ಳಿದವು. 1ಜಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳು ಅನಲಾಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, 2ಜಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಎರಡೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ರೇಡಿಯೋ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು (ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತದೆ) ಉಳಿದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. 2.5ಜಿ, 2.75ಜಿ, 3 ಜಿ, ಮತ್ತು 4 ಜಿ ಗಳಂತಹ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು 2 ಜಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ; ಆದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 2 ಜಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. == 2 ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು == 2 ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಳಸುವ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಟಿಡಿಎಮ್ಎ-ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಎಂಎ ಆಧಾರಿತವೆಂದು ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ 2 ಜಿ ಮಾನದಂಡಗಳೆಂದರೆ: ಜಿಎಸ್ಎಮ್ (ಟಿಡಿಎಮ್ಎ-ಆಧಾರಿತ), ಇವುಗಳು ಮೂಲದಿಂದ ಯುರೋಪ್‌ನವು ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರು ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಭೂಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಟೈಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಸೆಸ್). ಇಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಸುಮಾರು 80% ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಎಸ್ಎಮ್ ನಿರ್ವಾಹಕರುಗಳು ಸಿಡಿಎಮ್ಎ2000 ಅನ್ನು 450 ಆವರ್ತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ (ಸಿಡಿಎಮ್ಎ450). ಐಎಸ್-95 ಎಕೆಎ ಸಿಡಿಎಮ್ಎಒನ್ (ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಎಮ್ಎ-ಆಧಾರಿತ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಪ್ಪಕ್ಷರದ ಸಿಡಿಎಮ್ಎ), ಅಮೇರಿಕ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಂದಾದಾರರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17% ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಡಿಎಮ್ಎ ನಿರ್ವಾಹಕರುಗಳು ಜಿಎಸ್ಎಮ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಡಿಸಿ (ಟಿಡಿಎಮ್ಎ-ಆಧಾರಿತ) ಅನ್ನು ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಐ-ಡೆನ್ (ಟಿಡಿಎಮ್ಎ-ಆಧಾರಿತ), ಸ್ವಾಮ್ಯದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ನೆಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ದಲ್ಲಿ ಟೆಲಸ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಐಎಸ್-136 ಎಕೆಎ ಡಿ-ಎಎಮ್‌ಪಿಎಸ್ (ಟಿಡಿಎಮ್ಎ-ಆಧಾರಿತ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಟಿಡಿಎಮ್ಎ' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ), ಎನ್ನುವುದು ಒಮ್ಮೆ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಜಿಎಸ್ಎಮ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು. ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ 2 ಜಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಅಥವಾ ಪಿಸಿಎಸ್ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. == ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನನುಕೂಲಗಳು == === ಸಾಮರ್ಥ್ಯ === ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಪುರಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು/1} ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ: ವಿವಿಧ ಕೋಡೆಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಗಳನ್ನು ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ರೇಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನಲಾಗ್ ಧ್ವನಿ ಎನ್‌ಕೋಡಿಂಗ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಧ್ವನಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಹುಸಂದೇಶವಾಹಕ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಬಹುದು. ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಡಿಯೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರ ಸೂಸುವಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸೆಲ್ಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಶಗಳನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದು. ಸೆಲ್ ಗೋಪುರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಧನಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. === ಅನುಕೂಲಗಳು === ಶಕ್ತಿಯ ಕಡಿಮೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್‌ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾರ್ಪಡಿತವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ನಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ಸೇವೆಗಳ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ಒಂದೇ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು "ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡಿದ" ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಅನಲಾಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ವರ್ಧಿತ ಗೌಪ್ಯತೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕದ್ದುಕೇಳುವುದು ತೀರಾ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಬಳಸಿದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಗಣನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸಿದಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷತವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕದ್ದು ಕೇಳುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದ 1 ಜಿ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2 ಜಿ ಫೋನ್‌ಗಳು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ. === ಅನನುಕೂಲಗಳು === ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ದುರ್ಬಲವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳು ಸೆಲ್ ಗೋಪುರವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ 2 ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ 2 ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹುಪಾಲು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ 2 ಜಿ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರಾಗವಾದ ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ರೇಖೆಯನ್ನು ಅನಲಾಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹರಿತಾದ ತೀವ್ರಗತಿಯ ರೇಖೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲ ಎರಡೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಕೊಂಚ ದುಃಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಶ್ಚಲ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನಲಾಗ್ ಹೊಂದುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕುಸಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೆಟ್ಟದಾದಷ್ಟು, ಕಡಿತವಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಿಸಲು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅನಲಾಗ್ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆಗಳು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೋಡೆಕ್‌ಗಳು ಬಳಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟದ ಕುಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ; ಅವುಗಳು ರವಾನಿಸುವ ಧ್ವನಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೆಲ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಧ್ವನಿಯ ಕಡಿಮೆ ಸ್ವರಸ್ಥರವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳುವಿರಿ. == ವಿಕಸನ == 2 ಜಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಡೇಟಾ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಗೆ ‌ ಮತ್ತು CDMA2000 ಗೆ 1x- ನಂತಹುಗಳನ್ನು "3-ಜಿ" ಸೇವೆಗಳೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ (ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು -2000 ಸೂಚಿತ ವಿವರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ), ಆದರೆ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು 2.5 ಸೇವೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ (ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನೀಕೃತವೆಂದು ಕಂಡುಬರುವ 2.75 ಜಿ) ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 3 ಜಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. === 2.5 ಜಿ (ಜಿಪಿಆರ್ಎಸ್) === 2 ಜಿ ಮತ್ತು 3 ಜಿ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ನಡುವೆ 2.5 ಜಿ ಎನ್ನುವುದು ಸೋಪಾನವಾಗಿದೆ. "ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಪೀಳಿಗೆ" ಪದವನ್ನು ಸಕ್ಯೂಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಡೊಮೇನ್‌ನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಡೊಮೇನ್‌ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ 2-ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ವೇಗವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಯಾವಧಿಗಳ ಗೊಂಚಲುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಡೇಟಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೂ (ಹೆಚ್ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಡಿ) ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಸರ್ವೀಸ್ (ಜಿಪಿಆರ್‌ಎಸ್)ನ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಎಮ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಿಂದ 3-ಜಿ ಯ ವಿಕಸನದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. 1xRTTಯ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ CDMA2000 ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ವಿಕಸನವೂ ಸಂಭವಿಸಿತು. 56 ಕಿಲೋಬಿಟ್/ಗಳು ನಿಂದ 115 ಕಿಲೋಬಿಟ್/ಗಳ ವರೆಗೆ ಡೇಟಾ ವೇಗದ ತೀವ್ರತೆಗಳನ್ನು ಜಿಪಿಆರ್ಎಸ್ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ‌ಎಪಿ) ಪ್ರವೇಶ, ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಸರ್ವೀಸ್ (ಎಮ್ಎಮ್ಎಸ್) ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಜಿಪಿಆರ್ಎಸ್ ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪ್ರತಿ ಮೆಗಾಬೈಟ್‌ನಂತೆ ದರ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು, ಆದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಡೇಟಾ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಮಯದ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷದಂತೆ ದರ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. 153.6 ಕಿಲೋಬಿಟ್/ಗಳವರೆಗೆ ದ್ವಿಮುಖ (ಮೇಲ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಕೆಳಮುಖ ಲಿಂಕ್) ಗರಿಷ್ಠ ಡೇಟಾ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು 1xRTT ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 80-100 ಕಿಲೋಬಿಟ್/ಗಳಷ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆದಾರ ಡೇಟಾ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು , ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಂತರಜಾಲ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಬಳಸಬಹುದು. === 2.75 ಜಿ (ಇಡಿಜಿಇ) === 8PSK ಎನ್‌ಕೋಡಿಂಗ್‌ನ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಜಿಪಿಆರ್ಎಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು ಇಡಿಜಿಇ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿದವು. ಜಿಎಸ್ಎಮ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ (ಇಡಿಜಿಇ), ವರ್ಧಿತ ಜಿಪಿಆರ್ಎಸ್ (ಇಜಿಪಿಆರ್ಎಸ್), ಅಥವಾ ಐಎಮ್‌ಟಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ (ಐಎಮ್‌ಟಿ-ಎಸ್‌ಸಿ) ಎನ್ನುವುದು ಹಿಮ್ಮೊಗ-ಹೊಂದಿಕೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಜಿಎಸ್ಎಮ್‌ನ ಮೇಲಿನ ವಿಸ್ತರಣೆಯಂತೆ ಸುಧಾರಿತ ಡೇಟಾ ಪ್ರಸರಣ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇಡಿಜಿಇ ಅನ್ನು 2003 ರ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲಾರ್ (ಇದೀಗ ಎಟಿ&ಟಿ) ಅವರು ಜಿಎಸ್ಎಮ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಜಿಎಸ್ಎಮ್ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಡಿಜಿಇ ಯು 3ಜಿಪಿಪಿ ಇಂದ ಪ್ರಮಾಣಿತಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಇದು ಒಂದು ನವೀಕರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜಿಎಸ್‌ಎಮ್/ಜಿಪಿಆರ್ಎಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮೂರರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಎಸ್ಎಮ್ ಸಮಯಾವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನೀಕೃತ ಕೋಡಿಂಗ್ (8ಪಿಎಸ್‌ಕೆ) ನಂತಹ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು (236.8 ಕಿಲೋಬಿಟ್/ಗಳವರೆಗೆ) ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. == ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ==