== ಪರಿಚಯ == ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಶಾಖ, ಬೆಳಕು, ಅನಿಲ, ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸ್ವಯಂ-ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ನಿರಂತರ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲತೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಪದಗಳಾದ ಪೈರೋ (ಬೆಂಕಿ) ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕೋಸ್ (ಕಲೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ) ನಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಪಟಾಕಿ; ಸುರಕ್ಷತಾ ಪಂದ್ಯಗಳು; ಆಮ್ಲಜನಕ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಗಳು; ಸ್ಫೋಟಕ ಬೋಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಫಾಸ್ಟೆನರ್ಗಳು; ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳ ಭಾಗಗಳು; ಅನಿಲ - ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಕಲ್ಲುಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉರುಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಸ್ಫೋಟ.ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾಟಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಮುಷ್ಕರ, ರಾಕ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್, ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು - ಎಲ್ಲವೂಇವುಗಳು ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ನಿಯಮಗಳು. ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಜನರು ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್. == ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ == ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸ್ಫೋಟಗಳು, ಹೊಳಪುಗಳು, ಹೊಗೆ, ಜ್ವಾಲೆ, ಪಟಾಕಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್ ಚಾಲಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹುಪಾಲು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಮೀಪ್ಯ ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಬಣ್ಣ, ಹೊಗೆ, ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು; ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಪೆರ್ಕೊಲೇಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜೊಯೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚಿಂಗ್ ಪದರಗಳು ಒಂದು ಕಾರಂಜಿ ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸದ ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಂತಹ ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಇ-ಮ್ಯಾಚ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಅನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿರಬಹುದು, ಸ್ವಿಚ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವ-ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಾದ ಅನುಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಂತದ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. == ಪ್ರದರ್ಶ ಪೈರೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ == ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಟಾಕಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೊರಾಂಗಣ ಬಳಕೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೂರವಿರಬಹುದು, ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣವು ಕಡಿಮೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಸಾಮೀಪ್ಯ ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಪಟಾಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡೀ ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟಾಕಿಗಳ ಗಾತ್ರವು ಪರಿಣಾಮದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 50 ಮಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 600 ಮಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಶಾಖ, ಬೆಳಕು, ಅನಿಲ, ಹೊಗೆ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಧ್ವನಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸ್ವಯಂ-ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ವಿಪರೀತ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ (ತೊಂದರೆಯಂತಹ) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪಾರುಗಾಣಿಕಾಕ್ಕಾಗಿ ಹಡಗುಗಳ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು / ಹಡಗುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲತಃ, ಇದು ಎಸ್‌ಒಎಸ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನೆಕ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. == ಗ್ರಾಹಕ ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ == ಗ್ರಾಹಕ ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ವಿಶೇಷ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಧನಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಂತೆ, ಇನ್ನೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಮನರಂಜನಾ ಪಟಾಕಿ, ಮಾದರಿ ರಾಕೆಟ್ ಮೋಟರ್, ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಯಾತನೆ ಜ್ವಾಲೆಗಳು, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಿಕೆ ಬಂದೂಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಜೂನ್ 13, 2015 ರಂದು ಬೇಸಿಗೆಯ 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಟ್ ಮೇಲೆ ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮುಖ, ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಭುಜದ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಮ್ ಹುಡ್ ಅವರ ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ರಾಕೆಟ್ ಧುಮುಕುಕೊಡೆ ಜ್ವಾಲೆ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕೆಂಪು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಸುಮಾರು 300 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ; ಈ ಜ್ವಾಲೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 300 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ತೀವ್ರವಾದ ಕೆಂಪು ಹೊಗೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸ್ವಯಂ-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಧುಮುಕುಕೊಡೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲದ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಜ್ವಾಲೆಗೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಲು ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ == ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಉಪಸಂಹಾರ == ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಳಸಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಲವಾರು ಉನ್ನತ-ಘಟನೆಗಳು ಈ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಗೌರವಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪುನಃ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿವೆ. ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಪರಿಣತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತರಬೇತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಂಗೀತ ಗುಂಪುಗಳು ತಮ್ಮ ಲೈವ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಟಾಕಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಸಣ್ಣ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಅಕ್ರಮ ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಗಾಯಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೈ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ತ್ವರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೋವು, ಗುರುತು ಮತ್ತು ಆಘಾತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಮೂಲ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸುಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಇರಿಸಿ. ಬಟ್ಟೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತುರ್ತು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಬೇಡಿ; ಬದಲಾಗಿ, ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. == ಉಲ್ಲೇಖನ == : . ' . . , . == ಲಿಂಕ್ == ://.-. ://.. ://. 2021-01-24 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. ://.. ://..