ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೂನ್ ಗೂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ದೂರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ-ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಲಾಗುವಂತ ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಇವು ೧೮ ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ(೧೧ ಮೈಲು)ಎತ್ತರ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತದೆ.ಈ ಮೂಲಕ ವೈಮಾನಿಕ ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 4G-ಎಲ್.ಟಿ.ಇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿಗಳ ವೇಗ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಆಡಳಿತ () ಇವರಿಂದ ಪಟೆದುಕೂಂಡು ಗಾಳಿ ಡೇಟಾ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಾಳಿಯ ಪದರದ ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ಗಾಳಿ ಪದರಕ್ಕೆ ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿಗಳ ತೇಲುವಿಕೆಯನ್ನು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ ನಡೆಸಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇವೆಯ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಲಗತ್ತಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಂಟೆನಾ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಲೂನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸ ಬಹುದು. ನಂತರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಲೂನ್ನಿಂದ ಬಲೂನ್ ಮೂಲಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ನಂತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆ ಪೂರೈಸುವ () ಸಂಪರ್ಕ ಭೂ ಆಧಾರಿತ ಠಾಣೆಗೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಳಪೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನು ದೂರಸ್ಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒದಗಿಸಲು, ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗು ಸಹಾಯ ನೀಡುದು ಇದರ ಗುರಿ.ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಿಚ್ ಡಿವೂಲ್, ಮುಖ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಮೈಕ್ ಕ್ಯಾಸಿಡಿ, ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ನಾಯಕ; ಮತ್ತು ಸೈರಸ್ ಬೆರೂಜಿ, ಜಾಲಬಂಧ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ. ಲೂನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ಯಾಚ್ ಆಂಟೆನಾಗಳು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಇವು ಅಂತರ್ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಗೂಗಲ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇಡೀ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಎಲ್.ಟಿ.ಇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನೋಡ್ ಇದರನ್ನು ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂತ್ತಿಕೂಂಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಬಲೂನ್ ಲಕೋಟೆಗಳನ್ನು ರೇವನ್ ಎರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ಮನಿಸಿವೆ.ಪಾಲಿಎಥೈಲಿನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ೦.೦೭೬ ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿಗಳು ಹೀಲಿಯಂ ತುಂಬಿದ ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿಗಳು ೧೫ ಮೀ(೪೯ ಅಡಿ) ಅಗಲ ೧೨ ಮೀ(೩೯ ಅಡಿ) ಎತ್ತರ.ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಪಂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ "ಕ್ರೊಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಬಲೂನ್ ನಿಲುಭಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಎತ್ತರದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.ಪ್ರತಿ ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ೧೦ ಕೆಜಿ (೨೨ ಎಲ್ಬಿ) ತೂಕದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಉಪಕರಣದ ಕೆಳಗೆ ಆವರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಂಟೆನಾಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ 'ರಾಕೆಟ್ M2' ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವಿದ್ಯುನ್ಮಂಡಲ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಳು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಶೇಖರಿಸಿಡಲು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ,ಧುಮುಕುಕೊಡೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿಗಳು ೨00 ದಿನಗಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.