ಅಂಬೊವೆಂಟ್, (ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರು: ಅಂಬೊವೆಂಟ್ 1690.108) ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು , ಕೋವಿಡ್ -೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಾತಾಯನ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಕೊರತೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ . ೧ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೦ ರಂದು ಸಂಜೆ ಸಾಧನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀಲನಕ್ಷೆಗಳು, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಮೂಲ-ಸಂಕೇತಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ / ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ಮೂಲ ಯಂತ್ರಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಆಗಿ ಗಿಟ್‌ಹಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. == ಹಿನ್ನಲೆ == ಅಂಬೊವೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಬ್ಯಾಗ್ ವಾಲ್ವ್ ಮಾಸ್ಕ್ (ಬಿವಿಎಂ) ಅನ್ನು ಹಿಂಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಹೆಸರಿನಿಂದ "ಅಂಬು ಬ್ಯಾಗ್" ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ" ಅಥವಾ "ಸ್ವಯಂ-ಉಬ್ಬುವ ಚೀಲ" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಪರೀತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸರಳ . ಆದರೆ , ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರ್ಯಾಯ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ಅಂಬು (ಅಥವಾ ಇತರ ತಯಾರಕರು) ಬಿವಿಎಂ( ಗಾತ್ರ 1100 – 1475 cm3) ಪರಿಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಆರ್ & ಡಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿ ವಾಯುಪಡೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಬೇಸ್ (ಯುನಿಟ್ 108) ಮತ್ತು ಇತರರು ಮೊದಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಿವಿಧ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಯಾಂತ್ರಿಕ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ, ಬಳಸಬಹುದಾದ, ಸರಳ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಂಡವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಲಾಭರಹಿತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಪಾಲುದಾರರು ಎಂಡಿಎ ಇಸ್ರೇಲ್, ಇಚಿಲೋವ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್, ಇಸ್ರೇಲಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್, 7000 ಮತ್ತು ಇತರ ಇಸ್ರೇಲಿ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಬರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. == ವಿಶೇಷತೆಗಳು == ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪರಿಮಾಣದ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು 30% ರಿಂದ 100% ವರೆಗಿನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಚೀಲದಿಂದ (100%) ಹಿಸುಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಡಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ 60% ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಿವಿಎಂ ಬ್ಯಾಗ್‌ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 60% ಸಾಧನವು ಪ್ರತಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 6-24 ಚಕ್ರಗಳಿಂದ 9 ವಿಭಿನ್ನ ಉಸಿರಾಟದ ದರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ, 2 ಹಂತಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಬು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸ್ವಯಂ-ಉಬ್ಬುವ ಬಿವಿಎಂ ಚೀಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು 1,100 ಮತ್ತು 1,475 ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. 30 ರಿಂದ 70 H2O ನಡುವಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಒತ್ತಡದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್,10 ಹಂತಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ : ನ ಸಮಯ ಅನುಪಾತ 1:2 . ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್-ಎಕ್ಸ್‌ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರೆಶರ್ ( ಪಿಇಇಪಿ ) ಕವಾಟಗಳ ಅನುಸರಣೆ. ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ (ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಏರಿಕೆ) ಚೀಲವನ್ನು ಹಿಸುಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಂತು ಮುಂದಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಿಡಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಭಾಗಗಳ ನಿರೋಧನ (ಶುದ್ಧ ಆಮ್ಲಜನಕ-ಸಮೃದ್ಧ ವಾತಾಯನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ). ವಾತಾಯನ ಬೆಲ್ಲೊಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಕೊಳವೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನದ ಭಾಗವಲ್ಲ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. == ಕ್ರಿಯೆ == ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಾತಾಯನ ಕೊಳವೆಗಳ ಬಳಕೆ, ಸಂಪರ್ಕ, ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಏಕೀಕರಣದ ಅನುಸರಣೆ. ಇದು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರೋಗಿಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಮ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 110-220 ವೋಲ್ಟ್ ಪವರ್ ಲೈನ್ ಫೀಡ್. ಬಾಹ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ವಿಫಲವಾದರೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. == ಉತ್ಪಾದನಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು == ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ನೈಲಾನ್ 6 (ಅಕಾ ಅಕ್ಯುಲಾನ್ ನೈಲಾನ್) ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ (ಎಫ್‌ಎಫ್‌ಎಫ್) 3 ಡಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ (ಅಕಾ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ - ಎಫ್‌ಡಿಎಂ) ಸಿಎನ್‌ಸಿ, ಪಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್, ಬೆಂಡಿಂಗ್ (ಲೋಹದ ಕೆಲಸ) ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ (ಅಕಾ ಲೆಕ್ಸನ್ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೊನೇಟ್) ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಲೋಹೀಯ ಪೈಂಟ್ == ದಾಖಲೆ == ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀಲನಕ್ಷೆಗಳು ಗಿಟ್‌ಹಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮೂಲವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ: ಯಂತ್ರಗಳ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮಾದರಿ (ಪ್ಯಾರಾಸೊಲಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ . X_T ಸ್ವರೂಪ) - ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಸಂವೇದಕದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮಾದರಿ ( ಪ್ಯಾರಾಸೊಲಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ . X_T ಸ್ವರೂಪ) ಉಸಿರಾಟ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ( ಪಿಡಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ) ಆರ್ಡುನೊ ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಮೂಲ ಕೋಡ್ ( ಸಿ ++ ನಲ್ಲಿ ) ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳು (ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ) ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗಳು == ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ == ಯುಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಆರ್‌ಎಂವಿಎಸ್) ವಿಶೇಷಣಗಳು. ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ಸೌರಾಸ್ಕಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಿಂದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ರಾಂಬಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಗಳು == ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು == ಮೊದಲ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಲೀಗ್‌ನ ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆರ್ & ಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ಸೌರಾಸ್ಕಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯರು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಹಡಸ್ಸಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯರು ಮ್ಯಾಗನ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಡೋಮ್ (ಎಂಡಿಎ) - ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ (ಇಸ್ರೇಲಿ ವಾಯುಪಡೆಯ) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಟಕ (ಘಟಕ 108) == ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ==